**Technické parametry obálek**

Typy obálek jsou registrovány jako průmyslový vzor pod č.j. PVZ 2010 - 38439, jehož vlastníkem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 427/16, 128 10 Praha 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ obálky** | **\* OSS** | **Název** | **Rozměry obálky** |
| **č. I** | **Soudy** | **Doručování do vlastních rukou**  (§ 49 odst. 1, 2, 3 o. s. ř.) | C5  215 na šířku x 164 mm na výšku |
| **č. II** | **Soudy** | **Doručování do vlastních rukou s vyloučením vložení do schránky**  (§ 49 odst. 5 o. s. ř.) | C5  215 na šířku x 164 mm na výšku |
| **č. III** | **Soudy** | **Doručování jiných písemností**  (§ 50 odst. 1, 2 o. s. ř.) | C5  215 na šířku x 164 mm na výšku |

\*Organizační složky státu resortu Ministerstva spravedlnosti

Obálky musí odpovídat technickým požadavkům uvedeným v Technických normách pošt (TNP 2201, 2202, 2203) a technickým normám ČSN 50 6406 a ČSN 50 6411. U všech tří typů je požadováno stejné řešení volné části uzavírací chlopně, které je uvedeno v TNP 2202. Současně jsou požadovány obálky v provedení s vrstvou propisovací, odnímatelnou a ohraničenou zapuštěnou perforací. Druhá vrstva obálky bude neprůhledná. Perforace na obálce musí být přiměřeně vyseknutá, odtržitelná část nesmí při manipulaci s obálkou sama vypadávat, v případě úmyslného odtržení musí jít dostatečně dobře oddělit. Pokud jde o tvar odtržitelné části obálky, připouští se zde zaoblení a není potřeba ve spodním levém a pravém rohu zobrazovat pomocné „praporky“, všechny ostatní grafické a technické parametry je třeba dodržet.

Formát obálky: 215 x 164 mm

Papír: 80 g bezdřevý ofset

Barva použitá na obálkách: zelená Pantone 382 U + černá

(barva na obálce nesmí prosakovat materiálem, text na obálce nesmí být nedotištěný a předtisk nesmí být rozmazaný)

Lepidlo na uzavření obálky: silikonový pásek

Ohnutí obálkové chlopně: verze closed envelope flap

Oddělitelné části na přední straně obálky: zapuštěnáperforace, kryto papírem 60 g

bezdřevý ofset