Technická specifikace:

Vinylová podlahová krytina

Dryback, 2,5/ 0,55/ třída dle EN685/ EN ISO 10874, odolnost vůči chemikáliím dle EN ISO 26987, reakce na oheň dle EN 13501

Koberec:

Střižený vlas, 100% PA, zátěž dle EN 1307, reakce na oheň dle EN 13501-1, hmotnost 2100 g/m2

* Položkové standardní složení podkladních vrstev pod koberce a vinylové podlahy.

demontáž stávající krytiny včetně likvidace, broušení podkladu, penetrace, nivelační stěrka do. 4 mm, instalace podlahové krytiny lepením, podlahová krytina

V tomto případě se to liší pouze podlahovou krytinu, kde na části ploch bude lepený vinyl a na části budou koberce.

Vzhledem ke stavu podkladu, je poslední verze, že bude použit pouze lepený vinyl, nikoli click plovoucí a druhá podlahová krytina budou už jen koberce.

Použity budou dva designy lepeného vinylu, design betonu a dřeva.

Prohlídka MÍSTA PLNĚNÍ NUTNÁ!!!!!!