

**Ubiquiti Unifi AP AC LR**

UniFi řadu rozšiřuje první UAP s WiFi 6! V Long range provedení

navíc s prodlouženým dosahem díky vyššímu vysílacímu výkonu.

Dual

-

band radio, které se může pochlubit 4x4 MU

-

MIMO & OFDMA

v pásmu 5GHz a 4x4 MIMO v pásmu

2.4

GHz, dosahuje agregované

propustnosti až 3Gbps. Díky nenápadnému designu zapadne do

jakéhokoliv prostředí a vzhledem k provedení s ochranou IP54 je

možné jej kromě vnitřních instalací použít částečně i v exteriéru

**Cena za ks včetně DPH :\_5**

**551**

**Kč s**

**D**

**PH**

**–**

**pokud**

**bude potř**

**eba**



# Cloud key



Ovládejte svoje zařízení z rodiny UniFi díky novému nástroji UniFi Cloud Key

G2 Plus. Skrze jedno zařízení můžete ovládat svoji síť UniFi stejně jako UniFi Video. UCK je designováno ke snadnému nasazení a může být rychle nakonfigurováno přes Bluetooth za pomoci mobilních UniFi aplikací.

## Cena za ks včetně DPH :\_6052 Kč s DPH

**TOP SHOP s.r.o.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Náměstí Karla IV. 144 | **Pobočka:** | **E-mail:** podpora@pocitace-pohotovost.cz |
| 276 01 Mělník | Pivovarská 3182 | **Telefon:** +420 728 311 170 |
| IČ: 285 20 394, DIČ: CZ28520394 | 276 01 Mělník | **www.pocitace-pohotovost.cz** |



# Ubiuqiti USW-24POE



SW-24-POE je managovatelný

Gigabitový L2 switch s 24x Gigabit LAN porty, z čehož 16 portů podporuje 802.3af/at PoEOut a dvou portů SFP s maximální přenosovou rychlostí 1Gbps. Switch má kromě standardní výbavy také 1,3" dotykovým displej pro poskytování informací o systému, teplotě, statistice portů, PoE napájení a mnoho dalšího. S velmi malou hloubkou pouhých 20cm lze tento switch bez ventilátoru snadno instalovat do jakéhokoliv 19" datového rozvaděče.

## Cena za ks včetně DPH :\_19 826 Kč s DPH

**TOP SHOP s.r.o.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Náměstí Karla IV. 144 | **Pobočka:** | **E-mail:** podpora@pocitace-pohotovost.cz |
| 276 01 Mělník | Pivovarská 3182 | **Telefon:** +420 728 311 170 |
| IČ: 285 20 394, DIČ: CZ28520394 | 276 01 Mělník | **www.pocitace-pohotovost.cz** |