www.amosvision.cz   
office@inpublic.cz   
724 705 060

**Kupní smlouva – 23/02/14/055HW**

na pořízení dotykového panelu ÁMOS vision/Senior

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

**inpublic group s.r.o.**

IČ: 24852317, DIČ: CZ24852317  
se sídlem Mečislavova 164/7, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201447

zastoupená Ing. Zdeňkem Křížem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

**Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace**

IČ: 70873241, DIČ: CZ70873241

se sídlem Sámova 7, 101 00 Praha 10

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 10, pod spisovou značkou Pr 159

zastoupená Evou Lexovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

1. Objednatel tímto závazně objednává dotykový panel ÁMOS vision/Senior (dále jen „**hardware**“) s prodlouženou zárukou

na dobu **4** let.

1. Poskytovatel se zavazuje hardware dodat objednateli v dohodnutém termínu a provést jeho instalaci.
2. Objednatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami, tyto si přečetl a souhlasí s nimi.
3. Oprávněné osoby pro vzájemnou komunikaci:  
   Za Poskytovatele: xxxx  
   telefon: xxxx, email: xxxx

Za Objednatele: xxxx,

telefon: xxxx, email: xxxx

1. Oprávněná osoba za Objednatele, jenž tuto Smlouvu podepisuje, prohlašuje, že je oprávněna zastupovat a zavazovat Objednatele v souvislosti s touto Smlouvou a dále, že se zněním této Smlouvy souhlasí a že všechny údaje v ní uvedené jsou pravdivé a správné.
2. Počet hardware, který bude Objednatel využívat je **1 ks.**
3. Objednatel převzetím a uhrazením ceny dle bodu č. 8 získává hardware do svého vlastnictví.
4. Cena hardware včetně instalace a dopravy ve výši **32.975 Kč**, (cena bez příslušného DPH), tj. vč. DPH **39.900 Kč**, bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem.
5. Dodání podkladové desky pod hardware, včetně její instalace je zdarma.
6. Poskytoval souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv.
7. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 15.06.2023 V Praze dne 15.06.2023

**za Poskytovatele** **za** **Objednavatel**

Ing. Zdeněk Kříž, jednatel Eva Lexová, pověřená řízením CSOP

**HARDWARE**

**Provedení** materiál ocelový plech

povrchová úprava lakování

barevné provedení RAL 7016

provedení antivandal

provozní podmínky 17/7

provozní teploty 0 °C až 40 °C

rozměry 1500x710x110mm

**Hardware** LCD + dotykový senzor

velikost obrazovky 50”

rozlišení FullHD

orientace na výšku

pozorovací úhly 178° / 178°

sklo bezpečnostní kalené

dotykový senzor, kapacitní multitouch

Počítač

procesor intel QuadCore j5005

operační paměť 4 GB DDR4 SO-DIMM

Úložiště 128 GB mSATA SSD

**Uchycení** montáž na stěnu

**Napájení** **230 V / 50 HZ (odběr dle zvolené konfigurace od 90 W)**

**TECHNICKÉ INFORMACE**

**Hardware: Provedení:**

LCD + dotykový senzor materiál ocelový plech

rozlišení FullHD procesor min. intel QuadCore j5005

orientace na výšku operační paměť min. 4 GB DDR4 SO-DIMM

pozorovací úhly 178° / 178° úložiště min. 128 GB mSATA SSD

sklo bezpečnostní kalené

dotykový senzor, kapacitní multitouch **Uchycení:**

povrchová úprava lakování montáž na stěnu

barevné provedení RAL 7016

provedení antivandal **Napájení:**

provozní podmínky 16/7 230 V / 50 HZ (odběr dle zvolené konfigurace od 90 W)

provozní teploty 0 °C až 40 °C

rozměry 1500x710x110mm

**Nastavení panelu ÁMOS ve WAN a LAN sítích:**

* Povolit panelu komunikaci s internetem pro zobrazení veškerého potřebného obsahu a jeho správnou funkčnost – viz schéma
* **Zajistit rezervaci (statickou) IP adresu pro panel, pro přihlášení do webové aplikace**
  + MAC adresa zařízení/PC: 🡪 dodáno po instalaci

**Elektrická přípojka a internet:**

* k termínu instalace je nutné garantovat již připravené vedení elektrické energie (dostačující jedna zásuvka) a aktivní internetové konektivity (UTP kabel s konektorem nebo zásuvka RJ45), které je instalováno v místech tak, aby bylo obrazovkou esteticky zakryto. Napájení́ 230 V doporučujeme se samostatným jištěním 10 A, vedené́ kabelem CYKY 3x1,5.  
  Elektrickou přípojku a vedení internetu si připravuje Objednatel a to tak, aby bylo připravené do data instalace. Je možné́ využit stávající́ zásuvky 230 V, které́ jsou v blízkosti do 2 m od místa, kde bude panel umístěn a nebude nijak zasahovat do podkladové́ desky nebo panelu. V rámci instalace bude trasa k zásuvce tzv. vylištována našimi techniky. To samé platí pro internetovou zásuvku. Doporučená rychlost internetu ideálně 10+ Mbps. Při využití Wi-Fi je potřeba zajistit co nejblíže access point k panelu.

**Rozměry pro přípravu místa:**