**Specifikace zastřešení chodníku  DOZP Velký Šenov**

Zastřešený prostor – min. 5,6 x 4,7 m

Stavební připravenost – 3 ks zabetonované patky /zajistí zadavatel/

Materiál konstrukce – dřevo - 3 x stojna min. 120 x 120 mm

- 2 x podzednice min. 120 x 120 mm

- 8 x trám min. 120 x 80 mm

- rošt – střešní latě 6 x 4 cm

Výška konstrukce zastřešení u budovy min. 260cm

Materiál zastřešení - komůrkový polykarbonát bronz min. 10 mm včetně napojení na budovu

Nátěr konstrukce - ochranný silnovrstvý lazurovací lak

Okap + svod – hliník, pozink možnost výběru min. ze 3 barev – bude vybráno na místě

**Podmínkou pro zpracování a zaslání nabídky je prohlídka místa stavby po dohodě v vedoucím technikem**.