|  |  |
| --- | --- |
| **Soupis prvků expozice** |  |
| **Položka** | **počet ks** | **popis prvku** | **odkaz na Manuál** |  |
| **Z1,Z2 zázemí s LED plochou** | 3 | Zázemí expozice je tvořeno jednoduchou montovanou konstrukcí s opláštěním a obsahuje šatnu, sklad a kuchyňku. Zázemí existuje ve dvou symetrických variantách. LED projekční plocha je složena z jednotlivých LED kazet a je umístěna na jednu stranu zázemí.  | Zázemí viz strana 23-26 v Manuálu |  |
| LED projekční plocha viz 30-31 v Manuálu |  |
| **Z1,Z2 zázemí s backlight plochou** | 2 | Zázemí expozice je tvořeno jednoduchou montovanou konstrukcí s opláštěním a obsahuje šatnu, sklad a kuchyňku. Zázemí existuje ve dvou symetrických variantách. Backlight je velkoformátová grafická plocha instalovaná na stěny zázemí.  | Zázemí viz strana 23-26 v Manuálu |  |
| Backlighty viz 28-29 v Manuálu |  |
| **krystalický baldachýn set** | 5 | Konstrukce zavěšena nad expozicí (různé varianty zavěšení) | Možnosti využití baldachýnu viz str. 7-22 v Manuálu  |  |
| Specifikace krystalického baldachýnu |  |
| **Z,K židle bílá bez sedáku** | 81 | Stohovatelná židle v bílé barvě bez sedáku | Viz str. 56 v Manuálu |  |
| **BZ barovky, bílé koženkové Hawaj** | 56 | Barová židle s polstrovaným sedák a opěradlem | Viz str. 55 v Manuálu (model Hawaj) |  |
| **JS jednací stoly** | 35 | Bílý jednací stolek s možností fixace do podlahy | Viz str. 50-51 v Manuálu |  |
| **VP4 přídavný pult** | 29 | Přídavný jednací stolek | Viz str. 45 v Manuálu |  |
| **BP barový pult (segment)** | 6 | Barový pult s uzamykatelnými dvířky a výřezem na kávovar a pípu | Viz str. 57-58 v Manuálu |  |
| **ST stojan na letáky** | 30 | Stojan na propagační materiály oválného tvaru, konstrukce z plexi desek | Viz str. 52 v Manuálu |  |
| **IP informační panel** | 3 | Informační panel se zaoblenými hranami z plexi desek (grafická aplikace na celém povrchu panelu) | Viz str. 53-54 v Manuálu |  |
| **pult VP1** | 30 | Výstavní (jednací) pult obdélníkového tvaru s bočním zaoblením. Pult je připraven na monitor na otočném stojanu.  | Viz str. 40-41 v Manuálu |  |
| Typologie pultů viz str. 39 v Manuálu |  |
| **pult VP2/VP3** | 14 | Sdílený výstavní (jednací) pult obdélníkového tvaru s bočním zaoblením. Pult je připraven na monitor na otočném stojanu.  | Viz str. 42-44 v Manuálu  |  |
| Typologie pultů viz str. 39 v Manuálu |  |
| **monitor s nohou** | 42 | LCD monitor na výstavní pult 24´´ |   |  |
| **VPCZT pult centrála set** | 3 | Výstavní pult kopírující zaoblení plochy expozice. Je variabilní v délce bočních křídel. Pult je připraven na 2 monitory na otočném stojanu.  | Viz str. 46-49 v Manuálu |  |
| **VIP zóna** | 1 | Akustická zástěna z lehké ocelové konstrukce  | Viz str. 59 v Manuálu |  |
| **SN světelný nápis** | 6 | Světelné logo s prosvětlenou přední stěnou | Viz str. 71-72 v Manuálu |  |
| **VIP křesílko** | 4 | Křesílko patřící do VIP zóny  | Viz str. 59 v Manuálu |  |
| **DP1 - ochutnávka** | 2 | Pult válcového tvaru ztvárňující pivo. Výčepní zařízení může být umístěno uvnitř pultu.  | Viz str. 60-61 v Manuálu |  |
| **DP 4 - vajíčko** | 3 | Oválné prostorové křeslo umožňující přehrávat multimediální obsah pomocí 3D helmy | Viz str. 67-68 v Manuálu |  |
| **quatro černé 1 m** | 5 | Přídavný nosník / konstrukce sloužící k zavěšení baldachýnu (včetně připojovacích čepů) | Baldachýn zavěšený na přídavný konstrukci viz str. 18-22 v Manuálu |  |
| Viz Technický list quatro |  |
| **quatro černé 2 m** | 22 | Přídavný nosník / konstrukce sloužící k zavěšení baldachýnu (včetně připojovacích čepů) | Baldachýn zavěšený na přídavný konstrukci viz str. 18-22 v Manuálu |  |
| Viz Technický list quatro |  |
| **quatro černé 3way90dg** | 4 | Přídavný nosník / konstrukce sloužící k zavěšení baldachýnu (včetně připojovacích čepů) | Baldachýn zavěšený na přídavný konstrukci viz str. 18-22 v Manuálu |  |
| Viz Technický list quatro | Modely nejsou uvedeny v technickém listu |
| **quatro 3waytT** | 2 | Přídavný nosník / konstrukce sloužící k zavěšení baldachýnu (včetně připojovacích čepů) | Baldachýn zavěšený na přídavný konstrukci viz str. 18-22 v Manuálu |   |
| Viz Technický list quatro |  |
| **quatro male** | 4 | Přídavný nosník / konstrukce sloužící k zavěšení baldachýnu (včetně připojovacích čepů) | Baldachýn zavěšený na přídavný konstrukci viz str. 18-22 v Manuálu |  |
| Viz Technický list quatro |  |
| **pípa cwp 200 + kompresor+ stojan** | 1 | Výčepní zařízení včetně výčepního kohoutu, kompresoru a stojanu  | / |  |
| **Raspberry - přehrávač** | 40 | Síťový audio přehrávač pro zobrazení grafiky na monitorech | / |  |
| **foto banner backlit na zázemí** | 18 | Podsvícená grafická plocha instalována na zázemí expozice | / |  |
|  |  |  |  |  |