|  |  |
| --- | --- |
| **Základní konfigurace** | **Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby** |
| ***B2410 WS*** |
| Velikost úhlopříčky | 24”, poměr stran 16:10 |
| Vlastnosti obrazovky | Matný povrch zobrazovací plochy, 3H hard coating |
| Rozlišení | 1920 x 1200 pixel |
| Počet barev | 16 milionu |
| Statický kontrast | 1000:1 |
| Odezva | 5 ms |
| Typický jas | 300 cd/m2 |
| Technologie panelu | IPS |
| Podsvícení | LED |
| Pozorovací úhel | 178° (vertikálně) a min. 178° (horizontálně) |
| Reproduktory | vestavěné nebo reproduktorová lišta |
| Stojan | výškově nastavitelný, rozsah minimálně 150 mm |
| Pivot (otočení o 90°) | ano |
| Certifikace | Energy Star 8.0, Low Blue Light, Flicker Free, Epeat Gold, TCO,  RoHS, CE certifikace |
| Vstupy | 1x DisplayPort 1.2  1x HDMI 1.4  1x DVI-D (HDCP)  1x VGA  (vstupy nesmí být řešeny redukcí) |
| USB | 4x USB 3.2 downstream, 1x USB upstream |
| Záruka | 36 měsíců NBD |
| Servis | Řešen výměnou za stejný model v místě instalace zařízení u  zákazníka. Servis prováděný výrobcem. |

Příloha č. 1 - technická specifikace

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní konfigurace** | **Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby** |
| ***B27-9TS*** |
| Velikost úhlopříčky | 27”, poměr stran 16:9 |
| Vlastnosti obrazovky | matný povrch zobrazovací plochy, 3H hard coating |
| Rozlišení | 2560 x 1440 pixel |
| Počet barev | 16 milionu |
| Statický kontrast | 1000:1 |
| Odezva | 5 ms |
| Typický jas | 350 cd/m2 |
| Technologie panelu | IPS |
| Podsvícení | LED |
| Pozorovací úhel | 178° (vertikálně) a min. 178° (horizontálně) |
| Reproduktory | vestavěné nebo reproduktorová lišta |
| Stojan | Výškově nastavitelný, rozsah minimálně 150 mm |
| Pivot (otočení o 90°) | ano |
| Certifikace | Energy Star 8.0, Low Blue Light, Flicker Free, Epeat Gold, TCO,  RoHS, CE certifikace |
| Vstupy | 1x DisplayPort 1.2  1x HDMI 1.4  1x dualLink DVI  (vstupy nesmí být řešeny redukcí) |
| USB | 4x USB 3.2 downstream, 1x USB upstream |
| Záruka | 36 měsíců NBD |
| Servis | Řešen výměnou za stejný model v místě instalace zařízení u  zákazníka. Servis prováděný výrobcem. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní konfigurace** | **Konkrétní název a specifikace nabízeného zboží/služby** |
| ***B32-9TS*** |
| Velikost úhlopříčky | 31,5”, poměr stran 16:9 |
| Vlastnosti obrazovky | matný povrch zobrazovací plochy, rovná obrazovka |
| Rozlišení | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Počet barev | 1 bilion |
| Statický kontrast | 1000:1 |
| Odezva | 5 ms |
| Typický jas | 350 cd/m2 |
| Technologie panelu | IPS |
| Podsvícení | LED |
| Pozorovací úhel | 178° (vertikálně) a min. 178° (horizontálně) |
| Reproduktory | vestavěné nebo reproduktorová lišta |
| Stojan | výškově nastavitelný, rozsah minimálně 130 mm |
| Certifikace | Energy Star, Low Blue Light, Flicker Free, min. Epeat Silver,  TCO, RoHS |
| Vstupy | 1x DisplayPort 1.2  2x HDMI 2.0 |
| USB | 2x USB 3.2 downstream, 1x USB upstream |
| Záruka | 36 měsíců NBD |
| Servis | Řešen výměnou za stejný model v místě instalace zařízení u  zákazníka. Servis prováděný výrobcem. |

**1. Cenová nabídka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV** | **CENA BEZ DPH** | **VÝŠE DPH V %** | **VÝŠE DPH V KČ** | **CENA S DPH** |
| Monitor 1 – cena/ks včetně  dopravy |  |  |  |  |
| Monitor 1 – cena celkem za 35  ks |  |  |  |  |
| Monitor 2 – cena/ks včetně  dopravy |  |  |  |  |
| Monitor 2 – cena celkem za 10  ks |  |  |  |  |
| Monitor 3 – cena/ks včetně  dopravy |  |  |  |  |
| Monitor 3 – cena celkem za 4  ks |  |  |  |  |
| Monitory – 49 ks, cena celkem  včetně dopravy | **265 600Kč** | **21** | **55 776Kč** | **321 376Kč** |