|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Výkaz výměr |

 |
| Název stavby: | **Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP** | Objednatel: |   |
|
| Druh stavby: |   | Projektant: |   |
|
| Lokalita: | 3.května č.p.421, Semily | Zhotovitel: |   |
|
| Zpracoval: |   | Zpracováno dne: |  |
|
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** |
|  |  | **31** | **Zdi podpěrné a volné** |  |  |
| 1 | SO01 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi, ozn.Os01 | m3 | 1,181 |
|   |  |  | *1,25\*2,1\*0,45* |  | *1,18* |
|  |  | **34** | **Stěny a příčky** |  |  |
| 2 | SO01 | 342013322RT5 | Příčka SDK tl.150 mm,CW100,2x oplášť.,deska AKU 12,5mm, tl.izol.80 mm -provedení vč.přetmelení a přebroušení | m2 | 21,210 |
|   |  |  | *(5,85\*4,04)-1,2\*2,02* |  | *21,21* |
| 3 | SO01 | 342263526RZ1 | Oprava stávaj.revizních dvířek do 600x600 mm, ozn.Os06 -úplné provedení dle popisu v PD | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
| 4 | SO01 | 342263514RT7 | Revizní dvířka magnetická do SDK příček, 400x400 mm, ozn.Os07 -montáž a doddávka dle popisu v PD | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 5 | SO01 | 342266111RZ3 | Oprava SDK opláštění, desky tl.12,5-15 mm, izol.tl.4 cm, ozn.Os03 -úplné provedení dle PD | m2 | 7,508 |
|   |  |  | *1,1\*1,95\*3,5* |  | *7,51* |
|  |  | **41** | **Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)** |  |  |
| 6 | SO01 | 416021127RZ1 | Oprava SDK podhledu, kov.kce, 1x deska tl.15 mm, izol.tl.4cm, ozn.Os04 -úplné provedení dle popisu v PD | m2 | 9,306 |
|   |  |  | *1,1\*8,46* |  | *9,31* |
| 7 | SO01 | 416021127RZ1 | Oprava SDK podhledu, kov.kce, 1x deska tl.15 mm, izol.tl.4cm, ozn.Os05 -úplné provedení dle popisu v PD | m2 | 18,249 |
|   |  |  | *1,1\*16,59* |  | *18,25* |
| 8 | SO01 | 416061191R00 | Kazeta podhled 600x600mm, montáž -dle S8 a ozn.06 | m2 | 91,882 |
|   |  |  | *28,58+14,5+6,82* |  | *49,90* |
|   |  |  | *(5,5\*1,562)+14,5+6,82+(4,475\*2,56+1,525\*0,403)* |  | *41,982* |
|  |  | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** |  |  |
| 9 | SO01 | 610411113R00 | Protiprašný penetrační a uzavírací nátěr nad podhledem | m2 | 167,350 |
|   |  |  | *28,58+14,84+13,8+2,04+23,61+21,32+63,16* |  | *167,35* |
| 10 | SO01 | 612421531R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štuková vrstva -skladba S4, S7 | m2 | 356,091 |
|   |  |  | *(199,914+22,132)+134,045* |  | *356,09* |
| 11 | SO01 | 612474612RT3 | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, štuk, ručně, ozn.Os01 | m2 | 5,250 |
|   |  |  | *(1,25\*2,1)\*2* |  | *5,25* |
|  |  | **64** | **Výplně otvorů** |  |  |
| 12 | SO01 | 642942214RT5 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm, včetně dodávky zárubně 1100/150, ozn.D03 | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 13 | SO01 | 642944121RU5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm, ozn.D01 | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
|  |  | **90** | **Hodinové zúčtovací sazby (HZS)** |  |  |
| 14 | SO01 | 900 R02 | HZS-stavební dělník v tarifní třídě 5 -přípomoci pro profese | h | 50,000 |
|   |  |  | *50* |  | *50,00* |
|  |  | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |
| 15 | SO01 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 119,437 |
|   |  |  | *91,882+9,306+18,249* |  | *119,44* |
|  |  | **95** | **Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách** |  |  |
| 16 | SO01 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 167,350 |
|   |  |  | *28,58+14,84+13,8+2,04+23,61+21,32+63,16* |  | *167,35* |
|  |  | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |
| 17 | SO01 | 962036124R00 | Dmtž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm, ozn.05 | m2 | 33,471 |
|   |  |  | *(1,25+1,985)\*4,04-0,9\*2,02+(5,5\*4,04)* |  | *33,47* |
| 18 | SO01 | 962036412R00 | Dmtž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm -rozkrytí SDK pro úpravu rozvodů, ozn.10 | m2 | 0,970 |
|   |  |  | *0,277\*3,5* |  | *0,97* |
| 19 | SO01 | 962036993R00 | Přípl.za dmtž vrstvy tep.izolace do tl.100mm, příčky, ozn.05 | m2 | 33,471 |
|   |  |  | *(1,25+1,985)\*4,04-0,9\*2,02+(5,5\*4,04)* |  | *33,47* |
| 20 | SO01 | 963016211RT1 | Dmtž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt, k dalš.použití, ozn.06 | m2 | 41,982 |
|   |  |  | *(5,5\*1,562)+14,5+6,82+(4,475\*2,56+1,525\*0,403)* |  | *41,98* |
| 21 | SO01 | 963016211RT1 | Dmtž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt, k dalš.použití -skladba S8 | m2 | 49,900 |
|   |  |  | *28,58+14,5+6,82* |  | *49,90* |
| 22 | SO01 | 965044111R00 | Odstranění hydroizol.stěrky z podlah i stěn, skladba S3, S5 | m2 | 57,651 |
|   |  |  | *2,43+2,04* |  | *4,47* |
|   |  |  | *53,181* |  | *53,181* |
| 23 | SO01 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, ozn.07, také skladba S3 | m2 | 4,470 |
|   |  |  | *2,43+2,04* |  | *4,47* |
| 24 | SO01 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm -vyrovnávací stěrka -skladba S1, S2 | m2 | 99,490 |
|   |  |  | *28,58+26,47+11,56+11,56+14,5* |  | *92,67* |
|   |  |  | *6,82* |  | *6,820* |
| 25 | SO01 | 965085110RT1 | Začištění podlah při bourání -rozhraní podlah bouraná/stávající, ozn.08 | m | 6,550 |
|   |  |  | *1,3+1,1\*2+3,05* |  | *6,55* |
| 26 | SO01 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, ozn.04 | kus | 2,000 |
|   |  |  | *1+1* |  | *2,00* |
| 27 | SO01 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ozn.07, také skladba S3 | m2 | 4,470 |
|   |  |  | *2,43+2,04* |  | *4,47* |
| 28 | SO01 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2, ozn.04 | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 29 | SO01 | 968061126RT1 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2, k dalš.použití, vč.uskladnění, ozn.11 | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 30 | SO01 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, ozn.04 | m2 | 3,838 |
|   |  |  | *0,9\*2,02+1,0\*2,02* |  | *3,84* |
| 31 | SO01 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2, ozn.12 | m2 | 2,310 |
|   |  |  | *1,1\*2,1* |  | *2,31* |
| 32 | SO01 | 968083033R00 | Vybourání prosklených stěn plochy nad 4 m2, ozn.04 | m2 | 12,250 |
|   |  |  | *3,5\*3,5* |  | *12,25* |
| 33 | SO01 | 968083151R00 | Odstranění přechodové/vyrovnávací lišty, ozn.09 | m | 7,000 |
|   |  |  | *3,5\*2* |  | *7,00* |
|  |  | **97** | **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** |  |  |
| 34 | SO01 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn -skladba S4, S7 (opravovaná plocha) | m2 | 106,827 |
|   |  |  | *(199,914+22,132+134,045)\*0,3* |  | *106,83* |
| 35 | SO01 | 978048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání obkladů, tmel do 50%, ozn.02, také skladba S5 | m2 | 53,181 |
|   |  |  | *53,181* |  | *53,18* |
| 36 | SO01 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, ozn.02, také skladba S5 | m2 | 53,181 |
|   |  |  | *(6,0+0,35+0,16\*2+4,965)\*2\*2,0-(1,2+0,9+1,0)\*2,0-1,45\*1,15\*2* |  | *37,01* |
|   |  |  | *(1,25+1,86)\*2-0,9\*2,0* |  | *4,420* |
|   |  |  | *(1,7+1,24)\*2-1,0\*2,0* |  | *3,880* |
|   |  |  | *(0,625+1,05)\*1,5* |  | *2,513* |
|   |  |  | *(2,75+0,825)\*1,5* |  | *5,363* |
| 37 | SO01 | 976095110RT1 | Demontáž vnitř.vybavení vč.vyklizení prostor, ozn.01 | hod | 10,000 |
|   |  |  | *10* |  | *10,00* |
|  |  | **S** | **Přesuny sutí** |  |  |
| 38 | SO01 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11,958 |
|   |  |  | *4,861+1,715+3,705+0,717+0,704+0,239+0,017* |  | *11,96* |
| 39 | SO01 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 227,202 |
|   |  |  | *11,958\*19* |  | *227,20* |
| 40 | SO01 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 11,958 |
|   |  |  | *4,861+1,715+3,705+0,717+0,704+0,239+0,017* |  | *11,96* |
| 41 | SO01 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 23,916 |
|   |  |  | *11,958\*2* |  | *23,92* |
| 42 | SO01 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 11,958 |
|   |  |  | *4,861+1,715+3,705+0,717+0,704+0,239+0,017* |  | *11,96* |
| 43 | SO01 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 11,958 |
|   |  |  | *4,861+1,715+3,705+0,717+0,704+0,239+0,017* |  | *11,96* |
| 44 | SO01 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs tmely, omítky, stěrky apod., skupina odpadu 170904 | t | 4,861 |
|   |  |  | *0,081+1,254+0,444+2,989+0,093* |  | *4,86* |
| 45 | SO01 | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 1,715 |
|   |  |  | *1,715* |  | *1,72* |
| 46 | SO01 | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 | t | 3,705 |
|   |  |  | *0,089+3,616* |  | *3,71* |
| 47 | SO01 | 979990161R00 | Poplatek za uložení suti - dřevo | t | 0,717 |
|   |  |  | *0,541+0,176* |  | *0,72* |
| 48 | SO01 | 979990163R00 | Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904 | t | 0,704 |
|   |  |  | *0,704* |  | *0,70* |
| 49 | SO01 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0,239 |
|   |  |  | *0,007+0,232* |  | *0,24* |
| 50 | SO01 | 979990182R00 | Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307 | t | 0,017 |
|   |  |  | *0,017* |  | *0,02* |
|  |  | **H99** | **Ostatní přesuny hmot** |  |  |
| 51 | SO01 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 5,721 |
|   |  |  | *1,923+1,277+1,329+0,901+0,095+0,189+0,007* |  | *5,72* |
|  |  | **721** | **Vnitřní kanalizace** |  |  |
| 52 | SO01 | 721100101 | Demontáž - Odpadní a připojovací potrubí plastové do DN 100 vč.tvarovek | m | 2,000 |
| 53 | SO01 | 721100102 | (BP/14,15) - U - Keramické umyvadlo závěsné - odstranit, včetně armatur a potrubí | kus | 2,000 |
| 54 | SO01 | 721100103 | (BP/16) - D - Vestavěný nerezový dřez - odstranit, včetně armatur a potrubí | kus | 1,000 |
| 55 | SO01 | 721100201 | D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50 | m | 1,200 |
| 56 | SO01 | 721100202 | D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75 | m | 3,500 |
| 57 | SO01 | 721100301 | Zaslepení odpadních výpustek | kus | 3,000 |
| 58 | SO01 | 721100302 | D+M - Zátka DN 50-75 | kus | 3,000 |
| 59 | SO01 | 721100401 | D+M - U - Umyvadlo keramické závěsné 55 cm | kus | 2,000 |
| 60 | SO01 | 721100402 | D+M - D - Granitový dvoudřez s odkapem v provedení Grafit ( po odsouhlasení investorem lze nahradit nerezovým) | kus | 1,000 |
| 61 | SO01 | 721100501 | Drážky pro potrubí DN 32 až 75 - 100x100 mm ve stěně + oprava a začištění omítky | m | 3,500 |
| 62 | SO01 | 721100502 | Prostup zděnou / sdk konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění | kus | 1,000 |
| 63 | SO01 | 721100503 | Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce | hod | 16,000 |
| 64 | SO01 | 721100601 | Pročištění potrubí do DN 200 | m | 10,000 |
| 65 | SO01 | 721100602 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200 | m | 10,000 |
| 66 | SO01 | 721100603 | Přesun hmot | kus | 1,000 |
| 67 | SO01 | 721100604 | Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN | kus | 1,000 |
| 68 | SO01 | 721100605 | Koordinace - není součástí položky ve VRN | kus | 1,000 |
|  |  | **722** | **Vnitřní vodovod** |  |  |
| 69 | SO01 | 722100101 | Demontáž a zaslepení - Ocelové nebo plastové potrubí do DN 80 - vč. armatur | m | 2,000 |
| 70 | SO01 | 722100102 | (BP/14,15) - Demontáž - U - Umyvadlová baterie - odstranit, včetně armatur a potrubí | kus | 2,000 |
| 71 | SO01 | 722100103 | (BP/16) - Demontáž - D - Dřezová baterie - odstranit, včetně armatur a potrubí | kus | 1,000 |
| 72 | SO01 | 722100201 | D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm | m | 15,000 |
| 73 | SO01 | 722100301 | D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm | m | 7,000 |
| 74 | SO01 | 722100302 | D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20-22 mm | m | 8,000 |
| 75 | SO01 | 722100401 | D+M - U - Baterie umyvadlová stojánková, směšovací s mixážní páčkou a | kus | 2,000 |
| 76 | SO01 | 722100402 | D+M - D - Dřezová baterie se sprškou nástěnná | kus | 1,000 |
| 77 | SO01 | 722100403 | D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2,000 |
| 78 | SO01 | 722100404 | D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2,000 |
| 79 | SO01 | 722100405 | D+M - Připojovací ventil 1/2" | kus | 6,000 |
| 80 | SO01 | 722100406 | D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturám | kus | 4,000 |
| 81 | SO01 | 722100501 | Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb | kus | 1,000 |
| 82 | SO01 | 722100502 | Drážka ve zdivu pro dvojci potrubí do DN 40, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba | m | 3,000 |
| 83 | SO01 | 722100503 | Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce | hod | 8,000 |
| 84 | SO01 | 722100601 | Vypuštění soustavy | kus | 1,000 |
| 85 | SO01 | 722100602 | Napuštění soustavy | kus | 1,000 |
| 86 | SO01 | 722100603 | Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80 | m | 1 000,000 |
| 87 | SO01 | 722100604 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1 000,000 |
| 88 | SO01 | 722100605 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1 000,000 |
| 89 | SO01 | 722100606 | Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží | hod | 8,000 |
| 90 | SO01 | 722100607 | Přesun hmot | kus | 1,000 |
| 91 | SO01 | 722100608 | Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN | kus | 1,000 |
| 92 | SO01 | 722100609 | Koordinace - není součástí položky ve VRN | kus | 1,000 |
|  |  | **728** | **Vzduchotechnika** |  |  |
| 93 | SO01 | 728100101 | Demontáž - Stávající ventilátor - odstranit včetně armatur a potrubí | kus | 1,000 |
| 94 | SO01 | 728100102 | Demontáž vzduchotechnického potrubí - odstranit včetně závěsů, armatur a příslušenství | m | 1,500 |
| 95 | SO01 | 728100201 | D+M - Zátka vnitřní na potrubí do O 150 mm s gumovým těsněním | kus | 1,000 |
| 96 | SO01 | 728100301 | Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce | hod | 8,000 |
| 97 | SO01 | 728100401 | Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží | hod | 4,000 |
| 98 | SO01 | 728100402 | Přesun hmot | kus | 1,000 |
| 99 | SO01 | 728100403 | Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN | kus | 1,000 |
| 100 | SO01 | 728100404 | Koordinace - není součástí položky ve VRN | kus | 1,000 |
|  |  | **731** | **Vytápění** |  |  |
| 101 | SO01 | 731100101 | (BP/13) - Demontáž - Stávající otopné těleso, včetně termostatické hlavice a příslušenství - šetrně demontovat, uskladnit a očistit. Odpojené armatur | kus | 5,000 |
| 102 | SO01 | 731100201 | D+M - (UT/01) - Otopné těleso deskové 33 - 6100 - H (Bílá RAL 9010) \*(PŘEDPOKLAD - viz poznámka) | kus | 5,000 |
| 103 | SO01 | 731100202 | D+M - Nové připojovací armatury a termostatické hlavice pro tělesa pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, včetně těsnění a ventilů a montážní sady. | kus | 5,000 |
| 104 | SO01 | 731100203 | D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním | kus | 5,000 |
| 105 | SO01 | 731100301 | Vyregulování otopné soustavy - navrácení do původního stavu | hod | 16,000 |
| 106 | SO01 | 731100401 | Topná zkouška celého zařízení 72 hodin | kus | 1,000 |
| 107 | SO01 | 731100402 | Tlaková zkouška celého zařízení | kus | 1,000 |
| 108 | SO01 | 731100403 | Vypuštění otopné soustavy | kus | 1,000 |
| 109 | SO01 | 731100404 | Napuštění otopné soustavy | kus | 1,000 |
| 110 | SO01 | 731100405 | Proplach soustavy | kus | 1,000 |
| 111 | SO01 | 731100406 | Revize tlakové nádoby, výchozí | kus | 4,000 |
| 112 | SO01 | 731100407 | Revize - odborná prohlídka kotelny | kus | 1,000 |
| 113 | SO01 | 731100408 | Přesun hmot | kus | 1,000 |
| 114 | SO01 | 731100409 | Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN | kus | 1,000 |
| 115 | SO01 | 731100410 | Koordinace - není součástí položky ve VRN | kus | 1,000 |
|  |  | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |
| 116 | SO01 | 766211100RT1 | Montáž madel dřevěných -doplnění, vč.dodávky a povrch.úpravy, ozn.Os02 -provedení dle PD | m | 2,850 |
|   |  |  | *2,85* |  | *2,85* |
| 117 | SO01 | 766211100RT1 | Montáž madel dřevěných -doplnění, vč.dodávky a povrch.úpravy, ozn.Os02 -provedení dle PD | m | 2,850 |
|   |  |  | *2,85* |  | *2,85* |
| 118 | SO01 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 -skladba S6 | m2 | 21,950 |
|   |  |  | *(1,9\*2+3,5)\*3,5-1,5\*2,4* |  | *21,95* |
| 119 | SO01 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn -skladba S6 | m2 | 21,950 |
|   |  |  | *(1,9\*2+3,5)\*3,5-1,5\*2,4* |  | *21,95* |
| 120 | SO01 | 766661112RT3 | M+D Dveře 900/1970 mm vč.kování a povrch.úpravy, ozn.D02 -provedení dle popisu v PD a výběru investora | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 121 | SO01 | 766661112RT5 | M+D Dveře 1100/1970 mm vč.kování a povrch.úpravy, ozn.D03 -provedení dle popisu v PD a výběru investora | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 122 | SO01 | 766629194RT1 | M+D Systém generálního klíče, ozn.D02, D03 | kus | 2,000 |
|   |  |  | *1+1* |  | *2,00* |
| 123 | SO01 | 766664915R00 | Seříznutí dveřních křídel kompletizovaných -dveře D02 | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 124 | SO01 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,755 |
|   |  |  | *0,755* |  | *0,76* |
|  |  | **771** | **Podlahy z dlaždic** |  |  |
| 125 | SO01 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.do 10 mm -skladba S3 | m2 | 2,040 |
|   |  |  | *2,04* |  | *2,04* |
| 126 | SO01 | 771101142RT1 | Hydroizolační stěrka -vlhké provozy- pod dlažby -skladba S3 | m2 | 2,040 |
|   |  |  | *2,04* |  | *2,04* |
| 127 | SO01 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby -skladba S3 | m2 | 2,040 |
|   |  |  | *2,04* |  | *2,04* |
| 128 | SO01 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm -skladba S3 | m | 4,880 |
|   |  |  | *(1,7+1,24)\*2-1,0* |  | *4,88* |
| 129 | SO01 | 5976410010 | Soklík keramický -dle výběru investora | m | 5,026 |
|   |  |  | *4,88* |  | *4,88* |
|   |  |  | *;ztratné 3%; 0,1464* |  | *0,146* |
| 130 | SO01 | 771212115R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm, vč.dilatací -skladba S3 | m2 | 2,040 |
|   |  |  | *2,04* |  | *2,04* |
| 131 | SO01 | 59764206.A | Dlažba keramická protiskluzná -dle popisu v PD a výběru investora | m2 | 2,244 |
|   |  |  | *2,04* |  | *2,04* |
|   |  |  | *;ztratné 10%; 0,204* |  | *0,204* |
| 132 | SO01 | 771577113RS2 | Lišta nerez přechodová -montáž a dodávka -dle výběru investora | m | 7,650 |
|   |  |  | *1,0+0,7\*2+1,2+1,0+3,05* |  | *7,65* |
| 133 | SO01 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 2,040 |
|   |  |  | *2,04* |  | *2,04* |
| 134 | SO01 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,066 |
|   |  |  | *0,066* |  | *0,07* |
|  |  | **776** | **Podlahy povlakové** |  |  |
| 135 | SO01 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy -skladba S1 | m2 | 102,150 |
|   |  |  | *28,58+14,84+13,8+23,61+21,32* |  | *102,15* |
| 136 | SO01 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.do 10 mm -skladba S1 | m2 | 102,150 |
|   |  |  | *28,58+14,84+13,8+23,61+21,32* |  | *102,15* |
| 137 | SO01 | 776101121R00 | Penetrace podkladu pod dlažby -skladba S1 | m2 | 102,150 |
|   |  |  | *28,58+14,84+13,8+23,61+21,32* |  | *102,15* |
| 138 | SO01 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady, ozn.07, také skladba S1 | m | 77,210 |
|   |  |  | *(0,65\*2+4,8\*2+6,675+1,725+1,85)-1,0-0,8\*2* |  | *18,55* |
|   |  |  | *(6,0+0,35+0,16\*2+4,965)\*2-1,2-1,0-0,9* |  | *20,170* |
|   |  |  | *(5,5+0,3+2,11)\*2\*2-1,0\*2* |  | *29,640* |
|   |  |  | *(0,45\*2+3,75\*2+3,5)-3,05* |  | *8,850* |
| 139 | SO01 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady, ozn.07, také skladba S2 | m | 7,300 |
|   |  |  | *(1,9\*2+3,5)* |  | *7,30* |
| 140 | SO01 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC -dle popisu v PD a výběru investora | m | 83,810 |
|   |  |  | *(6,675+5,45)\*2-1,0-0,8\*2-3,1* |  | *18,55* |
|   |  |  | *(6,0+0,35+0,16+2,36)\*2-1,3-1,2-1,0* |  | *14,240* |
|   |  |  | *(5,85+2,46)\*2-1,2* |  | *15,420* |
|   |  |  | *(5,5+0,3+4,375)\*2-1,0* |  | *19,350* |
|   |  |  | *(6,15+3,5)\*2-3,05* |  | *16,250* |
| 141 | SO01 | 776511810RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2, ozn.07, také skladba S1, S2 | m2 | 55,050 |
|   |  |  | *28,58+26,47* |  | *55,05* |
| 142 | SO01 | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2, ozn.07, také skladba S1, S2 | m2 | 37,620 |
|   |  |  | *11,56+11,56+14,5* |  | *37,62* |
| 143 | SO01 | 776511810RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2, ozn.07, také skladba S1, S2 | m2 | 6,820 |
|   |  |  | *6,82* |  | *6,82* |
| 144 | SO01 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC -skladba S1 | m2 | 102,150 |
|   |  |  | *28,58+14,84+13,8+23,61+21,32* |  | *102,15* |
| 145 | SO01 | 28410106.A | Zátěžové linoleum (antistatické), tl. 2,5-4,0 mm, dle popisu v PD a výběru investora | m2 | 117,473 |
|   |  |  | *102,15* |  | *102,15* |
|   |  |  | *;ztratné 15%; 15,3225* |  | *15,323* |
| 146 | SO01 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 1,262 |
|   |  |  | *1,262* |  | *1,26* |
|  |  | **781** | **Obklady (keramické)** |  |  |
| 147 | SO01 | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka -vlhké provozy- pod obklady -skladba S5 | m2 | 7,703 |
|   |  |  | *(1,35+0,36)\*1,5+(0,9+0,5)\*1,5+(1,4+0,625)\*1,5* |  | *7,70* |
| 148 | SO01 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady -skladba S5 | m2 | 7,703 |
|   |  |  | *(1,35+0,36)\*1,5+(0,9+0,5)\*1,5+(1,4+0,625)\*1,5* |  | *7,70* |
| 149 | SO01 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm (15x40 cm) -skladba S5 | m2 | 7,703 |
|   |  |  | *(1,35+0,36)\*1,5+(0,9+0,5)\*1,5+(1,4+0,625)\*1,5* |  | *7,70* |
| 150 | SO01 | 597813706.A | Obkládačka keramická 15x40 cm -dle výběru investora | m2 | 8,473 |
|   |  |  | *7,703* |  | *7,70* |
|   |  |  | *;ztratné 10%; 0,7703* |  | *0,770* |
| 151 | SO01 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 7,703 |
|   |  |  | *(1,35+0,36)\*1,5+(0,9+0,5)\*1,5+(1,4+0,625)\*1,5* |  | *7,70* |
| 152 | SO01 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům -nárožních, horních -skladba S5 | m | 14,135 |
|   |  |  | *1,5\*2+1,5\*2+1,5\*2* |  | *9,00* |
|   |  |  | *(1,35+0,36)+(0,9+0,5)+(1,4+0,625)* |  | *5,135* |
| 153 | SO01 | 5973055.B | Profil ukončovací nerez -nárožní -dle výběru investora | m | 9,900 |
|   |  |  | *9* |  | *9,00* |
|   |  |  | *;ztratné 10%; 0,9* |  | *0,900* |
| 154 | SO01 | 5973055.C | Profil ukončovací nerez -horní -dle výběru investora | m | 5,649 |
|   |  |  | *5,135* |  | *5,14* |
|   |  |  | *;ztratné 10%; 0,5135* |  | *0,514* |
| 155 | SO01 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,169 |
|   |  |  | *0,169* |  | *0,17* |
|  |  | **783** | **Nátěry** |  |  |
| 156 | SO01 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním, ozn.D02 | m2 | 1,235 |
|   |  |  | *(2,02\*2+0,9)\*0,25* |  | *1,24* |
| 157 | SO01 | 783225200R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 3x vrchní -zárubně, ozn.D01, D02, D03 | m2 | 3,770 |
|   |  |  | *(2,02\*2+0,9)\*0,25\*2+(2,05\*2+1,1)\*0,25* |  | *3,77* |
| 158 | SO01 | 783226120R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 2x -zárubně, ozn.D01, D02, D03 | m2 | 3,770 |
|   |  |  | *(2,02\*2+0,9)\*0,25\*2+(2,05\*2+1,1)\*0,25* |  | *3,77* |
| 159 | SO01 | 783802822R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením -skladba S7 | m2 | 134,045 |
|   |  |  | *(0,65\*2+4,8\*2+6,675\*2)\*1,5-(1,0+0,8\*2+3,1)\*1,5* |  | *27,83* |
|   |  |  | *(1,25+1,86)\*2\*1,5* |  | *9,330* |
|   |  |  | *(1,7+1,24)\*2\*1,5* |  | *8,820* |
|   |  |  | *(2,11\*2+0,3\*2+5,5-0,625-1,05-1,0)\*1,5\*2-1,3\*0,65\*2* |  | *21,245* |
|   |  |  | *(0,45+3,75+0,225)\*2\*1,5* |  | *13,275* |
|   |  |  | *(23,0+5,25)\*2\*1,5-(2,65+0,8\*3+1,2\*4+1,0\*3+0,9\*2+3,05+3,1)\*1,5* |  | *53,550* |
| 160 | SO01 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly -zárubně, ozn.D01, D02, D03 | m2 | 3,770 |
|   |  |  | *(2,02\*2+0,9)\*0,25\*2+(2,05\*2+1,1)\*0,25* |  | *3,77* |
| 161 | SO01 | 783893583R00 | Nátěr omyvatelný stěn, ostění, písková barva, dle popisu v PD -skladba S7 | m2 | 169,534 |
|   |  |  | *(6,675+5,45)\*2\*1,5-(1,0+0,8\*2+3,1)\*1,5-1,5\*0,65\*2* |  | *25,88* |
|   |  |  | *(6,0+0,35+0,16+2,36)\*2\*1,5-(1,35+0,36)\*1,5-(1,2\*2+1,0)\*1,5-1,45\*0,65* |  | *18,003* |
|   |  |  | *(5,85+2,46)\*2\*1,5-(0,9+0,5)\*1,5-1,2\*1,5-1,45\*0,65* |  | *20,088* |
|   |  |  | *(1,7+1,24)\*2\*1,5-1,0\*1,5* |  | *7,320* |
|   |  |  | *(5,5+0,3+4,375)\*2\*1,5-(1,4+0,625)\*1,5-1,1\*2,1-1,3\*0,65\*2* |  | *23,488* |
|   |  |  | *(5,7+3,5)\*2\*1,5-0,9\*0,6-1,5\*0,65-3,05\*1,5* |  | *21,510* |
|   |  |  | *(23,0+5,25)\*2\*1,5-(2,65+0,8\*3+1,2\*5+1,0\*2+0,9\*2+3,05+3,1)\*1,5* |  | *53,250* |
| 162 | SO01 | 783893590R00 | Nátěr omyvatelný stěn, ostění, penetrace, dle popisu v PD -skladba S7 | m2 | 169,534 |
|   |  |  | *169,534* |  | *169,53* |
|  |  | **784** | **Malby** |  |  |
| 163 | SO01 | 784011110R00 | Očištění podkladu, skladba S8 | m2 | 49,900 |
|   |  |  | *28,58+14,5+6,82* |  | *49,90* |
| 164 | SO01 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 0,000 |
| 165 | SO01 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m -podhledy -skladba S9 | m2 | 54,060 |
|   |  |  | *26,47+2,43+2,04+11,56+11,56* |  | *54,06* |
| 166 | SO01 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m -stěny, ozn.03, také skladba S4 | m2 | 199,914 |
|   |  |  | *(0,65\*2+4,8\*2+6,675\*2)\*2,0-(1,0+0,8\*2)\*0,5-(3,1+0,65\*2)\*1,34* |  | *41,30* |
|   |  |  | *(6,0+4,965)\*2\*1,5* |  | *32,895* |
|   |  |  | *(2,11\*2+5,5)\*2,0\*2+(0,3\*0,6)\*2\*2-1,0\*0,6\*2-1,3\*1,75\*2* |  | *33,850* |
|   |  |  | *(3,75\*2+3,5)\*2,0+(0,45\*2\*1,52)-3,05\*1,02* |  | *20,257* |
|   |  |  | *(23,0+5,25)\*2\*1,56-1,8\*0,86-(0,8\*3+1,2\*4+1,0\*3+0,9\*2)\*0,52-3,02\*1,52-3,1\*1,34* |  | *71,608* |
| 167 | SO01 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m -ostění, ozn.03, také skladba S4 | m2 | 22,132 |
|   |  |  | *(2,4\*2+1,5)\*0,23\*2+(2,1\*2+1,3)\*0,35+(2,4\*2+1,45)\*0,38\*2+(2,1\*2+1,0)\*0,5+(2,1\*2+1,1)\*0,3* |  | *13,76* |
|   |  |  | *(2,45\*2+1,3)\*0,23\*3+(3,02\*2+3,05)\*0,45* |  | *8,369* |
| 168 | SO01 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek-stěny,ostění -skladba S4, S7 (opravená plocha) | m2 | 106,827 |
|   |  |  | *(199,914+22,132+134,045)\*0,3* |  | *106,83* |
| 169 | SO01 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 167,350 |
|   |  |  | *28,58+14,84+13,8+2,04+23,61+21,32+63,16* |  | *167,35* |
| 170 | SO01 | 784111201R00 | Penetrace podkladu nátěrem s vysokou kryvostí -stěny, ostění, podhledy -skladba S4 | m2 | 293,992 |
|   |  |  | *(6,675+4,8)\*2\*2,0+0,65\*1,34\*2-(1,0+0,8\*2)\*0,52-3,1\*1,34-1,5\*0,9\*2* |  | *39,44* |
|   |  |  | *(6,0+0,16+2,36)\*2\*2,0-1,3\*0,6-(1,0+1,2)\*0,52-1,45\*1,75* |  | *29,619* |
|   |  |  | *(5,85+2,46)\*2\*2,0-1,2\*0,52-1,45\*1,75* |  | *30,079* |
|   |  |  | *(1,2+1,1)\*2\*2,0-1,0\*0,52* |  | *8,680* |
|   |  |  | *(5,5+4,375)\*2\*2,0-1,1\*0,6-1,3\*1,75\*2* |  | *34,290* |
|   |  |  | *(5,7+3,5)\*2\*2,0-0,9\*0,6-1,5\*1,75-3,05\*1,52* |  | *28,999* |
|   |  |  | *(23,0+5,25)\*2\*1,56-(2,65+0,8\*3+1,2\*5+1,0\*20,9\*2)\*0,52-3,05\*1,56-3,1\*1,34* |  | *51,746* |
|   |  |  | *(2,4\*2+1,5)\*0,23\*2+(0,6\*2+1,3)\*0,35+(2,4\*2+1,45)\*0,38\*2+(0,6\*2+1,0)\*0,5+(0,3\*2+1,1)\*0,3* |  | *10,133* |
|   |  |  | *(2,4\*2+1,3)\*0,23\*3+(1,52\*2+3,05)\*0,45* |  | *6,950* |
|   |  |  | *26,47+2,43+2,04+11,56+11,56* |  | *54,060* |
| 171 | SO01 | 784165612R00 | Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x -stěny -skladba S4 | m2 | 222,849 |
|   |  |  | *(6,675+4,8)\*2\*2,0+0,65\*1,34\*2-(1,0+0,8\*2)\*0,52-3,1\*1,34-1,5\*0,9\*2* |  | *39,44* |
|   |  |  | *(6,0+0,16+2,36)\*2\*2,0-1,3\*0,6-(1,0+1,2)\*0,52-1,45\*1,75* |  | *29,619* |
|   |  |  | *(5,85+2,46)\*2\*2,0-1,2\*0,52-1,45\*1,75* |  | *30,079* |
|   |  |  | *(1,2+1,1)\*2\*2,0-1,0\*0,52* |  | *8,680* |
|   |  |  | *(5,5+4,375)\*2\*2,0-1,1\*0,6-1,3\*1,75\*2* |  | *34,290* |
|   |  |  | *(5,7+3,5)\*2\*2,0-0,9\*0,6-1,5\*1,75-3,05\*1,52* |  | *28,999* |
|   |  |  | *(23,0+5,25)\*2\*1,56-(2,65+0,8\*3+1,2\*5+1,0\*20,9\*2)\*0,52-3,05\*1,56-3,1\*1,34* |  | *51,746* |
| 172 | SO01 | 784165612R00 | Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x -ostění -skladba S4 | m2 | 17,083 |
|   |  |  | *(2,4\*2+1,5)\*0,23\*2+(0,6\*2+1,3)\*0,35+(2,4\*2+1,45)\*0,38\*2+(0,6\*2+1,0)\*0,5+(0,3\*2+1,1)\*0,3* |  | *10,13* |
|   |  |  | *(2,4\*2+1,3)\*0,23\*3+(1,52\*2+3,05)\*0,45* |  | *6,950* |
| 173 | SO01 | 784165612R00 | Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x -podhledy -skladba S4 | m2 | 81,620 |
|   |  |  | *26,47+2,43+2,04+11,56+11,56* |  | *54,06* |
|   |  |  | *9,31+18,25* |  | *27,560* |
| 174 | SO01 | 784411303R00 | Pačokování 2x vápenné mléko-stěny,ostění -skladba S4 | m2 | 321,552 |
|   |  |  | *222,849+17,083+81,62* |  | *321,55* |
|  |  | **786** | **Čalounické úpravy** |  |  |
| 175 | SO01 | 786622211RU2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie, ozn.Os08 -provedení dle popisu v PD | m2 | 6,240 |
|   |  |  | *1,3\*2,4\*2* |  | *6,24* |
| 176 | SO01 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m | t | 0,024 |
|   |  |  | *0,024* |  | *0,02* |
|  |  | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |
| 177 | SO01 | 210100101 | EL-01 - Demontáž a zpětná montáž prvků elektro, včetně revize. | kus | 15,000 |
|   |  |  | *15* |  | *15,00* |
| 178 | SO01 | 210100102 | EL-02 - D+M - výměna poškozených zářivkových trubic ve stávajících vestavěných svítidlech v rastrovém podhledu (600x600). Předpoklad: zářivková trubi | kus | 10,000 |
|   |  |  | *10* |  | *10,00* |
| 179 | SO01 | 210100103 | EL-03 - D+M - Kovové interiérové LED svítidlo přisazené ke stropu, mikropyramidová optika, 1 x LEDLine, 42W, 6400/840 - 6400(5400)lm, Ra85, 4000K" | kus | 9,000 |
|   |  |  | *9* |  | *9,00* |
| 180 | SO01 | 210100104 | EL-04 - D+M - Kovové interiérové LED svítidlo přisazené ke stropu, mikropyramidová optika, 1 x LEDLine, 42W, 6400/840 - 6400(5400)lm, Ra85, 4000K + n | kus | 3,000 |
|   |  |  | *3* |  | *3,00* |
| 181 | SO01 | 210100105 | EL-05 - D+M - (repasování stávajícího značení únikové cesty) | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
| 182 | SO01 | 210100106 | Přesun materiálu | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 183 | SO01 | 210100201 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 184 | SO01 | 210100202 | BP/17 - Demontáže stávajícícho značení únikové cesty | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 185 | SO01 | 210100203 | BP/18 - Demontáž a likvidace nefunkčních zářivek | kus | 10,000 |
|   |  |  | *10* |  | *10,00* |
| 186 | SO01 | 210100204 | BP/19 - Odstranění koncových prvků elektro vč. úpravy rozvodů | kus | 5,000 |
|   |  |  | *5* |  | *5,00* |
| 187 | SO01 | 210100205 | BP/20 - Odstranění koncových prvků elektro zachování rozvodů | kus | 8,000 |
|   |  |  | *8* |  | *8,00* |
| 188 | SO01 | 210100206 | BP/21 - Demontáž a zpětná montáž ionizačního hlasiče požáru | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 189 | SO01 | 210100207 | BP/22 - Demontáž značení úniku, bez náhrady | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 190 | SO01 | 210100208 | BP/23 - Odpojení VZT | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 191 | SO01 | 210100301 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | kus | 20,000 |
|   |  |  | *20* |  | *20,00* |
| 192 | SO01 | 210100302 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typ | kus | 10,000 |
|   |  |  | *10* |  | *10,00* |
| 193 | SO01 | 210100303 | Ekvipotencionální svorkovnice, pro připojení antistatické podlahy v instalační krabici s víčkem. | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
| 194 | SO01 | 210100304 | Ekvipotencionální svorkovnice PAS 6, v elektro instalační krabici s víčkem. | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
| 195 | SO01 | 210100305 | Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami. | kus | 8,000 |
|   |  |  | *8* |  | *8,00* |
| 196 | SO01 | 210100306 | Zásuvka čtyřnásobná jednofázová s ochranným kolíkem, 16A/230V, barva bílá | kus | 4,000 |
|   |  |  | *4* |  | *4,00* |
| 197 | SO01 | 210100307 | Zásuvka dvojnásobná jednofázová s ochranným kolíkem, 16A/230V, barva bílá | kus | 10,000 |
|   |  |  | *10* |  | *10,00* |
| 198 | SO01 | 210100308 | Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů. Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná. Zapuštěné provedení do instalační krabice | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
| 199 | SO01 | 210100309 | Ventilátorové relé (repas/výměna) | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 200 | SO01 | 210100310 | Kabely CXKH-R | m | 125,000 |
|   |  |  | *125* |  | *125,00* |
| 201 | SO01 | 210100311 | Kabely CXKH-R | m | 300,000 |
|   |  |  | *300* |  | *300,00* |
| 202 | SO01 | 210100312 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | m | 25,000 |
|   |  |  | *25* |  | *25,00* |
| 203 | SO01 | 210100313 | Vodič CY16 zelenožlutý | m | 20,000 |
|   |  |  | *20* |  | *20,00* |
| 204 | SO01 | 210100314 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | kus | 4,000 |
|   |  |  | *4* |  | *4,00* |
| 205 | SO01 | 210100315 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 15 kabelů 3x2,5mm? | kus | 80,000 |
|   |  |  | *80* |  | *80,00* |
| 206 | SO01 | 210100316 | Drátěný kabelový žlab 60/100 pozinkovaný vedený nad podhledem + nosná konstrukce žlabu | m | 25,000 |
|   |  |  | *25* |  | *25,00* |
| 207 | SO01 | 210100317 | Stavební přípomoci | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 208 | SO01 | 210100318 | Drobný pomocný materiál | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 209 | SO01 | 210100319 | Revize, zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 210 | SO01 | 210100320 | Stavební přípomoci | kg | 3,000 |
|   |  |  | *3* |  | *3,00* |
| 211 | SO01 | 210100321 | Izolační páska | kus | 4,000 |
|   |  |  | *4* |  | *4,00* |
| 212 | SO01 | 210100322 | Smršťovací bužírky (sady) | kus | 5,000 |
|   |  |  | *5* |  | *5,00* |
| 213 | SO01 | 210100323 | Stahovací pásek 2,6mm/200 | kus | 3,000 |
|   |  |  | *3* |  | *3,00* |
| 214 | SO01 | 210100324 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | kus | 30,000 |
|   |  |  | *30* |  | *30,00* |
| 215 | SO01 | 210100325 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | kus | 30,000 |
|   |  |  | *30* |  | *30,00* |
| 216 | SO01 | 210100326 | Hmoždinka HM8 + vrut | kus | 125,000 |
|   |  |  | *125* |  | *125,00* |
| 217 | SO01 | 210100327 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 20,000 |
|   |  |  | *20* |  | *20,00* |
| 218 | SO01 | 210100328 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 20,000 |
|   |  |  | *20* |  | *20,00* |
| 219 | SO01 | 210100329 | Frézování drážky do betonu hloubka do 5cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 2,500 |
|   |  |  | *2,5* |  | *2,50* |
| 220 | SO01 | 210100330 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě | kus | 35,000 |
|   |  |  | *35* |  | *35,00* |
| 221 | SO01 | 210100331 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
| 222 | SO01 | 210100332 | Ukončení drátu | kus | 40,000 |
|   |  |  | *40* |  | *40,00* |
| 223 | SO01 | 210100333 | Ukončení kabelu | kus | 60,000 |
|   |  |  | *60* |  | *60,00* |
| 224 | SO01 | 210100334 | Stavební přípomoci | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 225 | SO01 | 210100335 | Drobný pomocný materiál | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 226 | SO01 | 210100336 | Ohlášení stavby na TIČR a zajištění vydání odborného a závazného stanoviska | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 227 | SO01 | 210100337 | Revize el. zařízení -není součástí VRN | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 228 | SO01 | 210100338 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení -není součástí VRN | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 229 | SO01 | 210100339 | Vypracování dokumentace skutečného provedení -není součástí VRN | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 230 | SO01 | 210100340 | Přesuny materiálu | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 231 | SO01 | 210100401 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
| 232 | SO01 | 210100402 | Drobný pomocný materiál | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 233 | SO01 | 210100403 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 234 | SO01 | 210100404 | Výrobní štítek | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 235 | SO01 | 210100405 | Revize a měření | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
|  |  | **M22** | **Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky** |  |  |
| 236 | SO01 | 220100101 | 19" plochý stropní rozvaděč, vč. instalačních lišt | kus | 1,000 |
| 237 | SO01 | 220100102 | 19“napájecí panel - 19“ napájecí panel, 5 x 230V, vypínač, přepěťová ochrana | kus | 1,000 |
| 238 | SO01 | 220100103 | 19˝patch panel se zadním osazováním, s 4x6-portovými bloky CAT.6 v různobarevném provedení rámečků-černá/červená/modrá/žlutá/zelená/MIX, svorkovnice t | kus | 2,000 |
| 239 | SO01 | 220100104 | 19˝patch panel se zadním osazováním, s 24x RJ 11 | kus | 2,000 |
| 240 | SO01 | 220100105 | 19“vyvazovací panel - 5 x plastové oko | kus | 6,000 |
| 241 | SO01 | 220100106 | 19“polička s perforací - hloubka 550 mm | kus | 1,000 |
| 242 | SO01 | 220100201 | Datová dvojzásuvka 2x RJ-45 cat.6a, vč. rámečku a krytu | kus | 18,000 |
| 243 | SO01 | 220100301 | Kabel UTP cat.6a | m | 380,000 |
| 244 | SO01 | 220100302 | Kabel SYKFY 10x2x0,5 | m | 30,000 |
| 245 | SO01 | 220100303 | Propojovací patchcord 2m RJ-45 - RJ-41 | kus | 36,000 |
| 246 | SO01 | 220100304 | Propojovací patchcord 2m RJ-45 - RJ-45 | kus | 36,000 |
| 247 | SO01 | 220100401 | Trubka ohebná 16-29 mm, 320 N | m | 25,000 |
| 248 | SO01 | 220100402 | Chránička průměr 80mm | m | 2,000 |
| 249 | SO01 | 220100403 | Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 30,000 |
| 250 | SO01 | 220100404 | Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...) | kus | 18,000 |
| 251 | SO01 | 220100405 | Krabice odbočná pr.97, pod omítku | kus | 8,000 |
| 252 | SO01 | 220100406 | Víčko ke kruhové krabici | kus | 8,000 |
| 253 | SO01 | 220100407 | Lišta vkládací 40x20 | m | 35,000 |
| 254 | SO01 | 220100408 | Lišta vkládací 20x20 | m | 10,000 |
| 255 | SO01 | 220100501 | Příprava kabelu pro uložení do 10 žil | kus | 410,000 |
| 256 | SO01 | 220100502 | Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 | kus | 820,000 |
| 257 | SO01 | 220100503 | Proměření metalické kabeláže (port) | kus | 410,000 |
| 258 | SO01 | 220100504 | Vystavení měřicího protokolu - metalika | kus | 410,000 |
| 259 | SO01 | 220100505 | Certifikace sítě | kus | 1,000 |
| 260 | SO01 | 220100506 | Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | kus | 1,000 |
| 261 | SO01 | 220100507 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1,000 |
| 262 | SO01 | 220100508 | Doprava a přesun materiálu | kus | 1,000 |
| 263 | SO01 | 220100509 | Podružný materiál | kus | 1,000 |
|  |  | **001** | **Protiprašná a protihluková opatření** |  |  |
| 264 | SO01 | 342091031R00 | Osazení systémových zárubní -protiprašné a protihlukové opatření | kus | 4,000 |
|   |  |  | *2\*2* |  | *4,00* |
| 265 | SO01 | 55330439 | Zárubeň ocelová S 75 900x1970x75 L,P -pro sádrokarton | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
| 266 | SO01 | 342261111R00 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm -protiprašné a protihlukové opatření | m2 | 24,000 |
|   |  |  | *2\*(3,0\*4,0)* |  | *24,00* |
| 267 | SO01 | 342261111RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm -pouze montáž -protiprašné a protihlukové opatření | m2 | 24,000 |
|   |  |  | *2\*(3,0\*4,0)* |  | *24,00* |
| 268 | SO01 | 962036112RU1 | Dmtž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm -k dalš.použ. protiprašné a protihlukové opatření (vč.zárubní) | m2 | 48,000 |
|   |  |  | *2\*(3,0\*4,0)\*2* |  | *48,00* |
| 269 | SO01 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 -protiprašné a protihlukové opatření | kus | 4,000 |
|   |  |  | *2\*2* |  | *4,00* |
| 270 | SO01 | 766661122RT1 | M+D Dveře a zárubeň 900/1970mm+kování -standard -protiprašné a protihlukové opatření | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
| 271 | SO01 | 766661122RU1 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m protiprašné a protihlukové opatření | kus | 2,000 |
|   |  |  | *2* |  | *2,00* |
|  |  | **VRN** | **Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady** |  |  |
| 272 | SO01 | 005121010R | Zařízení staveniště | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 273 | SO01 | 005122010R | Provozní a územní vlivy | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 274 | SO01 | 005124010R | Koordinační činnost | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 275 | SO01 | 005231010R | Revize a zkoušky | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 276 | SO01 | 005241010R | Dokumentace skut.provedení stavby | kus | 1,000 |
|   |  |  | *1* |  | *1,00* |
| 277 | SO01 | 005241030R | Výrobní dokumentace | kus | 1,000 |
|   |   |   | *1* |  | *1,00* |
|   |   |   |   |   |   |   |
| *Poznámka:* |  |  |  |  |  |  |