Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č. 3/23/6000/066

**Specifikace Díla:**

**MČ PRAHA 2 CHOD.PRGR. 2009–2019, Balbínova 25-27, č. akce 900053/44**

Předmětem plnění je oprava chodníkových ploch z litého asfaltu. V rámci akce dojde k odstranění stávajících asfaltových ploch, které budou nahrazeny vápencovou řezanou dlažbou. Nároží (Balbínova – Mánesova) dojde k opravě z mozaikové dlažby. Toto nároží je realizováno z důvodu nesprávného zrealizování varovných a signálních pásů v mozaikové dlažbě. V délce cca 3,50 m dojde i k opravě chodníku.

Rozsah akce: oprava povrchu cca 55 m x cca šířka mezi 3,0 m

Chodníkové plochy:

Délka: cca 55 m

Šířka: 3,0 m

Plocha chodníku: cca 165 m2

**MČ PRAHA 2 CHOD.PRGR. 2009–2019, Hálkova 1-13, č. akce 900053/46**

Předmětem plnění je výměna stávajícího krytu chodníku z litého asfaltu za mozaikovou dlažbu. V rámci toho chodníku je řešeno podélné parkovací stání, které bude realizováno z drobné žulové dlažby a chodník od parkovacího stání oddělí 1 řádek velké žulové dlažby. V rámci parkovacího stání bude sklopená žulová obruba.

Rozsah akce: oprava povrchu cca 135 m x cca šířka mezi 4,5 m

Chodníkové plochy:
Délka: cca 135 m
Šířka: 4,5 m
Plocha chodníku: cca 607,5 m2

**MČ PRAHA 2 CHOD.PRGR. 2009–2019, Na Smetance 1-3, č. akce 900053/48**

Předmětem plnění je výměna stávajícího krytu chodníku z litého asfaltu za mozaikovou dlažbu a to vč. obou nároží. Nový povrch od napojujícího se bude oddělen linkou z drobné mozaikové dlažby.

Rozsah akce: oprava povrchu cca 175 m x cca šířka mezi 2,10 m

Chodníkové plochy:

Délka: cca 175 m

Šířka: 2,10 m

Plocha chodníku: cca 367,5 m2

**MČ PRAHA 2 CHOD.PRGR. 2009–2019, Na Smetance 4-8, č. akce 900053/49**

Předmětem plnění je výměna stávajícího krytu chodníku z litého asfaltu za mozaikovou dlažbu a to vč. nároží Balbínova – Na Smetance a Na Smetance – Španělská. Mezi chodníkem a komunikací jsou navrženy kamenné obruby. V případě dobrého stavu, budou využity především obruby původní.

Rozsah akce: oprava povrchu cca 80 m x cca šířka mezi 1,9 m

Chodníkové plochy:

Délka: cca 80 m

Šířka: 1,9 m

Plocha chodníku: cca 152 m2

**MČ PRAHA 2 CHOD.PRGR. 2009–2019, Pod Slovany 2-16, č. akce 900053/51**

Předmětem plnění je výměna stávajícího krytu chodníku z litého asfaltu za mozaikovou dlažbu a to vč. nároží.

Rozsah akce: oprava povrchu cca 140 m x cca šířka mezi 4 m

Chodníkové plochy:

Délka: cca 140 m

Šířka: 4 m

Plocha chodníku: cca 560 m2

Specifikace požadovaných stavebních úprav chodníkových ploch:

- Odstranění stávajícího povrchu z litého asfaltu

- Pokládka nového povrchu z mozaikové dlažby

- Oddělení parkovacího stání na chodníku linkou (s obrubou z žulových kostek)

- Pokládka nového povrchu parkovacího stání z dobré kamenné dlažby

- Pokládka kamenných obrub

Požadovaná životnost opravy: 20 let