Příloha č. 1 SOD

**POPIS ZAKÁZKY**

**Zhodnocení stávajícího stavu:**

Střešní plášť je tvořen nosným trapézovým plechem, tepelnou izolací a vrchní izolací z asfaltových pásů. Ukončení střechy je na obvodových atikách a částečně u přilehlých stěn. Opracování atik končí vyizolováním svislé plochy, asfaltový pás není vytažen na atikové zhlaví, což má za následek zatékání pod atikovým oplechováním. Vlivem smršťování asfaltových pásů a přímého slunce došlo k odtržení svislého vyizolování a k  perforaci v místech ohybu (přechod na atiku ve spodní části) – viz. fotodokumentace.

**Popis zakázky:** Oprava – nové vyizolování atik po celém obvodu střechy.

- Demontáž stávajícího atikového plechování, opatření zhlaví podkladní OSB deskou k vytvoření spádu dovnitř střechy (nyní atika bez spádu), vyizolování asfaltovým pásem až na zhlaví – OSB desku a nové oplechování.

V Plzni dne 15. 6. 2023

správce areálu