**CENOVÁ NABÍDKA CN MK2305 ze dne 22.01.2023**

Věc: Zhotovení lité polyuretanové podlahy **v odstínu dle vzorníku RAL**  v prostoru chodby na 4NP

ZŠ Ilji Hurníka-odloučené pracoviště1.stupně, Pekařská 77, Opava, 747 05

**Objednatel:** Základní škola Ilji Hurníka Opava -příspěvková organizace, zastoupena ředitelkou Mgr. Monika Jarošová, Ochranova 6, Opava, 746 01  
e-mail: [**reditel@zsochranova.c**](mailto:reditel@zsochranova.c)**z**

**Zhotovitel:** Kovalčík Michal, Na Pomezí 18, Opava-Kylešovice,

747 06, IČ:02051150,e-mail: [**m1kovalcik@seznam.cz**](mailto:m1kovalcik@seznam.cz)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Litá jednobarevná polyuretanová podlaha s posypem barevných Chipsů**  -příprava podkladu vysekáním stávající dlažby 200x200mm, odvoz a likvidace vzniklého odpadu  -broušení podkladu včetně vysátí plochy,  -kontrola pevnosti podkladu případná injektáž dutých míst tlakovou soupravou plněnou epoxidovou pryskyřicí  -v případě zjištění divokých prasklin na dilatačních polích, provedení jejich tzv.sešití ocelovými sponami a zalití dvousložkovou epox.pryskyřicí  -kontrola rovinnosti podkladu případné lokální srovnání plastbetonem (epox. pryskyřice plněná sušeným křemičitým pískem)  -přebroušení, vysátí,  -celoplošná penetrace epox.pryskyřicí s posypem suš.křem.pískem  -broušení, vysátí  -pokládka druhé vrstvy s posypem písku  -broušení, vysátí  -zhotovení tzv. záškrabu, tj. uzavření povrchu epox.pryskyřicí bez posypu pískem  -broušení, vysátí  -aplikace pružné polyuretanové vrstvy  -aplikace UV stabilního čirého polyuretanového matného laku | m² | 115 | 2320,- | 266 800,- |
| 2 | **Obvodový sokl v.70mm v barvě podlahy**  -osekání stávajícího soklu (dlažba), odvoz suti  -vyspravení stěn  -vyplnění dilatace trvale pružným PU tmelem  -dvojí nátěr soklů v barvě podlahy | m² | 45 | 340,- | 15 300,- |

**Cena celkem bez DPH ……………………………………………………… 282 100,-**

**Požadovaná stavební připravenost:**

-před aplikací PU systému musí být podklad suchý (max.4% zbytkové vlhkosti)

-v prostorách realizace díla nesmí být prováděny žádné jiné práce

-prostory budou dány plně k dispozici zhotoviteli

-v místech realizace podlahy musí být minimální teplota 15°C a musí být zamezeno působení nepříznivých klimatických vlivů (průvanu, dešti atd.)

-objednatel zajistí zdroj el.energie (320V/32A)

-prostor realizace bude zastřešen a zajištěn proti vniknutí cizích osob

-stroje a technologie budou zabezpečeny proti prachu

**Doba realizace:**

5dnů realizace+1den na vytvrzení finálních vrstev

**Zatížení podlah:**

Plné mechanické zatížení po 7 dnech od pokládky při teplotě min.15°C. Při nižších teplotách se doba možnosti plného zatížení prodlužuje.

**Poznámky:**

Částka bude fakturována dle skutečných výměr.

**Platnost cenové nabídky:**

Cenová nabídka je platná po dobu 30 dní ode dne jejího vyhotovení.

**Záruky:**

Na provedené práce poskytujeme záruku v délce 24 měsíců.

**Platební podmínky:**

Budou stanoveny dle dohody obou stran.

V Opavě dne 22.01.2023

S pozdravem Kovalčík Michal