Příloha 4 Technická specifikace

**Technická specifikace**

pro zakázku s názvem:

**„Elektrovozidlo pro Technické služby“**

*Dodavatel do pole „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného plnění, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.*

**Elektromobil GOUPIL G4 M Tipper POLARIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Minimální požadované vlastnosti** | **Nabídka – DOPLNÍ DODAVATEL** |
| **ANO/NE** |
| **Parametr (číselný údaj)** |
| **Homologace EC certificate of comformity N1 s celoevropskou platností** | COC list | **ano** |
| **Certifikát výrobce** | certifikace dle normy ISO 9001, 14001 | **ano** |
| **AVAS systém** | ano | **ano** |
| **Kategorie** | N1 | **ano** |
| **Nominální výkon motoru** | min. 10 kW | **10 kW** |
| **Maximální rychlost** | min. 45 km/h | **50 km** |
| **Dojezd základního podvozku** | **min. 150 km (dle normy WLTP)** | **150 km** |
| **Kapacita baterií** | **min. 14 kWh** | **14 kWh** |
| **Pracovní napětí baterie** | min. 48 V | **48 V** |
| **Typ baterií** | lithiová technologie | **ano** |
| **Rekuperace** | ano | **ano** |
| **Nabíječka** | integrovaná, se zápisem historie nabíjení | **ano** |
| **Brzdy** | nezávislé, dvouokruhové s ruční brzdou | **ano** |
| **Přední náprava** | typ McPherson | **ano** |
| **Kabina** | Uzavřená, bezpečnostní | **ano** |
| **Sedadla** | 2x, polohovatelná | **ano** |
| **Bezpečnostní pásy** | tříbodové bezpečnostní pásy | **ano** |
| **Posuvná okna** | ano | **ano** |
| **Nezávislé topení** | ano | **ano** |
| **Stěrače a ostřikovače** | ano | **ano** |
| **Zadní okno v kabině** | ano | **ano** |
| **Sklápěná korba** | **hydraulicky sklopná** | **ano** |
| **Ovládání korby** | z kabiny | **ano** |
| **Délka korby** | **min. 2000 mm** | **2147 mm** |
| **Šířka korby** | min. 1 200 mm | **1298 mm** |
| **Délka vozidla** | max. 4 000 mm | **3582 mm** |
| **Šířka vozidla** | max. 1 400 mm (bez zpětných zrcátek) | **1200 mm** |
| **Výška vozidla** | max.2000 mm | **1893 mm** |
| **Nosnost** | min. 900 kg | **1050 kg** |
| **Největší technicky přípustná/F2 povolená hmotnost** | max. 2 200 kg | **2100 kg** |
| **Pneu** | min. R13, bezdušové | **155 R 13C** |
| **Záruka na vozidlo** | min. 24 měsíců | **24 m** |
| **Záruka na baterie** | min. 36 měsíců | **36 m** |
| **Posilovač řízení** | ano | **ano** |
| **Tažné zařízení** | min. 1 300 kg | **ano 1400 kg** |
| **Maják** | ano | **ano** |
| **Plná kovová nástavba****4 stranná s výklopnou částí bočnice** | ano | **ano** |
| **Boční odkládací schránka uzamykatelná** | ano | **ano** |
| **Couvací kamera** | ano | **ano** |
| **Rezervní kolo** | ano | **ano** |
| **Radio MP3** | ano | **ano** |
| **Centrální přihrádka, držák dokumentů** | ano | **ano** |