**P 3 VZ 230 151**

**Havarijní výměny protipožárních dveří sekce "A" depozitářů PM**

Jedná se zejména o:

* Demontáž stávajících dveří a zárubní
* Montáž nových dveří a zárubní dle seznamu a označení
* Dveře musí být již opatřeny vrchním nátěrem bílé barvy
* Vložky zámků je nutné zachovat, nebo nechat postavit nové vložky na stávající klíč

Před demontáží je nutné bezprašně oddělit prostor od depozitárního prostoru a chodby u každých demontovaných dveří. Tento prostor musí být také zachován i při montáži nových dveří

* Odvoz a likvidace starých vymontovaných dveří a zárubní
* Předání potřebných dokumentů dle zákona a doporučení pracovníka OZO

Případné dotazy budou zodpovězeny při prohlídce místa plnění nebo po ní prostřednictvím NEN.