|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poř. číslo | patro | z prostoru | do prostoru | požadovaná požární odolnost dle PBŘ | otevírání | rozměr | samozavírač | padací lišta | CN |
| A10 | 1NP | A2.122 | chodba A2.103 | PB 15 C2 | L | 900/1970 | ne | ne | 87 010 Kč |
| A14 | 1NP | chodba A2.103 | schodiště A2.104 | PB 15 C2 | D | 1800/1970 | ano | ne | 134 470 Kč |
| A16 | 1NP | A2.119 | schodiště A2.104 | PB 15 C2 | L | 900/1970 | ne | ne | 88 550 Kč |
| A29 | 2.NP | A2.203 | schodiště A2.201 | PB 15 C2 | D | 1800/1970 | ano | ne | 115 600 Kč |
| A32 | 2.NP | A2.203.1 | schodiště | PB 15 C2 | D | 1800/1970 | ano | ne | 120 700 Kč |
| A36 | 2.NP | A2.206 | A2.203.1 | PO 15 C2 | L | 900/1970 | ano | ne | 74 250 Kč |
| **Celkem výměny objekt A:** | | | | | | | | | 620 580 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena musí obsahovat : | | | |  | L | levé |  |  |  |
| a) demontáž stávajícího uzávěru | | | |  | P | pravé |  |  |  |
| b) likvidaci odpadu včetně demontovaného uzávěru | | | |  | D | dvoukřídlé |  |  |  |
| c) všechny přípomocné práce | | | |  |  |  |  |  |  |
| d) montáž nového uzávěru | | | |  |  |  |  |  |  |
| e) zednické zapravení otvoru | | | |  |  |  |  |  |  |
| f) výmalbu v nutném rozsahu | | | |  |  |  |  |  |  |
| g) bezprašná demontáž | | | |  |  |  |  |  |  |
| h) zachovat stávající zámkové vložky | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2