CETIN a.s.  
  
Souhrnný pohled XXXX
Rozhodnutí dosud neprovedeno.
stupeň - Startovací dokumentace	
  
INVESTIČNÍ AKCE  

Kategorie	  TN - Přenosová síť	
Podkategorie  	Opt.kab a trubičk.syst vč. HDPE a výkopù	
Číslo SAP	  	
Číslo interní	  66601/23/0011	
    Schvalování akce	    2-kolové schvalování	  
  Název	  	
VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pl.SO462	
          I.etapa – (ul. Polní) a II. etapa – (ul. Krnovská)

  
  
Budoucí uživatel	  GMo-ZLOS Recman Pavel		
Zpracovatel		Zdeněk Salzmann	
			
Předkladatel	role: Vedoucí	Pavel Recman	  
  	role: Manažer	Jan Surý	  
Schvaluje			
		Radim Světlík
Leoš Raida
Petr Truhlář
Pavel Recman

Obsah:

1.	Identifikační údaje stavby
1.1.	Krycí list
1.1.1.	Základní identifikační údaje projektu
1.1.2.	Stručný popis technického řešení
1.1.3.	Požadavky
1.2.	Základní údaje o projektu
1.2.1	Identifikační údaje
1.2.2	Kapacitní údaje
1.2.3	Rekapitulace nákladů
1.2.4	Termíny

2.	Účel a zdůvodnění stavby
2.1.	Stručný popis technického řešení
2.2.	Poznámka
2.3.	Podmiňující, související a navazující stavby
2.4.	Vyjádření a záznamy
2.5.	Průběh schvalování

3.	Přílohy

1.	Identifikační údaje stavby
 
1.1. 	Krycí list 
1.1.1. 	Základní identifikační údaje projektu
  Název projektu:	VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pl.SO462	  
    SPP:				  
Investiční kategorie:	2	Podkategorie:	  1	
  Příprava od:	01.05.2023	do:	30.12.2023	  
Realizace od:	15.01.2024	od:	28.02.2026	    
    Nabídka k přejímce(RFA):	30.01.2026	  
    Zodpovědná osoba:	Pavel Recman	
   
1.1.2. 	Stručný popis technického řešení
Z důvodu zpřístupnění průmyslových ploch na ul. Polní a Krnovská v Bruntále je nutno realizovat překládku SEK. Jedná se o vynucenou překládku.

Zpracováno CTN (malé) - bude následovat PD. 
ÚR - vyřídí zákazník.
VBŘ - vyřídí CETIN.
Výkopy včetně kabelového lože - CETIN.
Vytýčení hranic pozemků - zákazník.

Termín CTN - do 30. 3. 2023, CTN konzultovat.	
Náklady na realizaci:	PD	VBŘ	INRC	INC	
	 0	 0	 0	 0	
Technické řešení schválil:		
Datum, podpis:		
 
1.1.3. 	Požadavky
Název polygonu:	VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pl.SO462	

K akci nejsou evidovány žádné požadavky	

1.2. 	Základní údaje o projektu 
1.2.1. 	Identifikační údaje:
Název:	VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pl.SO462	
Kategorie:	2	
Podkategorie:	1.Opt.kab a trubičk.syst vč. HDPE a výkopů	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX	
Číslo intern  í:	66601/23/0011	
Prvek SPP:		
ABC:	C	  
HOST:	HOST - Bruntál(Dr. E. Beneše)-HOST646	
  ATÚ:	HOST - Bruntál(Dr. E. Beneše)-HOST646	
 
1.2.2. 	Kapacitní údaje: 
    	    	Průměrný náklad na:	
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů:	 0 km			              
100800_Délka HDPE trubek pro OK:	 0 km			              
101300_Délka trubiček:	 0 km			              
101000_Délka optických kabelů:	 0 km			              
Délka optických vláken:	 0 km			              
100900_Počet bytových domů:	 0 BD			              
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech:	 0 bj			              
100500_Počet rodinných domů:	 0 RD			              
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech:	 0 bj			              
OK MiDia 12vl,DC:	 0 km			              
OK 24vl. s Cu párem Sterlite:	 0 km			              
Kabel optický 24vl. dial Sterlite:	 0 km			              
OK 48vl. s Cu párem Sterlite:	 0 km			              
OK DuctSaver FX 96vl, 9,1mm:	 0 km			              
OK MiDia 96vl, Cu 10,5 mm:	 0 km			              
Kabel opt.LT MiDia GX,96vl.AWFlex 6,3mm CU:	 0 km			              
OK DuctSaver 144vl, DC:	 0 km			              
OK Sterlite 144vl,Cu:	 0 km			              
OK MiDia 2FX 144vl., DC 6,3mm :	 0 km			              
OK DuctSaver 288vl,DC :	 0 km			              
OK DuctSaver 576vl,DC :	 0 km			              
OK 12vl.AW 2xribb.:	 0 km			              
OK 24vl.AW 4xribb.:	 0 km			              
OK 48vl.AW 8xribb.:	 0 km			              
Mikrokabel FU 2f:	 0 km			              
Mikrokabel FU 6f:	 0 km			              
Mikrokabel FU 12f:	 0 km			              
Mikrokabel 48f 4mm BIRLA:	 0 km			              
Mikrokabel 144f HFCL:	 0 km			              
Mikrokabel MiDia 2GX 192f OD 6,0mm AWFle:	 0 km			              
Mikrokabel opticky samonosny OFS12vl.:	 0 km			              
Kabel RISER KTPLine 12xG657A2:	 0 km			              
Kabel RISER KTPLine 24xG657A2:	 0 km			              
Kabel RISER OFA 48xG657A2:	 0 km			              
OK LuT 72vl, 12xribb int:	 0 km			              
OK LuT 144vl, 12xribb int:	 0 km			              
OK vnitřní RISER 24vl :	 0 km			              
OK MiDia 24vl,Cu :	 0 km			              
OK MIDia 48vl,Cu:	 0 km			              
OK vnitřní EZ-Bend 1vl :	 0 km			              
Kabel opt.EZ-Bend,CORDAGE,3mm,bílý,1vlák:	 0 km			              
OK MiDia 24vl,DC:	 0 km			              
OK DuctSaver 144vl,Cu:	 0 km			              
OK DuctSaver FX 96vl, Cu 9,1mm:	 0 km			              
OK MiDia 96vl,DC:	 0 km			              

1.2.3. 	Rekapitulace nákladů: 
Příprava:	 0 tis.Kč	
Materiál – přímá dodávka:	 0 tis.Kč	
Materiál dodavatele:	 0 tis.Kč	
Montáž:	 0 tis.Kč	
Zemní práce:	 0 tis.Kč	
GOZ:	 0 tis.Kč	
Poplatky:	 0 tis.Kč	 
VBŘ:	 0 tis.Kč	
Ostatní práce:	 0 tis.Kč	
Ostatní:	 0 tis.Kč	 
OPEX:	 0 tis.Kč	
		
Celkové investiční náklady včetně přípravy:	 0 tis.Kč	
Příprava:	 0 tis.Kč	
Celkové realizační náklady:	 0 tis.Kč	
Provozní náklady podle PD:	 0 tis.Kč	

1.2.4. 	Termíny: 
Platnost ÚR od:		
Platnost ÚR do:		
Plánované zahájení přípravy:	01.05.2023	
Plánované ukončení přípravy:	30.12.2023	
Plánované zahájení realizace:	15.01.2024	
Plánované ukončení realizace:	28.02.2026	
Plánovaný termín nabídky k přejímce(RFA):	30.01.2026	

2. 	Účel a zdůvodnění stavby
2.1. 	Stručný popis technického řešení
Z důvodu zpřístupnění průmyslových ploch na ul. Polní a Krnovská v Bruntále je nutno realizovat překládku SEK. Jedná se o vynucenou překládku.
Z důvodu překládky na dvou místech je nutno rozdělit SO462 na dvě etapy:
I.etapa – (ul. Polní) a II. etapa – (ul. Krnovská)

I.etapa – (ul. Polní) 
Dojde k dotčení stáv. trasy kabelu TCEPKPFLE 3XN0,4 (ÚR 1/4/1 BRUN262 – KR1/4/1-a BRUN1365).
Trasa přeložky je navržena v prostoru nového parkoviště pro nákladní vozidla. Přeložka
je navržena v délce cca 120m a je vedena podél nového příkopu kolem plochy parkoviště.
Na dotčeném stávajícím kabelu bude provedena nová kabelová vložka TCEPKPFLE 3XN0,4, kabel bude v celé délce zatažen do HGR110mm chráničky.

II. etapa – (ul. Krnovská)
Uvedená 2.etapa(ul. Krnovská) přeložky úzce souvisí s přeložkou související stavby: VPIC ŘSD,I_45 Bruntál,vých.obch.,SO461-1. 
Uvedené PPD je napočítáno pro nákladnější variantu většího rozsahu, pro případ, že stavba VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pl.SO462_2.etapa(ul. Krnovská) bude realizována jako první v pořadí v rozsahu související stavby. Pokud bude realizována jako druhá v pořadí (až po stavbě VPIC ŘSD,I_45 Bruntál,vých.obch.,SO461-1), bude rozpočet stavby menšího rozsahu výrazně levnější a bude přepočítán/aktualizován v rámci realizační PD.
Uvedený rozpočet je takto zpracován dle dohody s PC Cetin,
k dnešnímu dni není zřejmé, která ze staveb bude realizována jako první.

1) Stávající trasa 3 ks kabelů TCEPKPFLE 10XN0,6, TCEPKPFLE 15XN0,6,
TCEPKPFLE 50XN0,8 vede od města po levé straně Krnovské ulice kolem Karety a pokračuje podél ulice Krnovská. Ke Karetě je provedena odbočka kabelem TCEPKPFLE3XN0,8 do UR 1/4/21 Krnovská 51 - Kareta. Z hlavní trasy je dále provedena odbočka kabelem TCEPKFLE 15XN 0,8 směrem na Obornou do UR 1/4/16. Nová trasa přeložky bude křížit nový vjezd do areálu Karety řízeným protlakem PE1125m a bude napojena na stávající kabely u oplocení areálu Karety. Nová kabeláž bude provedena naspojkovaním na počátku a na konci přeložky spojkami SCX 43/8-300(10XN0,6, 15XN0,6) a SCX 75/15-300(50XN0,8). V trase bude provedeno odbočení kabelu TCEPKPFLE3XN0,8 směrem do Karety, tento kabel bude u oplocení naspojkován na stávající trasu. Ukončení přeložky bude za protlakem na konci úpravy ulice Krnovské napojením na stávající trasu. 
2) Překládka kabelu TCEPKPFLE 15XN0,8 směrem na Obornou UR 1/4/16 bude vedena společně s překládkou třetí větve kabelu TCEPKPFLE 50XN0,6 a tří optických trubek . Na této větvi jsou celkem tři řízené protlaky 2xPE125mm přes silnici SO121 Silnice I/45 - ul. Krnovská(1ks pro SO462 a 1ks rezervní), řízený protlak 3xPE125mm přes silnici SO122 Silnice III/0452 - napojení Oborné (1ks pro SO462, 1ks pro související SO482-1 a 1ks rezervní) a řízený protlak 3xPE125mm přes silnici SO111 SILNICE I/45 – OBCHVAT(1ks pro SO462, 1ks pro související SO482-1 a 1ks rezervní).
3) Stávající trasa kabelu TCEPKPFLE 50XN0,6 souběžná s trubkami DOK vede od Bruntálu po levé straně Krnovské ulice a pak ji kříží na začátku úpravy a vede po pravé straně Krnovské ulice ve směru Oborná, kterou pak kříží a vede podél polních cest ve směru Krnov. V blízkosti tohoto kabelu jsou zde položeny 3 ks trubek HDPE pro dálkové optické kabely (DOK), jejichž přeložka je součásti samostatného objektu „SO 482-1“. Stávající trasa sdělovacího kabelu 50XN0,6 je v kolizi s přeloženou silnici Krnovskou SO 121 a dvěma novými křižovatkami, napojení areálu Karety a napojení na ochvat I/45. Přeložka začne naspojkováním na stávající kabel na začátku trasy u křižovatky do Karety spojkou SCX 75/15-300 pak trasa pokračuje shodně jako překládka kabelu v předchozí kapitole tedy prostup 3xPE125mm přes silnici SO122 Silnice III/0452 - napojení Oborné a P3-3xPE125mm přes silnici SO111 SILNICE I/45 – OBCHVAT (vždy 1ks pro SO462, 1ks pro související SO482-1 a 1ks rezervní).

Min. krytí PE125mm chrániček a podzemního vedení CETIN pod budoucími a stávajícími komunikacemi a na přilehlých nemovitostech bude min 1,2m dle rámcové smlouvy ŘSD ČR-CETIN. V dostatečném předstihu před realizací bude požádáno o přerušení provozu PEW na metalických kabelech.  Konce chrániček a nové kabelové spojky XAGA 500 kabelových vložek budou označeny minimarkery 3M 1255.

Trasou přeložky budou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví: SoSB – ČR-SPÚ, Město Bruntál, MAREOS s.r.o., ČR-ŘSD viz. informace o parcelách.
Před realizací stavby bude mezi investorem přeložky a společností CETIN uzavřena smlouva o provedení překládky. Bude zpracována realizační dokumentace stavby přeložky a uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě mezi CETIN a vlastníky dočených nemovitostí.
Přeložku SEK je nutno koordinovat s připravovanou generální stavbou parkoviště.
Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů.
Stavbu je nutno realizovat a předat do zpětného užívání společnosti CETIN a.s. dle uzavřené „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě“.

Zpracováno CTN (malé) - bude následovat realizační PD. 
UR - vyřídí zákazník.
VBŘ - vyřídí CETIN.
Výkopy včetně kabelového lože - CETIN.
Vytýčení hranic pozemků - zákazník.

Termín CTN - do 30. 3. 2023, CTN konzultovat.	

2.2. 	Poznámka:
Zpracováno CTN (malé) - bude následovat PD, stavební povolení - vyřídí zákazník, VBŘ - vyřídí CETIN, výkopy - CETIN, vytýčení hranic pozemků - zákazník.
Z důvodu zpřístupnění průmyslových ploch na ul. Zahradní, Polní a Krnovská v Bruntále je nutno přeložit a ochránit zemní metalické a optické vedení tak, aby bylo umístěno a ochráněno dle dodané situace.
Investor: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČO: 00295892, DIČ: CZ00295892, zastoupená Bc. Martin Henč - starostou, tel.: 554 706 360, 724 178 700, e-mail: starosta@mubruntal.cz.
Kontaktní osoba: Lenka Cílečková - investiční referent, tel.: 554 706 316, 601 353 805, e-mail: lenka.cileckova@mubruntal.cz.
Projektant: Ing. Tomáš Bielecki, tel.: 595 155 226, 774 272 136, e-mail: t.bielecki@shb.cz.

Smlouvu poslat na: t.bielecki@shb.cz a lenka.cileckova@mubruntal.cz.

Zpracovatel CTN: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o. – Zdeněk Salzmann, 602527470, zdenek.salzmann@smt.cz.

Předpokládaný termín realizace: 2024 - 2026.

Připomínky: Radim Světlík, Leoš Raida, Petr Truhlář, Pavel Recman.	
2.3. 	Podmiňující, související a navazující stavby:
Podmiňující akce – vložené:
Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav	

Navazující akce:
Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav	

2.4. 	Vyjádření a záznamy

2.5. 	Průběh schvalování

3. 	Přílohy 
Název přílohy	Stupeň	
Technická zpráva CTN	SD	
Rozpočet stavby PPD	SD	
Dokumentace CETIN	SD	
Informace o pozemcích	SD	
461_01_Technická_zpráva.pdf	SD	
461_2_Situace-S1.pdf	SD	
461_3_Situace_vytyceni-S1_.pdf	SD	
TZA_B_PZ_DUR.pdf	SD	
Vykresy_C1_C3_C4.pdf	SD	
cetin_SITUACE_461_462.pdf	SD	
Vyjádření o existenci SEK (727965-22).pdf	SD	
Situační výkres (727965-22).pdf	SD	
Žádost o překládku.msg	SD	
Doplňující informace.msg	SD