|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. | Název | Popis | rozměr š x h x v [cm] | MJ | Množství | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH |  |
| 1 | Kontejner 2 zásuvkový kancelářský | Korpus kontejneru a čela zásuvek budou vyrobeny z LTD desky v barvě **AKÁT** Vysunutí zásuvek na min. 70 % délky. Centrální zámek v čele horní zásuvky. Kontejner bude pojízdný. | 43-45x50-60x53-65 | kus | 7 | 3 340 | 23 380 |  |
| 2 | Kontejner 4 zásuvkový kancelářský | Korpus kontejneru a čela zásuvek budou vyrobeny z LTD desky v barvě **AKÁT** Vysunutí zásuvek na min. 70 % délky. Centrální zámek v čele horní zásuvky. Kontejner bude pojízdný. | 43-45x50-60x53-65 | kus | 35 | 4 060 | 142 100 |  |
| 3 | Odpadkový koš | Plechový válec v barvě RAL 3011. | kancelářský | kus | 30 | 470 | 14 100 |  |
| 4 | Podvěsný koš pod kancelářský stůl pro PC | Pro standardní rozměr PC skříně. | rozměr neudán |   | 34 | 740 | 25 160 |  |
| 5 | Polička nástěnná se zády | Police a záda budou z LTD desek v barvě **AKÁT**,  | 100x20-25x20-25 | kus | 15 | 640 | 9 600 |  |
| 6 | Skříňka policová kancelářská nízká roletová | Korpus skříňky a police budou z LTD desek v barvě **AKÁT**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelné police. Otevírání rolety zleva doprava, vertikální uspořádání roletových lamel. Roleta vč. krycích profilů je vložená a opatřena zámkem. | 80x42-45x73-75 | kus | 2 | 5 160 | 10 320 |  |
| 7 | Skříňka policová kancelářská nízká roletová | Korpus skříňky a police budou z LTD desek v barvě **AKÁT**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelné police. Otevírání rolety zleva doprava, vertikální uspořádání roletových lamel. Roleta vč. krycích profilů je vložená a opatřena zámkem. | 80x40x73-76 | kus | 3 | 5 160 | 15 480 |  |
| 8 | Skříň policová dvoudvéřová | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **AKÁT**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelné police. Skříně budou uzamykatelné. | 80x42x185 | kus | 22 | 5 650 | 124 300 |  |
| 9 | Skříň policová s plnými dvířky ve spodní části | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **AKÁT**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Dveře plné, nika a 2 výškově nastavitelné police. Skříň bude **uzamykatelná**. | 80x42x185 | kus | 18 | 4 420 | 79 560 |  |
| 10 | Skříň policová dvoudvéřová kombinovaná 2 police za dřevěnými dvířky, 3 horní police za prosklenými dvířky | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **AKÁT**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Dveře plné ve spodní části **uzamykatené**, dveře skleněné v horní část, výškově nastavitelné police.  | 80x42x185 | kus | 10 | 7 370 | 73 700 |  |
| 11 | Skříň policová se skleněnými, nikou a plnými dvířky | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **AKÁT**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Dveře plné **uzamykatelné**, nika, dveře skleněné a 2 výškově nastavitelné police.  | 80x42x185 | kus | 11 | 6 690 | 73 590 |  |
| 12 | Skříň policová vysoká | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **AKÁT**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Dveře plné v dolní části, dveře plné v horní části a výškově nastavitelné police.  | 80x42-45x190 | kus | 1 | 5 780 | 5 780 |  |
| 13 | Skříň šatní | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **AKÁT**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve stejné barvě. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm v téže barvě. Skříň obsahuje pevnou policí v horní části skříně - světlost 250 mm.  | 80x42-45x180 | kus | 6 | 5 110 | 30 660 |  |
| 14 | Skříňka policová kancelářská nízká s dvířky | Korpus skříňky, dveře a police budou z LTD desek v barvě **AKÁT**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelné police. Skříňky budou uzamykatelné. | 80x42-45x73-75 | kus | 1 | 2 910 | 2 910 |  |
| 15 | Stůl jednací přídavný se zaoblením | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **AKÁT**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v **ŠEDÉ** barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností retifikace. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 120x80x73-76 | kus | 3 | 3 220 | 9 660 |  |
| 16 | Stůl jednací rovný | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **AKÁT**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v **ŠEDÉ** barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností retifikace. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 180x80x73-76 | kus | 1 | 3 820 | 3 820 |  |
| 17 | Stůl jednací rovný krátký | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **AKÁT**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v **ŠEDÉ** barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností rektifikace. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 80x80x73-76 | kus | 1 | 2 820 | 2 820 |  |
| 18 | Stůl kancelářský zkrácený | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **AKÁT**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v **ŠEDÉ** barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností rektifikace. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 140x80x73-76 | kus | 11 | 3 420 | 37 620 |  |
| 19 | Stůl kancelářský krátký | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **AKÁT**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v **ŠEDÉ** barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností retifikace a s možností vést skrytě kabely v plastovém krytu až k podlaze. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 120x80x73-76 | kus | 5 | 3 310 | 16 550 |  |
| 20 | Stůl kancelářský rohový (levý) | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **AKÁT**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v **ŠEDÉ** barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností retifikace. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 160x120x73-76 (40x80) | kus | 6 | 4 860 | 29 160 |  |
| 21 | Stůl kancelářský rohový (pravý) | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **AKÁT**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v **ŠEDÉ** barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností retifikace. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 160x120x73-76 (40x80) | kus | 7 | 4 860 | 34 020 |  |
| 22 | Stůl kancelářský  | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **AKÁT**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v **ŠEDÉ** barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností retifikace a s možností vést skrytě kabely v plastovém krytu až k podlaze. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 160x80x73-76 | kus | 8 | 3 250 | 26 000 |  |
| 23 | Stůl studentský dvoumístný (školní lavice) | Deska stolu tl. min. 18 mm z LTD v barvě NCS S2500-N (přibližně RAL 7047). Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je jednodílná celokovová konstrukce v barvě RAL 9006 nebo 9007 s nosností min. 130 kg s možností rektifikace, podpírající desku stolu po celé délce i šířce s rozměry desky stolu. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 120x60x73-76 | kus | 13 | 2 570 | 33 410 |  |
| 24 | Stůl studentský dvoumístný (školní lavice) | Deska stolu tl. min. 18 mm z LTD v barvě NCS S2500-N (přibližně RAL 7047). Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je jednodílná celokovová konstrukce v barvě RAL 9006 nebo 9007 s nosností min. 130 kg s možností rektifikace, podpírající desku stolu po celé délce i šířce s rozměry desky stolu. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 140x60x73-76 | kus | 4 | 2 890 | 11 560 |  |
| 25 | Stůl univerzální (jednací, jídelní, přísedový apod.) | Deska stolu tl. min. 18 mm a podnož z pných desek tl. min. 18 mm z LTD v barvě **AKÁT**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož s nosností min. 150 kg s možností rektifikace, podpírající desku stolu po celé délce i šířce s rozměry desky stolu. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu.  | 80x80x73-76 | kus | 13 | 3 790 | 49 270 |  |
| 26 | Tabule nástěnná bílá | Magnetický povrch pro psaní fixem. | 180x max. 5x120 | kus | 2 | 2 480 | 4 960 |  |
| 27 | Věšák stojanový | S min 4 závěsy a držákem deštníků. Barva černá. |   | kus | 1 | 1 530 | 1 530 |  |
| 28 | Věšáková stěna široká | Nástěnná z LTD desky v barvě **AKÁT** s min 6 věšáky. | 80x2x180 | kus | 4 | 1 140 | 4 560 |  |
| 29 | Věšáková stěna úzká | Nástěnná z LTD desky v barvě **AKÁT** s min 3 věšáky. | 35x2x180 | kus | 18 | 720 | 12 960 |  |
| 30 | Židle kancelářská pojízdná otočná s područkami  | Otočná čalouněná kancelářská židle s područkami na 5ti pojezdových a natáčecích kolečkách v barevném provedení černá. Výškově stavitelná na plynovém pístu vč. výškově stavitelného opěradla. Čalounění sedáku a opěrky s odolností proti prodření 100.000 cyklů vč. kovového kříže a minimální nosnosti 130 kg. Barva sedáku a opěrky bude ČERNÁ. Nastavení síly protiváhy podle své hmotnosti, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec  |   | kus | 9 | 2 300 | 20 700 |  |
| 31 | Židle kancelářská pojízdná otočná s područkami a hlavovou opěrkou | Otočná čalouněná kancelářská židle s područkami na 5ti pojezdových a natáčecích kolečkách v barevném provedení černá. Výškově stavitelná na plynovém pístu vč. výškově stavitelného opěradla. Čalounění sedáku a opěrky s odolností proti prodření 100.000 cyklů vč. kovového kříže a minimální nosnosti 130 kg. Barva sedáku a opěrky bude ČERNÁ. Nastavení síly protiváhy podle své hmotnosti, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec  |   | kus | 17 | 2 940 | 49 980 |  |
| 32 | Židle studentská | Nosná kovová kostra židle bude v barvě šedé (přibližně RAL 9001 nebo 9002). Spoje a konstrukce židle budou zaručovat tuhost a funkčnost odpovídající školnímu provozu. Sedák a opěradlo z překližky o min tl. 10 mm. Barva překližky bude přibližně RAL 7047. |   | kus | 35 | 1 520 | 53 200 |  |
| 33 | Židle univerzální (jednací, jídelní, přísedová apod.) | Stohovatelná konferenční židle s područkami a pojezdovými kolečky. Kovová konstrukce. Čalounění sedáku s odolností proti prodření 100.000 cyklů, minimální nosnost 120 kg. Barva sedáku a opěrky bude **ČERNÁ**. |   | kus | 27 | 2 270 | 61 290 |  |
| 34 | Židle univerzální (jednací, jídelní, přísedová apod.) | Stohovatelná konferenční židle s područkami. Kovová konstrukce. Čalounění sedáku s odolností proti prodření 100.000 cyklů, minimální nosnost 120 kg. Barva sedáku a opěrky bude **ČERNÁ**. |   | kus | 15 | 880 | 13 200 |  |
| 35 | Stůl kancelářský  | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **TŘEŠEŇ.** Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v ŠEDÉ barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností retifikace a s možností vést skrytě kabely v plastovém krytu až k podlaze. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu.  | 160x80x73-76 | kus | 4 | 3 370 | 13 480 |  |
| 36 | Stůl kancelářský krátký | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v ŠEDÉ barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností retifikace a s možností vést skrytě kabely v plastovém krytu až k podlaze. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu.  | 120x80x73-76 | kus | 14 | 3 000 | 42 000 |  |
| 37 | Stůl kancelářský zkrácený | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož stolu je celokovová konstrukce podpírající desku stolu v celé délce i šířce v ŠEDÉ barvě (přibližně RAL 9001 nebo 9002) s nosností min. 150 kg s možností rektifikace a s možností vést skrytě kabely v plastovém krytu až k podlaze. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu. | 140x80x73-76 | kus | 5 | 3 190 | 15 950 |  |
| 38 | Podvěsný koš pod kancelářský stůl pro PC | Pro standardní rozměr PC skříně. | rozměr neudán |   | 37 | 740 | 27 380 |  |
| 39 | Kabelový žlab  | Kovový žlab pro organizaci kabelů pod pracovní deskou. | 53x11x8,2 |   | 22 | 420 | 9 240 |  |
| 40 | Židle univerzální (jednací, jídelní, přísedová apod.) | Stohovatelná konferenční židle bez koleček. Kovová konstrukce. Čalounění sedáku s odolností proti prodření 100.000 cyklů, minimální nosnost 120 kg. Barva sedáku a opěrky MODRÁ (možná varianta v kombinaci černá s modrou), bez područek. | 54x53x82 | kus | 44 | 1 510 | 66 440 |  |
| 41 | Tabule nástěnná bílá | Magnetický povrch pro psaní fixem. | 240xmax.5x120 | kus | 4 | 4 910 | 19 640 |  |
| 42 | Věšáková stěna široká | Nástěnná z LTD desky v barvě TŘEŠEŇ s min 6 věšáky. | 120x2x120 | kus | 1 | 1 170 | 1 170 |  |
| 43 | Skříň policová kancelářská vysoká s dvířky. | Korpus skříňky, dveře a police budou z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelné police (min 5 polic). Skříň nebude uzamykatelná. Dveře po celé výšce (panty na pravé straně). | 40x42-45x190-210 | kus | 1 | 4 850 | 4 850 |  |
| 44 | Stůl kancelářský rohový (levý) | Deska stolu tl. min. 18 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož kovová s rektifikací (až o 1,5 cm) v černé barvě s možností vést skrytě kabely v plastovém krytu až k podlaze. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu.  | 160x120x73-76 (60x60) | kus | 2 | 3 670 | 7 340 |  |
| 45 | Stůl kancelářský rohový (pravý) | Deska stolu tl. min. 18 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **TŘEŠEŇ.**  Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož kovová s rektifikací (až o 1,5 cm) v černé barvě s možností vést skrytě kabely v plastovém krytu až k podlaze. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu.  | 160x120x73-76 (60x60) | kus | 1 | 3 670 | 3 670 |  |
| 46 | Kontejner 5 zásuvek podél 60 cm  | Korpus skříně z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. 5 zásuvek.Vysunutí zásuvek na min. 70 % délky. Centrální zámek v čele horní zásuvky. | 40 × 60 × 75.5 | kus | 4 | 6 280 | 25 120 |  |
| 47 | Skříň policová se skleněnými, nikou a plnými dvířky | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ,** včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelné police. Skříně budou uzamykatelné. Dělená na tři sektory. Spodní sektor plné dvířka. Prostřední sektor police. Horní sektor prosklená dvířka.  | 80×40x192 | kus | 5 | 7 520 | 37 600 |  |
| 48 | Skříň šatní | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve stejné barvě. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm v téže barvě. Skříň obsahuje pevnou policí v horní části skříně - světlost 250 mm.  | 80×40x192 | kus | 1 | 5 940 | 5 940 |  |
| 49 |  Nadstavba stolová 120 cm  | Korpus nadstavby z LTD desek v barvě TŘEŠEŇ. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. | 120 × 24 x 30 | kus | 2 | 1 330 | 2 660 |  |
| 50 |  Věšák stojanový | kombinace kovu, dřeva a mramoru, barva dřevěných prvků TŘEŠEŇ, kovové části v odstínu hliník - RAL 9006, mramorová základna. | - | kus | 9 | 830 | 7 470 |  |
| 51 | Odpadkový koš | Plechový válec v barvě TŘEŠEŇ. | - | kus | 16 | 470 | 7 520 |  |
| 52 | Věšáková stěna široká | Nástěnná z LTD desky v barvě SVĚTLÝ DUB s min 13 ti věšáky. Konečný rozměr dle zkutečnho rozměru výklenku. | 175x2x210 | kus | 2 | 2 550 | 5 100 |  |
| 53 | Židle kancelářská pojízdná otočná s područkami | Otočná čalouněná kancelářská židle s područkami na 5ti pojezdových a natáčecích kolečkách v barevném provedení černá. Výškově stavitelná na plynovém pístu vč. výškově stavitelného opěradla. Čalounění sedáku a opěrky s odolností proti prodření 100.000 cyklů vč. kovového kříže a minimální nosnosti 130 kg. Barva sedáku a opěrky bude ČERNÁ. Nastavení síly protiváhy podle své hmotnosti, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec  | - | kus | 20 | 2 300 | 46 000 |  |
| 54 | Stůl kancelářský | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož kovová s rektifikací (až o 1,5 cm). Kovová podnož stolu tvoří celokovová konstrukce | 160x80x73-76 | kus | 4 | 3 650 | 14 600 |  |
| 55 | Skříňka policová kancelářská nízká s dvířky | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelná police (tl .min. 18 mm). Skříně budou **uzamykatelné**. Plné dvířka.  | 80×42×74 | kus | 5 | 3 230 | 16 150 |  |
| 56 | Skříňka policová kancelářská nízká s dvířky | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelná police (tl .min. 18 mm). Skříně **neuzamykatelné.** Plné dvířka.  | 80×42×74 | kus | 5 | 3 050 | 15 250 |  |
| 57 | Skříňka policová kancelářská nízká s dvířky | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelná police (tl .min. 18 mm). Skříně **neuzamykatelné.** **Prosklená** dvířka.  | 80×42×74 | kus | 5 | 4 170 | 20 850 |  |
| 58 | Skříň policová dvéřová 37\*80 cm  | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelná police (tl .min. 18 mm). Skříň **neuzamykatelná.** Plné dvířka.  | 80 × 42 × 37 | kus | 1 | 1 990 | 1 990 |  |
| 59 | Skříň šatní | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ.** Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. V horní části pevná police (od horní hrany 370 mm). Pod poličkou závesný systém na olečení. Skříň **neuzamykatelná.** Plné dvířka.  | 80×42×185 | kus | 1 | 5 700 | 5 700 |  |
| 60 | Vložka šatní 144\*18\*38 cm | Korpus vložky z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. | 18 × 38 × 144 | kus | 1 | 1 170 | 1 170 |  |
| 61 | Sokl čtverec 80\*36 cm 5 cm | Korpus soklu z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah.  | 80 × 36 × 5 | kus | 12 | 200 | 2 400 |  |
| 62 | Stůl studentský jednomístný (školní lavice) | Deska stolu tl. min. 25 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou ohranovány hranou ABS tl. 2 mm ve shodném dekoru LTD. Podnož kovová s rektifikací (až o 1,5 cm) v černé barvě s možností vést skrytě kabely v plastovém krytu až k podlaze. Kabelová průchodka o průměru 60 mm v barvě desky stolu.  | 80x60x73-76 | kus | 1 | 2 460 | 2 460 |  |
| 63 | Stěna zrcadlo 185 cm - OSZ 40 | Deska stěny tl. min. 18 mm z laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD) v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy.  | 40x12x185 | kus | 1 | 2 630 | 2 630 |  |
| 64 | Skříň policová s posuvnými dvéřmi  | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelná police (tl .min. 18 mm) v počtu 3 ks. Skříň **uzamykatelná.** Dvířka plná a posuvná. | 120×40x76.8 | kus | 6 | 4 170 | 25 020 |  |
| 65 | Sokl čtverec 120\*36 cm 5 cm | Korpus soklu z LTD desek v barvě **TŘEŠEŇ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah.  | 120 × 36 × 5 | kus | 6 | 220 | 1 320 |  |
| 66 | Skříňka policová kancelářská nízká s dvířky | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **BÍLÁ**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelné police. Skříně budou **uzamykatelné**. Zámek a madla v horní části dvířek. Výškově nastavitelná police (tl .min. 18 mm) v počtu 2 ks. **Vše na stejný klíč i s položkami 68 a 69.** | 80×40x76,8 | kus | 6 | 2 760 | 16 560 |  |
| 67 | Skříň policová dvéřová - prosklená | Korpu**s skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě** BÍLÁ, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Dvířka prosklená. Výškově nastavitelné police. Skříně budou **uzamykatelné**. Zámek a madla v horní části dvířek. | 80×40x76,8 | kus | 6 | 4 320 | 25 920 |  |
| 68 | Skříňka policová kancelářská nízká s dvířky | Korpus skříně, dveře a police budou z LTD desek v barvě **BÍLÁ**, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS o tl. 2 mm ve shodné barvě korpusu. Zbývající hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy. Výškově nastavitelné police.Výškově nastavitelná police (tl .min. 18 mm) v počtu 2 ks. Skříně budou **uzamykatelné**. Zámek a madla ve spodní části dvířek. | 80×40x76,8 | kus | 6 | 2 760 | 16 560 |  |
| 69 | Sokl čtverec 80\*36 cm 5 cm | Korpus soklu z LTD desek v barvě **BÍLÁ**. Viditelné hrany budou opatřeny hranou ABS tl. 0,5 mm téže barvy, včetně rektifikace pro vyrovnání nerovností podlah.  | 80 × 36 × 5 | kus | 6 | 200 | 1 200 |  |
| 70 | Věšáková stěna široká | Nástěnná z LTD desky v barvě TŘEŠEŇ s min 13 věšáky. Konečný rozměr dle zkutečnho rozměru výklenku. | 175x2x210 | kus | 2 | 2 550 | 5 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celková cena bez DPH** | **1 630 360,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Poznámka: Účastník vyplní všechna všechna žlutě podbarvená pole* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |