VERLAG

DASHOFER

Krycí list rozpočtu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | Autobusová zastávka - zděná | Objednatel: MěÚ Český Těšín | IČ/DIČ: |  |
| Druh stavby: | oprava | Projektant: | IČ/DIČ: |  |
| Lokalita: | Český Těšín, Horní Žukov | Zhotovitel: Barny Team s.r.o. | IČ/DIČ: | 27797252/CZ27797252 |
| Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: | Položek: | 22 |
| Číslo rozpočtu: |  | Zpracoval: | Datum: | 08.08.2023 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | c | Náklady na umístění stavby (NUS) |
| HSV | Dodávky | 1 100,92 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
|  | Montáž | 2 838,08 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 13 560,63 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0,00 |
|  | Montáž | 42 096,94 |  |  | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,001 |  |  | Ostatní | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |  |  | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | 0,00 |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí | 2 200,00 |  |  |  |  |
| ZRN celkem | 61 796,58 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
|  |  |  | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ORN celkem | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ORN celkem z obj. | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základ 0% | 0,00 |  |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | Oj 00 | Celkem bez DPH | 61 796,58 |
| Základ 21% | 61 796,58 | DPH 21% | 12 977,28 | Celkem včetně DPH | 74 773,86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| VERLAGDASHÓFFR | Stavební rozpočet |
| Název stavby: |  | Autobusová zastávka - zděná | Doba výstavby: |  | Objednatel: | MěÚ Český Těšín |  |  |  |
| Druh stavby: |  |  | oprava | Začátek výstavby: |  | Projektant: |  |  |  |  |
| Lokalita: |  |  | Český Těšín | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: | Barny Team s.r.o. |  |  |  |
| JKS | 0: |  |  |  | Zpracováno dne: | 08.08.2023 | Zpracoval: | Tomiczek |  |  |  |
| c | Objekt | K.oa21 | Zkrácený popis Rozméi^^ | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Dodávka | Náklady (Kč) Montáž | Celkem | Hmotnost (t) 1 CenováJednot. | Celkem | soustava |
| 12 |  | 216904112R00 55341585 | Očištění tlakovou vodou zdivá stěn Montážní materiál | m2kus | 32,001,00 | 21,00 1 067,00 | 1 100,9233,92 1 067,00 | 638,08638,080,00 | 1 739,00672,00 1 067,00 | 0,000,01 | 0,010,00 RTS 11/2021 0 01 RTSII/2021 |
|  |  | 71 | 1 | Izolace proti vodě |  |  |  | 2 665,07 | 4 886,00 | 7 551,08 |  | 0,10 |
| 34 |  | /I144Z559KU0 711110010RAO 762 | Izolace pásy NAIP přitavením Izolace proti vodě vodorovná nasuchoKonstrukce tesařské | m2m2 | 17,5017,50 | 290,00141,49 | 455,35 2 209,72 | 4 619,65 266,35 | 5 075,00 2 476,08 | 0,000,01 | o’oi RTSII/20210,09 RTS 11/2021 |
| 567891. 11
 |  | 762900030RA0 762341821R00 411351216R00 762341620R0O 61191690 762334190R00 762334130R00 764 | Demontáž dřevěného krovuDemontáž bednění střech rovných z fošen hrubýchOdstranění podbití palubkamiMontáž bednění z palubek pero-drážkaPalubka obkladová smrkováM.vázán.krovů nepravidel.do 450 cm2 ocel. spojkamiDod. hranolů - pozedniceKonstrukce klempířské | m2m2m2m2m2mm | 19,5019,5019.501. 20,00
2. 9,00
 | 25.0034.0072.00250.00294.001. 275,00
 | 6 187,060,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 189,70 117,36 | 14 247,44487,50663,001. 404,00 4 625,00

0,00 4 710,301. 357,64
 | 20 434,80487,50663,001. 404,00
2. 625,00
3. 880,00 4 900,00
4. 475,00
 | 0,040,020,000,000,010,000,00 | 1,230,77 RTSII/2021 0,33 RTSII/2021 0,00 RTS 11/2021 0,00 RTSII/2021 0,11 RTSII/2021 0,02 RTS II / 2021 0,01 RTSII/2021 |
| 121314 |  | 76490001ORAO 764929301R00766766625276R00 | Demontáž krytiny střech Klempířské práce na zastávceKonstrukce truhlářskéVýměna laviček | m2soub | 19,501,001,001,001,00 | 26,00 4 800,00 | 187.860,00167.86742,36 | 5 139,14 507,00 4 632,144 813,64 | 5 307,00 507,001. 800,00
2. 556,00
 | 0,010,00 | 0,140,14 RTSII/2021 0,00 RTSII/20210,00 |
| 1516 |  | 767767162230R00767900090RAO783 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)Očištění a nátěr ocel. konstrukcíDemontáž atypických ocelových konstrukcí (U a 1 profily)Nátěry WĚĚĚĚĚtMi | kuskus | 2 500,00 1 705,00 | 452,62138,23314,39 | 3 752,381. 361,77 1 390,61
2. 396,58

3 396,58 | 5 556,00 4 205,00 2 500,00 1 705,00 | 0,000,000,00 | 0,00 RTS 11/20210,000,00 RTS 11/2021 0,00 RTS 11/2021 |
| 17 |  | 783626210RT1 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2 x, Paulin | m2 | 22,00 | 202,00 | i 047,421 047,42 | 4 444,004 444,00 | 0,00 | 0,016,01 RTSII/2021 |
| 1819 |  | 76 | 4 | Malby |  |  |  | 2 298,24 | 5 861,76 | 8 160,00 |  | 0,02 |
|  | mzizzuiKUU784225123R0094 | Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 Malba fasádní, bez penetrace, 2xLešení a stavební výtahy | m2m2 | 32,0032,00 | 35,00220,00 | 648,96 1 649,28 | 471,04 5 390,72 | 1 120,00 7 040,00 | 0,000,00 | 6\*01 RTSII/2021 0,01 RTS 11/2021 |
| 20 |  | 941944832R00s | Pomocné lešeníPřesuny sub' | m2 | 1,00 | 2 200,00 | o’oo | 2 200,002 200,00 | 2 200,002 200,00 | 0,00 | 0,000,00 RTSII/2021 |
| 2122 |  | 979011111R00 979081111R00 | Odvoz a uložení na skládku, íepenka Odvoz suti a vybour. hmot na skládku - dřevo | tsoub | 1,001,00 | 880,00 1 320,00 | 0,000,000,00 | 2 200,00880.00 1 320,00 | 2 200,00380.00 1 320,00 | 0,000,00 | 0,000,00 RTS 11/2021 0,00 RTS 11/2021 |

Poznámka Platnost cenové nabídky ie 30 dní.

61 796,58