VERLAG

DASHOFER

Krycí list rozpočtu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | Autobusová zastávka - zděná | Objednatel: MěÚ Český Těšín | IČ/DIČ: |  |
| Druh stavby: | oprava | Projektant: | IČ/DIČ: |  |
| Lokalita: | Český Těšín, centrální hřbitov | Zhotovitel: Barny Team s.r.o. | IČ/DIČ: | 27797252/CZ27797252 |
| Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: | Položek: | 22 |
| Číslo rozpočtu: | **277/23** | Zpracoval: xxxxx | Datum: | 08.08.2023 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | c | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
| HSV | Dodávky | 1 100,92 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
|  | Montáž | 2 838,08 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 13 560,63 | Kulturní památka | | 0,00 | Uzemní vlivy | | 0,00 |
|  | Montáž | 42 096,94 |  | |  | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,001 |  | |  | Ostatní | | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |  | |  | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 |  | |  |  | |  |
| Přesun hmot a sutí | | 2 200,00 |  | |  |  | |  |
| ZRN celkem | | 61 796,58 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | 0,00 |
|  |  |  | DN celkem z obj. | | 0,00 | NUS celkem z obj. | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ORN celkem | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ORN celkem z obj. | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 0% | 0,00 |  | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | Oj 00 | Celkem bez DPH | 61 796,58 |
| Základ 21% | 61 796,58 | DPH 21% | 12 977,28 | Celkem včetně DPH | 74 773,86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERLAG  DASHÓFFR | | | Stavební rozpočet | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | |  | Autobusová zastávka - zděná | Doba výstavby: | |  | Objednatel: | MěÚ Český Těšín |  |  |  |
| Druh stavby: | |  |  | oprava | Začátek výstavby: | |  | Projektant: |  |  |  |  |
| Lokalita: | |  |  | Český Těšín | Konec výstavby: | |  | Zhotovitel: | Barny Team s.r.o. |  |  |  |
| JKS | 0: |  |  |  | Zpracováno dne: | | 08.08.2023 | Zpracoval: | Tomiczek |  |  |  |
| c | Objekt | K.oa  21 | | Zkrácený popis Rozméi^^ | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Dodávka | Náklady (Kč) Montáž | Celkem | Hmotnost (t) 1 Cenová  Jednot. | Celkem | soustava | |
| 1  2 |  | 216904112R00 55341585 | | Očištění tlakovou vodou zdivá stěn Montážní materiál | m2  kus | 32,00  1,00 | 21,00 1 067,00 | 1 100,92  33,92 1 067,00 | 638,08  638,08  0,00 | 1 739,00  672,00 1 067,00 | 0,00  0,01 | 0,01  0,00 RTS 11/2021 0 01 RTSII/2021 |
|  |  | 71 | 1 | Izolace proti vodě |  |  |  | 2 665,07 | 4 886,00 | 7 551,08 |  | 0,10 |
| 3  4 |  | /I144Z559KU0 711110010RAO 762 | | Izolace pásy NAIP přitavením Izolace proti vodě vodorovná nasucho  Konstrukce tesařské | m2  m2 | 17,50  17,50 | 290,00  141,49 | 455,35 2 209,72 | 4 619,65 266,35 | 5 075,00 2 476,08 | 0,00  0,01 | o’oi RTSII/2021  0,09 RTS 11/2021 |
| 5  6  7  8  9   1. 11 |  | 762900030RA0 762341821R00 411351216R00 762341620R0O 61191690 762334190R00 762334130R00 764 | | Demontáž dřevěného krovu  Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých  Odstranění podbití palubkami  Montáž bednění z palubek pero-drážka  Palubka obkladová smrková  M.vázán.krovů nepravidel.do 450 cm2 ocel. spojkami  Dod. hranolů - pozednice  Konstrukce klempířské | m2  m2  m2  m2  m2  m  m | 19,50  19,50  19.50   1. 20,00 2. 9,00 | 25.00  34.00  72.00  250.00  294.00   1. 275,00 | 6 187,06  0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 189,70 117,36 | 14 247,44  487,50  663,00   1. 404,00 4 625,00   0,00 4 710,30   1. 357,64 | 20 434,80  487,50  663,00   1. 404,00 2. 625,00 3. 880,00 4 900,00 4. 475,00 | 0,04  0,02  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00 | 1,23  0,77 RTSII/2021 0,33 RTSII/2021 0,00 RTS 11/2021 0,00 RTSII/2021 0,11 RTSII/2021 0,02 RTS II / 2021 0,01 RTSII/2021 |
| 12  13  14 |  | 76490001ORAO 764929301R00  766  766625276R00 | | Demontáž krytiny střech Klempířské práce na zastávce  Konstrukce truhlářské  Výměna laviček | m2  soub | 19,50  1,00  1,00  1,00  1,00 | 26,00 4 800,00 | 187.86  0,00  167.86  742,36 | 5 139,14 507,00 4 632,14  4 813,64 | 5 307,00 507,00   1. 800,00 2. 556,00 | 0,01  0,00 | 0,14  0,14 RTSII/2021 0,00 RTSII/2021  0,00 |
| 15  16 |  | 767  767162230R00  767900090RAO  783 | | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)  Očištění a nátěr ocel. konstrukcí  Demontáž atypických ocelových konstrukcí (U a 1 profily)  Nátěry WĚĚĚĚĚtMi | kus  kus | 2 500,00 1 705,00 | 452,62  138,23  314,39 | 3 752,38   1. 361,77 1 390,61 2. 396,58   3 396,58 | 5 556,00 4 205,00 2 500,00 1 705,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00 RTS 11/2021  0,00  0,00 RTS 11/2021 0,00 RTS 11/2021 |
| 17 |  | 783626210RT1 | | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2 x, Paulin | m2 | 22,00 | 202,00 | i 047,42  1 047,42 | 4 444,00  4 444,00 | 0,00 | 0,01  6,01 RTSII/2021 |
| 18  19 |  | 76 | 4 | Malby |  |  |  | 2 298,24 | 5 861,76 | 8 160,00 |  | 0,02 |
|  | mzizzuiKUU  784225123R00  94 | | Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 Malba fasádní, bez penetrace, 2x  Lešení a stavební výtahy | m2  m2 | 32,00  32,00 | 35,00  220,00 | 648,96 1 649,28 | 471,04 5 390,72 | 1 120,00 7 040,00 | 0,00  0,00 | 6\*01 RTSII/2021 0,01 RTS 11/2021 |
| 20 |  | 941944832R00  s | | Pomocné lešení  Přesuny sub' | m2 | 1,00 | 2 200,00 | o’oo | 2 200,00  2 200,00 | 2 200,00  2 200,00 | 0,00 | 0,00  0,00 RTSII/2021 |
| 21  22 |  | 979011111R00 979081111R00 | | Odvoz a uložení na skládku, íepenka Odvoz suti a vybour. hmot na skládku - dřevo | t  soub | 1,00  1,00 | 880,00 1 320,00 | 0,00  0,00  0,00 | 2 200,00  880.00 1 320,00 | 2 200,00  380.00 1 320,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 RTS 11/2021 0,00 RTS 11/2021 |

Poznámka Platnost cenové nabídky ie 30 dní.

61 796,58