V Brně dne 10. července 2023

**Věc: Žádost o vypracování nabídky na dodání mobilní rozvodny elektrického proudu pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci (Terén)**

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o vypracování cenové nabídky na dodání mobilní rozvodny elektrického proudu s příslušenstvím – dle níže uvedeného popisu.

**A. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POPTÁVKY:**

**Mobilní rozvodna elektrického proudu 380V a 230V se skládá z:**

* 1ks rozvodna 63A včetně casu
	+ včetně 1ks 5m 63A kabelu
* 2ks rozvodna 32A včetně casu
	+ včetně 2ks 10m a 2ks 20m kabel 32A
* 2ks rozvodna 16A
	+ včetně redukce 32A-16A
* 1ks stmívač 12 kanálů včetně casu
	+ včetně 2ks rozvaděč na 230V pro mutikabel
	+ 2ks kabelový rozplet na 230V pro multikabel
	+ 2ks multikabel 25m
	+ 2ks multikabel 5m
* 3ks case na příslušenství, z toho:
	+ 2ks case na kolečkách 70x60x60 cm
	+ 1ks case na kolečkách 85x70x60 cm

# **Rozvodna 63A**

Distribuce elektrického proudu 380-400V AC, 50hz

Minimální zatížení celého zařízení minimálně 40000W

Minimální zatížení na fázi 13000W

63A přívod napětí kabelu s odpovídajícím průměrem kabelů dle platných norem

Hlavní zkratový jistič spolu s měřením na všech třech fázích 63A přívodu

4x výstupy se samostatným jištěním a minimálně 2x 32A trojfázový výstup

Výška minimálně 3U a ne větší než 4U

Rozměry: dle standardizovaného rackového rozměru

Maximální váha 9Kg

Součástí bude 1ks 5m kabelu s adekvátním průměrem vodiče a vidlicemi pro 63A kabeláž

Rozvodna bude dodána s casem odpovídající velikosti s rezervou 1U pro kabel

# **Rozvodna 32A**

Distribuce elektrického proudu 380-400V AC, 50hz

32A přívod napětí kabelu s odpovídajícím průměrem kabelů dle platných norem

Hlavní zkratový jistič spolu s měřením na všech třech fázích 32A přívodu

6 ks samostatných výstupů na zadní části. Rozdělení vždy 2 zásuvky na 1 fázi. Každá s jištěním 16A.

Jedna průchozí nejištěná zásuvka 32A

Výška minimálně 3U a ne větší než 4U

Rozměry: dle standardizovaného rackového rozměru

Maximální váha 9Kg

Součásti dodávky budou 4 ks kabelu (2x 10m a 2x 20m) kabelu s adekvátním průměrem vodiče a vidlicemi pro 32A kabeláž

Rozvodna bude dodána s casem odpovídající velikosti s rezervou 1U pro kabel

# **Rozvodna 16A**

Pódiová rozvodna se samostatným jištěním pro 3 ks 16A zásuvek

Minimálně 2m přívodní kabel s adekvátním průměrem vodiče a vidlicemi pro 16A kabeláž

IP ochrana minimálně 54

Maximální rozměry 480x150x100 mm

Součástí dodání jsou 2 páry redukcí z 32A – 16A koncovky

# **12 kanálový stmívač**

Přívodní kabel trojfázový konektor 32A

Maximální zatížení 10A na jeden kanál. Každý jeden z 12 kanálů jištěný zvlášť

2x 16pin výstup pro multikábl

Dmx 512, 3 pin in out

Standartní rackový rozměr ve 3 nebo 4 U

Maximální váha do 16kg

12 kanálový stmívač bude dodán s příslušenstvím:

2ks rozvaděč na 230V pro mutikabel

2ks kabelový rozplet na 230V pro multikabel

2ks multikabel 25m

2ks multikabel 5m

Stmívač bude dodán s casem odpovídající velikosti s rezervou 1U pro kabel

# **3x Case na příslušenství**

2ks case na kolečkách 70x60x60 cm

1ks case na kolečkách 85x70x60 cm

Case budou vyrobeny z voděodolné překližky s dvěma kovovými madly a těmito parametry:

* hliníkové lišty po obvodu a kovové rohy
* motýlkové zámky s otvíráním na jednu stranu
* bez vnitřního uspořádání - pouze prázdný case
* 4 kolečka, z toho 2 bržděná

**B. TERMÍN DODÁNÍ:**

**Dodání nejpozději do 31. 10. 2023.**

**C. KRITÉRIA VÝBĚRU:**

* Nabídková cena v Kč **(včetně DPH)**.

*Cena musí být konečná a zahrnovat všechny součásti dodávky, dopravu a veškeré související náklady.*

**D. DALŠÍ INFORMACE:**

**Prosíme o dodání/zaslání nabídky do 14. 7. 2023 do 12:00 hod** osobně, poštou nebo na e-mail: **poptavky@ced-brno.cz**

Nabídka, která nesplňuje výše uvedené požadavky, nebude brána v potaz.

Pokud dojde k cenové shodě více nabídek, o vítězi poptávkového řízení rozhodne los.

Organizace si vyhrazuje právo na zrušení poptávkového řízení.

V případě, že nemáte zájem o vypracování cenové nabídky, prosím, informujte nás.

XXX

ekonomicko-správní náměstek