**Příloha č. 11**

**Specifikace připojení provozoven Partner do Datové sítě České pošty, s.p. (DSČP) – vnitropodnikového Intranetu**

Připojení do DSČP je nezbytnou podmínkou pro provoz provozovny Partner.

Připojení musí odpovídat technickým a bezpečnostním požadavkům ICT České pošty, s.p.

Technické parametry přípojky:

1. připojení do Internetu
2. preferované připojení - synchronní připojení s min. rychlostí 1Mb/s typu SDSL
3. technické minimum připojení - asynchronní připojení s min. rychlostí 2Mbps/256kbps typu ADSL
4. rozhraní Ethernet UTP 10Base-T/100Base-TX
5. staticky přidělená, neměnná veřejná IP adresa od poskytovatele internetového připojení
6. koncové zařízení uživatele (Zástupce) – směrovač typu Cisco (dodá ČP)
7. komunikace mezi koncovým zařízením uživatele (Zástupce) a Internetem nesmí být žádným způsobem omezována, filtrována nebo modifikována
8. minimální zaručená průchodnost (rychlost) spojení do Internetu - 512kb/s