Příloha 1

**Čerpadlo mobilní fáze LC-20ADXR s degaserem DGU-20A3R**

**Technický popis:**

Tlakové zatížení 66 MPa

Rozsah použitého průtoku mobilní fáze 0,0001-5 ml

Autonomní ovládání prostřednictvím vestavěné klávesnice s displejem

Automatický oplach pístů

Čidlo úniku mobilní fáze

Přesnost průtoku maximálně ±1%

Počet degasovaných kanálů minimálně 3

Objem kanálu u degaseru 400 l

Přístroj je plně kompatibilní s datovým a ovládacím rozhraním Shimadzu CBM20/CBM Lite a je integrovatelný do ovládacího a měřicího prostředí Shimadzu LC Solution.