KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace Objekt:

01-4 - 3NP - skutečně realizovaný rozsah prací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KSO:**  **Místo: SSO Husova 9, České Budějovice** | **CC-CZ:**  **Datum:** | **28. 7. 2023** |
| **Zadavatel:** | **IC:** | **00510874** |
| **třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9** | **DIČ:** | **CZ00510874** |
| **Zhotovitel:** | **IC:** | **28078756** |
| **ŠAFINVEST, s.r.o.** | **DIČ:** | **CZ280 78 756** |
| **Projektant:** | **IČ:** | **29029210** |
| **Energy Benefit Centre a.s.** | **DIČ:** | **CZ29029210** |
| **Zpracovatel:** | **IČ:** | **07822138** |
| **Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Líšov Poznámka:** | **DIČ:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **33 800,69** |
|  | **Základ daně** |  |  | **Sazba daně** | **Výše daně** |
| **dph základní** | **33 800,69** |  |  | **21,00%** | **7 098,14** |
| **snížená** | **0,00** |  |  | **15,00%** | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **40 898,83** |

Projektant

Zpracovatel

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

Razítko

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace

Objekt:

|  |  |
| --- | --- |
| **01-4 - 3NP - skutečně realizovaný rozsah prací**  **Místo: SCO Husova 9, České Budějovice Datum:** | **28. 7. 2023** |
| **Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projektant: Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o. Zpracovatel:** | **Energy Benefit Centre a.s.**  **Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov** |
| **Kód dílu - Popis** | **Cena celkem [CZK]** |
| **Náklady ze soupisu prací** | **33 800,69** |
| **3 - Svislé a kompletní konstrukce** | **30 739,46** |
| **6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** | **21 654,03** |
| **9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** | **15 843,90** |
| **997 - Přesun sutě** | **30 905,40** |
| **998 - Přesun hmot** | **2 221,50** |
| **766 - Konstrukce truhlářské** | **-3 509,20** |
| **781 - Dokončovací práce - obklady** | **-49 225,08** |
| **783 - Dokončovací práce - nátěry** | **828,00** |
| **784 - Dokončovací práce - malby a tapety** | **-15 657,32** |

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

změna 6.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace

Objekt:

01-4 - 3NP - skutečně realizovaný rozsah prací

Místo: SSO Husova 9, České Budějovice

Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o.

Datum: 28. 7. 2023

„ . ,. . Energy Benefit

Projektant: \_ **,**

Centre a.s.

Ing. Petr Jiráček,

Zpracovatel: Polní 947/2, 37372

Lišov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ Typ Kód** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava** |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **33 800,69** |

**d 3** **Svislé a kompletní konstrukce** \_ **30 739,46**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **K** | **317142410** | **Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm** | **kus** | **-2,000** | **650,00** | **-1 300,00** |  |
| **0** | **K** | **317142420** | **Překlad nenosný pórobetonový Š100 mmvdo 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm** | **kus** | **6,000** | **487,00** | **2 922,00** |  |
| **2** | **K** | **342272215** | **Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm** | **m2** | **-12,029** | **650,00** | **-7 818,85** |  |

W 15,38-27,409 -12,029

**W** **Součet** **-12,029**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **K** | **342272225** | **Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm** | **m2** | **34,206** | **751,00** | **25 688,71** |  |
| **0** | **K** | **342272245** | **Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm** | **m2** | **10,920** | **030,00** | **11 247,60** |  |

W 2,8\*3,9 10,920

W Součet 10,920

**d 6** **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **21 654,03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **K** | **611325416** | **Oprava vnitřní vápenocementové hladké omitky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním** | **m2** | **-18,188** | **150,00** | **-2 728,20** | **'■ "** |
| **8** | **K** | **631312131** | **Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm** | **m3** | **-0,021** | **6 000,00** | **-126,00** |  |
| **0** | **K** | **631311116** | **Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30** | **m3** | **1,431** | **5 660,00** | **8 099,46** |  |

W 7,3\*2,8\*0,07 1,431

**W** **Součet** **1,431**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **K** | **631319011** | **Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu** | **m3** | **1,431** | **1 280,00** | **1 831,68** |  |
| **0** | **K** | **631319171** | **Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže** | **m3** | **1,431** | **390,00** | **558,09** |  |
| **0** | **K** | **631362021** | **Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari** |  | **0,055** | **40 200,00** | **2211,00** |  |
| **0** | **K** | **642942111** | **Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC** | **kus** | **6,000** | **448,00** | **2 688,00** |  |
| **0** | **M** | **55331480** | **zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděn! tištěny 75- 100mm rozměru 600/1970, 2100mm** | **kus** | **6,000** | **1 520,00** | **9 120,00** |  |

**d 9** **Ostatní konstrukce a práce, bourání** ^ r i **15 843,90**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **K** | **962031132** | **Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm** | **m2** | **34,206** | **150,00** | **\*w v v**  **5 130,90** |  |
| **0** | **K** | **962031133** | **Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm** | **m2** | **10,920** | **150,00** | **1 638,00** |  |
| **11** | **K** | **965042121** | **Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2** | **m3** | **1,431** | **5 000,00** | **7 155,00** |  |

w 7,3\*2,8\*0,07 1,431

**W** **Součet** **1,431**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **K** | **968072455** | **Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2** | **m2** | **4,800** | **400,00** | **1 920,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **w**  **w** |  | **0,6\*2\*4 Součet** |  | **4.800**  **4.800** |  |  | |
|  | **D** | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **30 905,40** | |
| **15** | **K** | **997013212** | **Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně** | **t** | **10,844** | **1 500,00** | **16 266,00** |  |
| **16** | **K** | **997013219** | **Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m** | **t** | **54,220** | **100,00** | **5 422,00** |  |
| **17** | **K** | **997013501** | **Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením** | **t** | **10,844** | **300,00** | **3 253,20** |  |
| **18** | **K** | **997013509** | **Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km** | **t** | **54,220** | **10,00** | **542,20** |  |
| **19** | **K** | **997013609** | **Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07** | **t** | **10,844** | **500,00** | **5 422,00** |  |
|  | **D** | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **2 221,50** | |
| **20** | **K** | **998011002** | **Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m** |  | **4,443** | **500,00** | **2 221,50** |  |

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J.cena [CZK]** | **Cena celkem [CZK]** | **Cenová soustava** |
|  | **D** | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **-3 509,20** | |
| **29** | **K** | **766694111** | **Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m** | **kus** | **-1,000** | **260,00** | **-260,00** |  |
| **30** | M | **61140079** | **parapet plastový vnitřní** - **5 250mm, barva bílá** | **m** | **-0,540** | **400,00** | **-216,00** |  |
| **31** | **K** | **766694121** | **Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m** | **kus** | **-5,000** | **260,00** | **-1 300,00** |  |
| **32** | M | **61140081** | **parapet plastový vnitřní — š 350mm, barva bílá** | **m** | **-3,095** | **560,00** | **-1 733,20** |  |
|  | **D** | **781** | **Dokončovací práce - obklady** |  |  |  | **-49 225,08** | |
| **42** | **K** | **781121011** | **Nátěr penetrační na stěnu** | **m2** | **-99,048** | **60,00** | **-5 942,88** |  |
| **|«** | **K** | **781131112** | **Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách** | **m2** | **-99,048** | **450,00** | **-44 571,60** |  |
| **I 46**  **(** | **K** | **781474113** | **Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem** | **m2** | **1,218** | **800,00** | **974,40** |  |
| i47 | M | **59761071** | **obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2** | **m2** | **1,340** | **350,00** | **469,00** |  |
|  | **w** |  | **1,218\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství** |  | **1,340** |  |  | |
|  | **w** |  | **Součet** |  | **1,340** |  |  | |
| **50**  L \_ | **K** | **998781102** | **Přesun hmottonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m** |  | **-0,154** | **1 000,00** | **-154,00** |  |
| **D** | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **828,00** | |
| **53**  i ... | **K** | **783314101** | **Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí** | **m2** | **2,760** | **150,00** | **414,00** |  |

W 0,1\*2\*2\*6+0,r0,6\*6"zárubně 2,760

W \_ **Součet** **2,760**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ” r **54 K** | **783317101** | **Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí** | **m2** | **2,760** | **150,00** | **414,00** |  |
| **D** | **784** | **Dokončovací práce - malby a tapety** |  |  |  | **-15 657,32** | |
| **55 K** | **784121001** | **Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m** | **m2** | **-55,919** | **40,00** | **-2 236,76** |  |
| **56 | K** | **784161411** | **Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m** | **m2** | **-55,919** | **240,00** | **-13 420,56** |  |

Strana 4 z 4