|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Příloha č. 1 - Tabulka specifikace dodávaného zboží** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Položka** | **Canis název** | **Canis kód** | **velikost** | **Specifikace** | **Norma** | **Počet kusů** | **Cena bez DPH** | **Výpočet** |  |  |  |  |
| **1.** | Montérková bunda reflexní |  |  |  | barva reflexní oranžová | EN ISO 20471 | 60 | **427 Kč** | 25 620 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  | zapínání na knoflíky nebo zip, překryté légou |  |  |  |  |
| CXS NORWICH | 1112-001-205 | 46-68 | rukávy zakončené nastavitelnou manžetou |  |  |  |  |
|  |  |  | náprsní kapsy |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál: min. 35%bavlna, polyester, min. 250G/m² |  |  |  |  |
|  |  |  | Velikost: 46-66 |  |  |  |  |
| **2.** | Montérkové kalhoty do pasu reflexní |  |  |  | barva relfexní oranžová | EN ISO 20471 | 60 | **366 Kč** | 21 960 Kč |  |  |  |  |
| CXS NORWICH | 1112-002-205 | 46-68 | zapínání na knoflík, na bocích stažené do gumy, poutka na opasek |  |  |  |  |
|  |  |  | zadní a boční kapsy |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál: min. 35%bavlna, polyester, min. 250G/m² |  |  |  |  |
|  |  |  | Velikost: 46-66 |  |  |  |  |
| **3.** | Zimní zateplená bunda reflexní |  |  |  | barva reflexní oranžová | EN ISO 20471:2013, EN 343 | 50 | **545 Kč** | 27 250 Kč |  |  |  |  |
| CXS OXFORD | 1110-005-205 | M-3XL | dešti a větru odolná |  |  |  |  |
|  |  |  | tř. 3 dle normy EN 343 |  |  |  |  |
|  |  |  | podlepené švy, voděodolné zipy |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál: 100% polyester |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: S -4XL |  |  |  |  |
| **4.** | Vesta zateplená reflexní |  |  |  | barva reflexní oranžová nebo žlutá | EN ISO 20471 | 50 | **527 Kč** | 26 350 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  | dešti a větru odolná |  |  |  |  |
| CXS BENSON | 1114-079-160 | S-3XL | zapínání na zip překryté légou |  |  |  |  |
|  |  |  | náprsní kapsy |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál: 100% polyester |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: S – 3XL |  |  |  |  |
| **5.** | Montérková bunda s reflexními pruhy |  |  |  | barva modrá |  |  |  |  |
|  |  |  | zapínání na zip, překryté légou | EN ISO 13688 :2013 | 30 | **359 Kč** | 10 770 Kč |  |  |  |  |
| CXS LUX EDA | 1010-006-510 | 46-68 | rukávy zakončené nastavitelnou manžetou |  |  |  |  |
|  |  |  | náprsní kapsy |  |  |  |  |
|  |  |  | reflexní pruhy o šíři 5cm, dva na rukávech, dva na zádech |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál 100% bavlna |  |  |  |  |
|  |  |  | Gramáž: 260 – 280g/m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Velikost: 46-66 |  |  |  |  |
| **6.** | Montérková bunda s reflexními pruhy |  |  |  | barva zelená |  |  |  |  |
|  |  |  | zapínání na zip, překryté légou | EN ISO 13688 :2013 | 30 | **359 Kč** | 10 770 Kč |  |  |  |  |
| CXS LUX EDA | 1010-006-411 | 46-68 | rukávy zakončené nastavitelnou manžetou |  |  |  |  |
|  |  |  | náprsní kapsy |  |  |  |  |
|  |  |  | reflexní pruhy o šíři 5cm, dva na rukávech, dva na zádech |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál 100% bavlna |  |  |  |  |
|  |  |  | Gramáž: 260 – 280g/m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Velikost: 46-66 |  |  |  |  |
| **7.** | Montérkové kalhoty do pasu s reflexními pruhy |  |  |  | barva modrá | EN ISO 13688 :2013 | 40 | **252 Kč** | 10 080 Kč |  |  |  |  |
| CXS LUX JOSEF | 1020-006-510 | 46-68 | zapínání na knoflík, na bocích stažené do gumy, poutka na opasek |  |  |  |  |
|  |  |  | reflexní pruhy o šíři 5cm, dva na nohavicích |  |  |  |  |
|  |  |  | zadní a boční kapsy |  |  |  |  |
|  |  |  | zesílená zdvojená kolena |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál 100% bavlna |  |  |  |  |
|  |  |  | Gramáž: 260 – 280g/m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Velikost: 46-66 |  |  |  |  |
| **8.** | Montérkové kalhoty do pasu s reflexními pruhy |  |  |  | barva zelená | EN ISO 13688 :2013 | 40 | **252 Kč** | 10 080 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  | zapínání na knoflík, na bocích stažené do gumy, poutka na opasek |  |  |  |  |
| CXS LUX JOSEF | 1020-006-411 | 46-68 | reflexní pruhy o šíři 5cm, dva na nohavicích |  |  |  |  |
|  |  |  | zadní a boční kapsy |  |  |  |  |
|  |  |  | zesílená zdvojená kolena |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál 100% bavlna |  |  |  |  |
|  |  |  | Gramáž: 260 – 280g/m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Velikost: 46-66 |  |  |  |  |
| **9.** | Pracovní triko - krátký rukáv |  |  |  | barvy oranžová a červená |  | 260 | **57 Kč** | 14 820 Kč |  |  |  |  |
| CXS DANIEL | 1610-001-XXX-XX | S-3XL | zpevněný ramenní šev |  |  |  |  |
|  |  | bílá, modrá,černá také ve velikosti S-5XL | Materiál: bavlna 100%, 160g/m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: S-4XL |  |  |  |  |
| **10.** | Pracovní mikina |  |  |  | rukávy a spodní lem ze žebrového úpletu |  | 60 | **233 Kč** | 13 980 Kč |  |  |  |  |
| CXS ODEON | 1520-001-XXX-XX | S-3XL | zpevněný ramenní šev |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál: 65%bavlna, 35%polyester, 300g/m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: S-3XL |  |  |  |  |
| **11.** | Voděodolný reflexní plášť |  |  |  | voděodolný 3/4 plášť s kapucí | EN ISO 20471 | 60 | **475 Kč** | 28 494 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  | prodloužená délka | Voděodolný reflexní plášť | 329,00 |  |  |
| reflexní souprava | 1116-001-XXX-XX | M-3XL | plášť má přelepené švy | 1116-009-200-XX | S-3XL |  |  |
| YORK |  |  | dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál: polyester / PVC |  |  |  |  |
|  |  |  | Ochrana proti nepříznivému počasí EN 343+A1 |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: M-3XL |  |  |  |  |
| **12.** | Vesta výstražná |  |  |  | Vesta s reflexními pruhy | EN ISO 20471:2013 | 50 | **35 Kč** | 1 750 Kč |  |  |  |  |
| CXS GUSTAV | 1114-001-XXX-XX | S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL barva oranžová | reflexní pásky 2x šířka 5 cm |  |  |  |  |
|  |  | S/M, L/XL, 2XL/3XL, barva žlutá | zapínání na suchý zip |  |  |  |  |
|  |  |  | materiál: 100% polyester |  |  |  |  |
|  |  |  | barva: reflexní oranžová, reflexní žlutá |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: S-3XL |  |  |  |  |
| **13.** | Reflexní kříž | CXS CROSS | 1113-020-XXX-XX | UNI | barva žlutá nebo oranžová | EN ISO 13356:2002 | 30 | **116 Kč** | 3 480 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  | nastavitelný |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: UNI |  |  |  |  |
| **14.** | Termo prádlo – souprava zimní | CXS ACTIVE-tričko | 1720-00-700 | S-3XL | Funkční, hřejivé termo prádlo, triko dlouhý rukáv, kalhoty dlouhé nohavice |  | 90 | **299 Kč** | 26 910 Kč |  |  |  |  |
| CXS ACTIVE-spodky | 1740-001-700 | S-3XL | barva: černá |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: S-3XL |  |  |  |  |
| **15.** | Holinky vysoké černé |  |  |  | Materiál: PVC/nitril nebo pryž | EN ISO 20347 | 30 | **233 Kč** | 6 990 Kč |  |  |  |  |
| CXS Neptun | 2463-002-800 | 39-48 | Odolnost proti uklouznutí |  |  |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti průniku vody |  |  |  |  |
|  |  |  | Velikost: 38-48 |  |  |  |  |
| **16.** | Gumoplstěné holinky |  |  |  | svršek přírodní kaučuk, filcová podšívka | EN ISO 20347:2012 | 30 | **359 Kč** | 10 770 Kč |  |  |  |  |
| CXS BRUNO | 2461-005-800 | 39, 41-48 | Odolnost proti chladu |  |  |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti působení vody |  |  |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti uklouznutí |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: 37-48 |  |  |  |  |
| **17.** | Bezpečnostní kotníková obuv zimní |  |  |  | svršek: hovězinová useň s hydrofobní úpravou | EN ISO 20345:2012 S3 SRC | 50 | **637 Kč** | 31 850 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  | Stélka proti propíchnutí (P), nekovová |  |  |  |  |
| DOG Malamute S3 | 2118 184 411 00 | 37-48 | Bezpečnostní tužinka ve špičce (S), nekovová | SAFETY STEEL NICKEL , kotník, zimní, provedení S3 | | |  |
|  |  |  | Podešev odolná proti palivovým olejům (FO) | 550,00 |  |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti chladu (CI) | 2310 001 800 00 | 38-48 |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti působení vody (WRU) |  |  |  |  |
|  |  |  | Absorpce energie v oblasti paty (E) |  |  |  |  |
|  |  |  | Antistatická obuv (A) | APATIT WINTER S3 |  |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti uklouznutí (SRC) | 349,00 |  |  |  |
|  |  |  | velikost: 36-48 | 2118 096 800 00 | 35-50 |  |  |
| **18.** | Bezpečnostní kotníková obuv |  |  |  | svršek: hovězinová useň s hydrofobní úpravou | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | 60 | **579 Kč** | 34 740 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  | Stélka proti propíchnutí (P) | SAFETY STEEL MANGAN, KOTNÍK, PROVEDENÍ S3 | | |  |
| DOG BOXER S3 | 2118 176 411 00 | 37-48 | Bezpečnostní tužinka ve špičce (S) | 519,00 |  |  |  |
|  |  |  | Podešev odolná proti palivovým olejům (FO) | 2118 001 800 00 | 37-48 |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti působení vody (WRU) |  |  |  |  |
|  |  |  | Absorpce energie v oblasti paty (E) | STONE MARBLE S3 |  |  |  |
|  |  |  | Antistatická obuv (A) | 309,00 |  |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti uklouznutí (SRC) | 2118 005 800 00 | 35-50 |  |  |
|  |  |  | velikost: 36-48 |  |  |  |  |
| **19.** | Pracovní obuv |  |  |  | svršek: hovězinová useň s hydrofobní úpravou | EN ISO 20347:2012 O1 | 20 | **268 Kč** | 5 360 Kč |  |  |  |  |
| STONE BERYL | 2123 002 800 00 | 35-50 | Podešev odolná proti palivovým olejům (FO) |  |  |  |  |
|  |  |  | Absorpce energie v oblasti paty (E) |  |  |  |  |
|  |  |  | Antistatická obuv (A) |  |  |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti uklouznutí (SRA) |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: 37-48 |  |  |  |  |
| **20.** | Pracovní kotníková obuv zimní |  |  |  | svršek: hovězinová useň s hydrofobní úpravou | EN ISO 20347:2012 O1 | 20 | **319 Kč** | 6 380 Kč |  |  |  |  |
| STONE APATIT | 2310 003 800 00 | 35-50 | Odolnost proti chladu (CI) |  |  |  |  |
|  |  |  | Podešev odolná proti palivovým olejům (FO) |  |  |  |  |
|  |  |  | Absorpce energie v oblasti paty (E) |  |  |  |  |
|  |  |  | Antistatická obuv (A) |  |  |  |  |
|  |  |  | Odolnost proti uklouznutí (SRA) |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: 37-47 |  |  |  |  |
| **21.** | Rukavice kombinované |  |  |  | dlaň z hovězí štípenky | EN 388:2016 | 500 | **28 Kč** | 14 000 Kč |  |  |  |  |
| DINGO | 3210-001-000 | 45271 | hřbet a manžeta z tkaniny |  |  |  |  |
|  |  |  | fleece podšívka |  |  |  |  |
|  |  |  | vyztužená manžeta |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: 10,5 |  |  |  |  |
| **22.** | Rukavice kombinované zimní |  |  |  | dlaň z hovězí štípenky | EN 388:2016 | 300 | **63 Kč** | 18 900 Kč | URBI WINTER | **63,00** | 3700 007 000 00 | 9 až 11 |
| DINGO WINTER | 3700 001 000 11 | 11 | hřbet a manžeta z tkaniny | ROXY WINTER | **39,00** | 3700 010 160 00 | 7 až 11 |
|  |  |  | zateplená podšívka | FURNY WINTER | **56,00** | 3700 096 803 00 | 9,10 |
|  |  |  | vyztužená manžeta | TECHNIK WINTER | **42,00** | 3700 009 801 00 | 8,9,10,11 |
|  |  |  | velikost: 11 |  |  |  |  |
| **23.** | Rukavice celokožené bez manžety |  |  |  | hovězí štípenka | EN 388:2016 | 300 | **45 Kč** | 13 500 Kč | ASTAR |  |  |  |
| KALA | 3100 027 000 10 | 10 | bez podšívky | 9 a 10 |  |  |  |
|  |  |  | Velikost: 10 | 3100 003 000 00 |  |  |  |
| **24.** | Rukavice - pletený bezešvý bílý nylonový úplet |  |  |  | pletený bezešvý bílý nylonový úplet | EN 388:2016 | 500 | **10 Kč** | 5 000 Kč |  |  |  |  |
| ABRAK | 3410 001 109 00 | 45236 | dlaň a prsty povrstvené šedým mikroporézním nitrilem |  |  |  |  |
|  |  |  | pružný náplet na zápěstí |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: 7-11 |  |  |  |  |
| **25.** | Rukavice máčené PVC zimní |  |  |  | bavlněný úplet, PVC | EN 388, EN ISO 21420, EN 511 | 60 | **79 Kč** | 4 740 Kč |  |  |  |  |
| ZARO WINTER | 3700 012 250 11 | 11 | délka 35 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | zateplená podšívka |  |  |  |  |
|  |  |  | velikost: 11 |  |  |  |  |
| **26.** | Rukavice máčené latex | COLCA | 3420 026 706 00 | 45238 | rukavice máčené v latexu, zdrsněná dlaň | EN 388:2016 | 300 | **8 Kč** | 2 400 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  | bezešvý hrubý úplet |  |  |  |  |
|  |  |  | Velikost: 8-11 |  |  |  |  |
| **27.** | Logo rozměr 8x9,5cm |  |  |  | nažehlené transfer, jednobarevné |  | 600 | **31 Kč** | 18 600 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 544 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Leonard Mynář | |  |  |  |  |