G R O U F* s.p.o.
Cenová nabídka na výrobu, dodávku a montáž automatických dveří v hliníkové prosklené stěně na zakázku
„Nemocnice Havířov, Radiodiagnostické oddělení".
SPECIFIKACE:
Hliníkový systém
hliníkový systém alumatic - IRDS 28 (bez PTM). Hloubka profilu 28 mm. Materiál slitina AlMgSi 0,5 norma STN 424401. Standardní zasklení je provedeno jednoduchým bezpečnostním sklem connex44.1 (8 mm) nebo izolačním dvojsklem 33.1+AL6+33.1(18,5 mm) anebo Systém MB-45 je určen k výrobě vnitřních prvků bez požadavku na tepelnou izolaci. Nabízí řešení pro různé typy příček, oken, dveří a to jak standardních tak i posuvných (s ručním nebo automatickým pohonem), kyvné dveře tzv. lítačky atd.
Automatické posuvné dveře (pohon dveří)
Automatické posuvné dveře Alumatic v provedení automatického pohonu M 138 jsou vybaveny:
1 ks digitálním programovým přepínačem (v ČJ) s režimy trvalé uzavření, automatický provoz, redukovaný provoz - zimní a letní, jednosměrný provoz a trvalé otevření
1 ks elektrickým zámkem s kolíky zámku
1	ks dobíjecím záložním zdrojem s možností až 200 cyklů při výpadku proudu
2	ks snímačem pohybu (aktivační + bezpečnostní radary)
1 ks elektronikou , motorem s převodovkou a odměřováním
1 ks manuálním nouzovým otevíráním použitelným v případě selhání elektroinstalace

Dveře jsou standardně ovládány z vnitřní strany a lze je běžně napojit na požární systém EPS (s aretací v poloze otevřeno) a zajistit synchronní zapínání tepelné clony.
Konstrukce:
Poz. 1 MB-45 Okna i dveřní vitríny (B=2 395, H=2 130)
Automatické posuvné dveře v AL stěně Interiér světlost dveří 1500 x ca 2050
Výbava: lks el. mech. Zámek
lks záložní zdroj
lks volič režimů 2ks bezp. radar
lks napojení na EPS
lks spínací hodiny
Počet:
1
Barva konstrukce:
Barva AL rámů a pohonu: RAL 7040 šedá
Barva křídla: RAL 9016 bílá

Použité sklo: 44.1 čiré he»7n. sklo nroti nnranéní

Dodávka a montáž 1 ks AL automatické posuvné dveře Kč Demontáž ocel.dveří vč.likvidace	Kč
Elektro práce		Kč
(el.přívod,napojení čtečka,otevírání sesterna,otevírací tlačítko)
Úprava SDK-výztuž pod SDK -uchycení pohonu ,malba		Kč
Zednické zapravení -ostění,podlaha	Kč
Doprava		Kč
Celkem	182 000	Kč
Termín dodání :do 8týdnu od objednání
Uvedená cenová nabídka je platná po dobu 3 týdnů ode dne jejího vypracování
Záruka za jakost automatické pohony 24 měsíců ,hliníkové výrobky a sklo 24 měsíců od protokolárního převzetí
V Ostravě dne:16.8.2023