Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č. 3/23/6000/077

**Specifikace Díla:**

Předmětem Díla je souvislá údržba komunikace, při které bude odfrézováno 10 cm komunikace s následnou pokládkou zpět. V případě špatných podložních vrstev, počítá projekt i s lokálními sanacemi. V rámci stavby budou upraveny přilehlé chodníkové plochy vč. vyrovnání, popřípadě výměny obrub. V rámci stavby je počítáno s opravou uličních vpustí vč. pročištění a vyrovnávky poklopů uličních vpustí.

Rozsah akce: oprava povrchu cca 800 m x cca proměnná šířka mezi 6,5-6,75 m

Vozovka: komunikace s asfaltovým povrchem

Délka: cca 800 m

Šířka: 6,5-6,75 m

Plocha vozovky: cca 5 700 m2

Chodník:

Plocha Chodníku: 110 m2

Specifikace požadovaných stavebních úprav vozovky:

- Odstranění stávající obrusné vrstvy v tl. 10 cm

- Vyrovnání obrub a chodníkových ploch

- Výsprava trhlin ložních vrstev

- Vysprávka UV

- Pokládka nových vrstev

Požadovaná životnost opravy: 20 let