KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice, 1NP - VÍCEPRÁCE Objekt:

01 - STAVEBNÍ ČÁST Soupis:

01-3 -1NP VÍCEPRÁCE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KSO:** | **CC-CZ:** |  |
| **Místo:** | **Datum:** | **16.08.2023** |
| **Zadavatel:** | **IČ:** |  |
|  | **DIČ:** |  |
| **Zhotovitel:** | **IČ:** |  |
|  | **DIČ:** |  |
| **Projektant:** | **IČ:** | **29029210** |
| **Energy Benefit Centre a.s.** | **DIČ:** |  |
| **Zpracovatel: lacko ondrej** | **IČ:** |  |
|  | **DIČ:** |  |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **357 554,00** |
| **dph základní snížená** | **Základ daně 357 554,00 0,00** |  |  | **Sazba daně 21,00% 15,00%** | **Výše daně 75 086,34 0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **432 640,34** |

Strana 1 z 6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice, 1NP - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ČÁST

Soupis:

01-3 - 1NP VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód dílu - Popis** | **Cena celkem [CZK]** |
| **Náklady stavby celkem** | **357 554,00** |
| **HSV - Práce a dodávky HSV** | **25 431,00** |
| **3 - Svislé a kompletní konstrukce** | **5 850,00** |
| **6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** | **9 150,00** |
| **9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** | **7 081,00** |
| **997 - Přesun sutě** | **2 850,00** |
| **998 - Přesun hmot** | **500,00** |
| **PSV - Práce a dodávky PSV** | **315 123,00** |
| **763 - Konstrukce suché výstavby** | **10 750,00** |
| **766 - Konstrukce truhlářské** | **34 350,00** |
| **771 - Podlahy z dlaždic** | **51 300,00** |
| **781 - Dokončovací práce - obklady** | **214 595,00** |
| **783 - Dokončovací práce - nátěry** | **468,00** |
| **784 - Dokončovací práce - malby a tapety** | **3 660,00** |
| **OST - Ostatní** | **17 000,00** |

Datum:

16.08.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Energy Benefit Centre a.s.

Lacko Ondrej

Strana 2 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice, 1NP - VÍCEPRÁCE

Obiekt:

01 - STAVEBNÍ ČÁST

Soupis:

01-3-1NP VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 16.08.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Energy Benefit Centre a.s.

Lacko Ondrej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J.cena [CZK]** | **Cena celkem [CZK]** |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **357 554,00** |
|  | **D** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **25 431,00** |
|  | **D** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **5 850,00** |
| 1 | **K** | **342272215** | **Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm** | **m2** | **9,000** | **650,00** | **5 850,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm** httos://Dodminkv.urs.cz/Ítem/CS URS 2021 02/342272215 |  |  |  |  |
|  | **D** | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |  |  |  | **9 150,00** |
| **2** | **K** | **611325416** | **Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním** | **m2** | **20,000** | **150,00** | **3 000,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%** httos://Dodmínkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/611325416 |  |  |  |  |
| **3** | **K** | **612142001** | **Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty** | **m2** | **9,000** | **300,00** | **2 700,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn** httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612142001 |  |  |  |  |
| **4** | **K** | **612321121** | **Vápenocementové omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně** | **m2** | **9,000** | **350,00** | **3 150,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Omítka vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn** httDs://oodmínkv.urs.cz/item/CS URS 2.021 02/612321121 |  |  |  |  |
| **5** | **K** | **631312131** | **Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm** | **m3** | **0,050** | **6 000,00** | **300,00** |
|  | **PP** |  | **Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm** |  |  |  |  |
|  | **D** | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **7 081,00** |
| **6** | **K** | **949101111** | **Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2** | **m2** | **10,000** | **75,00** | **750,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kpj/m2, o výšce leseňové podlahy do 1,9 m**httDs://oodminlcv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/949101111 |  |  |  |  |
| **7** | **K** | **962031132** | **Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm** | **m2** | **9,000** | **150,00** | **1 350,00** |
|  | **PP** |  | **Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100** |  |  |  |  |
|  | **Online PSC** | httDs://oodmtnkv.urs.cz/ltem/CS URS 21121 02/962031132 |  |  |  |  |
| **8** | **K** | **965042121** | **Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2** | **m3** | **0,050** | **5 000,00** | **250,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2**httos://oodmínkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/965042.121 |  |  |  |  |
| **9** | **K** |  | **Demontáž stávajících obložkových zárubní do š. 0,8 m** | **ks** | **6,000** | **342,00** | **2 052,00** |
|  | **PP** |  | **Demontáž stávajících obložkových zárubní do š. 0,8 m** |  |  |  |  |
| **10** | **K** | **978013191** | **Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100%** | **m2** | **9,000** | **111,00** | **999,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %**httDs://nodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2.021 02/97R013191 |  |  |  |  |
| **11** | **K** | **978059541** | **Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2** | **m2** | **14,000** | **120,00** | **1 680,00** |

Strana 3 z 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J.cena [CZK]** | **Cena celkem [CZK]** |
|  | **PP** |  | **Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2** |  |  |  |  |
|  | **Online PSC** | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/978059S41 |  |  |  |  |
|  | **D** | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **2 850,00** |
| **“** 1 121 | **K** | **997013212** | **Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budow v přes 6 do 9 m ručně** | **t** | **1,000** | **1 500,00** | **1 500,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Vnítrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m** <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/997013212 |  |  |  |  |
| **13** | **K** | **997013219** | **Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m** | **t** | **5,000** | **100,00** | **500,00** |
|  | **PP** |  | **Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m**htŤns'//nodmÍnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013219 |  |  |  |  |
|  | **Online PSC** |  |  |  |  |
| **14** | **K** | **997013501** | **Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením** | **t** | **1,000** | **300,00** | **300,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km**<https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/997013501 |  |  |  |  |
| **15** | **K** | **997013509** | **Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km** | **t** | **5,000** | **10,00** | **50,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km**httos-//nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013509 |  |  |  |  |
| **16** | **K** | **997013609** | **Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07** | **t** | **1,000** | **500,00** | **500,00** |
|  | **PP** | **Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Kataíoqu odpadů pod kódem 17 01 07** <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/997013609 |  |  |  |  |
|  | **P** |  | **Poznámka k položce:****NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT** |  |  |  |  |
|  | **D** | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **500,00** |
| **17** | **K** | **998011002** | **Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m** | **t** | **1,000** | **500,00** | **500,00** |
|  | **PP** |  | **Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m**<https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/998011002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **D** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **315 123,00** |
|  | **D** | **763** | **Konstrukce suché výstavby** |  |  |  | **10 750,00** |
| **18** | **K** |  | **Montáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché** | **m2** | **10,000** | **394,00** | **3 940,00** |
|  | **PP** |  | **Montáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché** |  |  |  |  |
| **19** | **M** |  | **SDK podhled do vlhkých prostor s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché** | **m2** | **10,000** | **571,00** | **5 710,00** |
|  | **PP** |  | **SDK podhled do vlhkých prostor s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché** |  |  |  |  |
| **20** | **K** | **763131831** | **Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou** **kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché** | **m2** | **10,000** | **100,00** | **1 000,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché**<https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/763131831 |  |  |  |  |
| **21** | **K** | **998763302** | **Přesun hmottonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m** | **t** | **0,100** | **1 000,00** | **100,00** |

pp

Online PSC

D 766

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vvškv přes 6 do 12 m [https://DQdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998763302](https://DQdminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763302)

Konstrukce truhlářské

**34 350,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | **K** | **766660171** | **Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně** | **kus** | **6,000** |  | **0,00** |
| **Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do PP obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm****Online PSC** <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/766660171 |
| **23** | **M** | **61162072** | **dveře jednokřídlé z DTD, povrch HPL laminát, plné 600x1970-21 OOmm** | **kus** | **6,000** |  | **0,00** |

pp

Online PSC

dveře jednokřídlé z DTD, povrch HPL laminát, plné, barva bílá, 600x1970-21 OOmm

[https://DOdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/61162072](https://DOdmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162072)

Strana 4 z 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J.cena [CZK]** | **Cena celkem [CZK]** |
| **24** | **K** | **766660729** | **Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou** | **kus** | **6,000** |  | **0,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou**httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 7027 07/76666077.9 |  |  |  |  |
| **25** | **M** | **54914622** | **kování dveřní vrchní klika včetně štítu** **a montážního materiálu BB 72 matný nikl** | **kus** | **6,000** |  | 0,00 |
|  | **PP****Online PSC** | **kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl**<https://DDdminkv.ijrs.cz/itfim/rS> URS 707.1 07/54914672 |  |  |  |  |
| **26** | **K** |  | **Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně** | **kus** | **6,000** | **1 000,00** | **6 000,00** |
|  | **PP** |  | **Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0.8 m do obložkové** |  |  |  |  |
| **27** | **M** |  | **Dřevěná obložková zárubeň pro dveře š. 600 mm a v. 1970 mm do příčky ti. max. 150 mm, povrchová úprava CPL laminát, barva bílá** | **kus** | **6,000** | **3 500,00** | 21 000,00 |
|  | **PP** |  | **Dřevěná obložková zárubeň pro dveře š. 600 mm a v. 1970 mm do příčky tl. max. 150 mm, povrchová úprava CPL laminát, barva bílá** |  |  |  |  |
| **28** | **K** |  | **Montáž dřevěných obložkových zárubní jednokřídlových š do 0,8 m** | **kus** | **6,000** | **1 200,00** | **7 200,00**\_ |
|  | **PP** |  | **Montáž dřevěných obložkových zárubní jednokřídlových š do 0,8 m** |  |  |  |  |
| **29** | **K** | **998766102** | **Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m** | **t** | **0,150** | **1 000,00** | **150,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m**<https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/998766102 |  |  |  |  |
|  | **D** | **771** | **Podlahy z dlaždic** |  |  |  | **51 300,00** |
| **30** | **K** | **771121011** | **Nátěr penetrační na podlahu** | **m2** | **30,000** | **60,00** | **1 800,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu** <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/771121011 |  |  |  |  |
| **31** | **K** | **771151012** | **Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm** | **m2** | **30,000** | **350,00** | **10 500,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm** <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/771151012 |  |  |  |  |
| **32** | **K** | **771573810** | **Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených** | **m2** | **30,000** | **100,00** | **3 000,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených** <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/771573810 |  |  |  |  |
| **33** | **K** | **771574112** | **Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2** | **m2** | **30,000** | **800,00** | **24 000,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2** <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/771574112 |  |  |  |  |
| **34** | **M** | **59761003** | **dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2** | m2 | **33,000** | **350,00** | **11 550,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2** <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 207.1 02/59761003 |  |  |  |  |
| **35** | **K** | **998771102** | **Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m** | **t** | **0,450** | **1 000,00** | **450,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m**<https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/998771102 |  |  |  |  |
|  | **D** | **781** | **Dokončovací práce - obklady** |  |  |  | **214 595,00** |
| **36** | **K** | **781121011** | **Nátěr penetrační na stěnu** | **m2** | **160,500** | **60,00** | **9 630,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu**httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2071 02/781171011 |  |  |  |  |
| **37** | **K** | **781161021** | **Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového** | **m** | **30,000** | **50,00** | **1 500,00** |

Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

Online PSC <https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/781161021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **M** | **59054120** | **profil ukončovacípro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 4,5x2500mm** | **m** | **33,000** | **380,00** | **''****12 540,00** |
| **39** | **K** | **781474113** | **Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem** | **m2** | **155,000** | **800,00** | **124 000,00** |

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

**Online PSC** <https://oodmmlcv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/781474113

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **40** | **M** | **59761071** | **obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2** | **m2** | **160,500** | **350,00 56 175,00 \** |
| **PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 Online PSC** <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/59761071 |
| **41** | **K** | **781571141** | **Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem** | **m** | **22,500** | **300,00** | **6 750,00** |

Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm

Online PSC [https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/781571141](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781571141)

Strana 5 **2** 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J.cena [CZK]** | **Cena celkem [CZK]** |
| **42** | **M** | **59761071** | **obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2** | **m2** | **10,000** | **350,00** | **3 500,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2** <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/59761071 |  |  |  |  |
| **43** T **K** | **998781102** | **Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v** | **t** | **0,500** | **1 000,00** | **500,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m**htrns://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998781102 |  |  |  |  |
|  | **D** | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **468,00** |
| **44** | **K** | **783000225** | **Příplatek k přemistění ZKD vyvěšeni a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel** | **m2** | **15,600** | **30,00** | **468,00** |
|  | **PP** | **Ostatní práce Příplatek k cenám za každé další vyvěšení a zavěšení křídel dveřních nebo okenních jednoduchých** <https://D0dminkv.urs.cz/itern/CS> URS 2021 02/783000225 |  |  |  |  |
|  | **D** | **784** | **Dokončovací práce - malby a tapety** |  |  |  | **3 660,00** |
| **45** | **K** | **784171111** | **Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m** | **m2** | **20,000** | **20,00** | **400,00** |
|  | **PP** |  | **Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80**hrtos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/784171111 |  |  |  |  |
|  | **Online PSC** |  |  |  |  |
| **46** | **M** | **58124842** | **fólie pro malířské potřeby zakrýva cl tl 7p 4x5m** | **m2** | **22,000** | **10,00** | **220,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m** httns://nodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/58124842 |  |  |  |  |
| T**47 | K** | **784181101** | **Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m** | **m2** | **38,000** | **20,00** | **760,00** |
|  | **PP****Online PSC** | **Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m**<https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2021 02/784181101 |  |  |  |  |
| **48** | **K** | **784211101** | **Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m** | **m2** | **38,000** | **60,00** | **2 280,00** |

Malby z malířských směsí oděruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m

**Online PSC** [https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/784211101](https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **D** | **OST** | **Ostatní** |  |  |  | **17 000,00** |
| **49** | **K** | **ost001** |  | **kpl** | **1,000** | **2 000,00** | **2 000,00** |
|  | **PP** |  | **Protiprašná opatření** |  |  |  |  |
| **50** | **K** | **ost002** |  | **kpl** | **1,000** | **10 000,00** | **10 000,00** |
|  | **PP** |  | **Demontáž, zpětná montáž a připojení otopných těles** |  |  |  |  |
| **51** | **K** | **ost003 j** | **kpl** | **1,000** | **5 000,00** | **5 000,00** |

pp Stavební přípomoce profesí

Strana 6 z 6