Cenová nabídka.

Na odstranění závad z poslední revize 14/22 ze dne 27. 4. 2022

10/23ze den 5. 4. 2023

Zhotovitel Provozovatel -Léčebna Brno Oprava komína výška 3 5m

Josef Hubka Čemovice spárování .sokl.

Výškové práce návrh opravy dle rozpisu

.

revize Nejnutnější oprava a eelková oprava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpis prací. | Množství cena za | jednotku celkem Kč | |
| Oprava spárování vyplnění trhlin na dříku | 58m2 | xxxx | xxxx |
| Oprava spodního betonového soklu | Iks |  | xxxx |
| Obnovení spárování pod nátěr celoplošně | 56m2 | xxxx | xxxx |
| Obnovení horního nátěru od plošiny | 56m2 | xxxx | xxxx |
| Dvakrát krycí nátěry  Penetrační nátěr pod ocel. plošinou celková | 228m2 | xxxx | xxxx |
| Nátěr svodového vodiče | 75m | xxxx | xxxx |
| Nátěr stupaček,třmenů | 115 ks | xxxx | xxxx |
| Nátěr podpěr a svorek | 38 ks | xxxx | xxxx |
| Nátěr jímačů a propojení | lks |  | xxxx |
| Nátěr spínacích pasu oprava cementových stříšek | 128m | xxxx | xxxx |
| Montáž demontáž závěsného lešení pro opravu | 182bm | xxxx | xxxx |
| Použiti sedaček pro nátěr penetrační | 6ks | xxxx | xxxx |
| Zřízení výtahového zařízení. | 1 ks |  | xxxx |
| Zřízení ochranného zařízení | lks |  | xxxx |
| Kontrola stavu komína, revize hromosvodu dle ČSN-EN v ceně | |  |  |

Montážní práce celkem xxxx

Materiál- cement,barva syntetická,bezbarvá penetrace Mesíerprotec H321 Použitý materiál od fa Basf xxxx

Režijní náklady cestovné ubytování xxxx

Celkem xxxx

Zakrytí komína proti zatíkání srážkové vody a současně zajištění odvětrání komína Nerezová plech + dvě větrací hlavice průměr 15cm výroba montáž celkem xxxx

Ceny bez DPH.

Celková cena xxxx

Vystavil dne: 29.7. 2023 Josef Hubka.