**KONTEJNER VALNÍKOVÝ**

* Celková délka 3 700 mm
* Celková šířka 2 000 mm
* Výška bočnic 500 mm
* Objem min. 3 m3
* Ližiny rozteč 1 060 mm
* Výška háku 1 000 mm ( Mechanismus jednoramenného nosiče kontejnerů CTS 5038 )
* Nosič IVECO IS70CI2BA
* Podlaha materiál plech 3 mm
* Stěny materiál plech 2 mm
* Dvě pojezdové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
* Bočnice sklopné, odnímatelné
* Odnímatelné středové i zadní sloupky a zadní vrata
* Základní nátěr 60 my – vnějšek a vnitřek kontejneru
* Vrchní nátěr syntetický lak 40 my – pouze vnějšek kontejneru RAL šedá 7000
* Nosnost 10 000 kg
* Háčky na uchycení sítě nebo plachty
* Všechny požité materiály certifikovány
* Ke kontejneru dodán technický průkaz a prohlášení o shodě

**KONTEJNER VELKOOBJEMOVÝ**

* Celková délka 3 700 mm
* Celková šířka 2 000 mm
* Výška bočnic 1 500 mm
* Objem min. 9 m3
* Ližiny rozteč 1 060 mm
* Výška háku 1 000 mm ( Mechanismus jednoramenného nosiče kontejnerů CTS 5038 )
* Nosič IVECO IS70CI2BA
* Podlaha materiál plech 3 mm
* Stěny materiál plech 2 mm
* Podlahové výztuhy
* Boční stěnové výztuhy
* Dvě pojezdové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
* Bočnice sklopné
* Dvoukřídlá vrata s hákem – otevírání 270 stupňů – jištění proti samovolnému otevření
* Základní nátěr 60 my – vnějšek a vnitřek kontejneru
* Vrchní nátěr syntetický lak 40 my – pouze vnějšek kontejneru RAL šedá 7000
* Nosnost 10 000 kg
* Háčky na uchycení sítě nebo plachty
* Všechny požité materiály certifikovány
* Ke kontejneru dodán technický průkaz a prohlášení o shodě