1.5. Technicky stav jednotlivych skupin vozidla

Strana: 3

MOTOR A SPOJKA - start motoru, volnobeh, vykon, chladici system, hlucnost,

kourivost, unik oleje, rozjezd, vyfukove potrubí a tlumic :

Skupina je kompletní vcetne prislusenstni, umerne opotrebovana atarim vozidla a poctu ujetych km.

Spojka mene ucinna.

PREVODOVKA, ROZVODOVKA, KLOUBOVE HRIDELE razeni, hlucnost, unik oleje : **dtto**

NAPRAVY, RIZENI, RAM, BRZDOVY SYSTEM - loziska kol, tyce a klouby rizeni, vole, funkce brzd, uniky, park. brzda, pera a tlumice :

dtto

SKRIN KAROSERIE, BUDKA RIDICE, NASTAVBA blatniky, podbehy, prahy, strecha, sloupky, dvet

kapoty, podlahy, skrin, lak, plosina, bocnice

Cisterna vykazuje zacinajici kolizí - natesni, proteka z ni voda. Spodní cast ramu - koroze.

PRISLUSENSTVI A VYSTROJ VOZIDLA - okna, kliky a zamky, maska, narazniky, sterace, osvetlenl, el, vyzbroj, topeni, calouneni, sedadla,

akumulator, povinna vybava

Elektroinstalace vcetne AKU funkcni, ucinna. Interier kabina udrzovany.