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/	Zhotovitel:


201,6_; o	CAMP • Centrum architektury a městského plánováni
' OOJI	, Výstavni úl, pramít éi .,	.a pa.sil
601	Podlaha  Výstavrdho :sáJu

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:



Roz is ceny	Celkem
HSV	7 500,00
r'SV	657 455,00
MON	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	16 000,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	680 955,00

	
	
Rekapitulace daní
	
	
	

	
	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00 CZK

	
	Snížená DPH
	15
	%
	0,00 CZK

	
	Základ pro základní DPH
	21
	%
	680 955,00 CZK

	,
	\t    ákladní DPH
	21
	%
	143 000,55 CZK

	
	Zaokrouhlení
	
	
	0,00 CZK

	
	Oeoa ceJtcem s DPH
	
	
	82.3  95SJ5,   5 CZK
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v	lLuc/JJ._.	dne	19.5.2017
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1 222-01	Demontáž stávající podlahové krabice KOPOBOX,  vč.
 (
P 
.č.
 
Cislo
 
ooložkv
Název
 
ooložkv
MJ
 
množsM
cena/ MJ    
 
Celkem
) (
I
)rozpojení 4x modul silový, 2x UTP












 (
7
 
500,00
)
kus	15,00000	500,00	7 500,00
 (
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. 
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Podlahy ze syntetických hmot
657 455,00
2 
77-1
Vyčištění a vyplnění obvodových a dilatačních spár tmelem - 2komponentní nízkoviskózní epoxidová pryskyfice
m
214,00000
300,00
64 
200,00
)'-







0
Včetně dodávky e 2komponentni nízkoviskózní epoxidové pryskyřice Šířku, profil spáry odsouhlasí architekt. Pfed prováděním bude předložen vzorek vytuhlého tmelu, konečná barevnost bude odsouhlasena   architektem.
Např: Sikafloor 156/161
Součásti položky je zajištění všech souvisejících činnosti - doprava. přemistění, zakrytí okolních konstrukcí, úklid

	obvod : 92
	
	92,00000
	

	dilatace : 26+23+23+12,5*4
	
	122,00000
	
	

	3 77-2		Opracování a zapracování krabic podlahových do podlahového systému
	ks
	14,00000
	9 500,00
	133 000,00


Podklad v okoli podlahové krabice bude doplněn vysokopevnostní opravnou maltou na bázi epoxidové pryskyřice nebo metakrylátové bázi (např. Síkadur 42 HE nebo Sikadur 12).Podlahové instalační krabice obsahují poklop-rám­ kazetu kterou je třeba vyplnit/překrýt podlahovým systémem se stejným vzhledem jako je ve zbytku podlahové plochy. Součástí této položky je pracnost a materiál opracování podlahovým systémem v souladu s požadavky projektové dokumentace. Opracováni krabice bude vzorkováno - vzorkování je řešeno samost. položkou

I	I	I	I
Součástí je taktéž provedeni odvodové spáry s vytmelením polyueratanovým   tmelem.
I	I	I	I
Včetně dodávky polyueratanového tmelu. Šířku, profil spáry odsouhlasí architekt. Před prováděním bude předložen
vzorek vytuhlého tmelu, konečná barevnost bude odsouhlasena  architektem.
I	I	I	I
Např: Sikaflex Floor
Součástí položky je zajištění všech souvisejících činností  - doprava. přemistěni,  zakrytí okolních konstrukci,   úklid



4 77-3

14
VZOREK - Opracováni a zapracování krabic podlahových	ks do podlahového systému

14,00000
1,00000	12 ooó.oo	12 000 ,00

Předmětem položky je provedení 1 ks V*Z*O*R*K·u opracování a zapracováni krabice do podlahy, po odsouhlasení. příp. úpravách lze realizovat ostatní.

[image: ]Podklad v okolí podlahové krabice bude doplněn vysokopevnostní opravnou maltou na bázi epoxidové pryskyřice nebo metakrylátové bázi (např. Sikadur 42 HE nebo Sikadur 12).Podlahové instalační krabice obsahují poklop-rám­ kazetu kterou je třeba vyplnit/překrýt podlahovým systémem se stejným vzhledem jako je ve zbytku podlahové plochy. Součástí této položky je pracnost a materiál opracování podlahovým systémem v souladu s požadavky projektové dokumentace. Opracování krabice bude vzorkováno - vzorkováni je řešeno samost. položkou.



Součásti je taktéž provedení odvodové spáry s vytmelením polyueratanovým tmelem.
I	I	I
Včetně dodávky polyueratanového tmelu. Šířku, profil spáry odsouhlasí architekt Před prováděním bude předložen
vzorek vytuhlého tmelu. konečná barevnost bude odsouhlasena  architektem.
I	I
N apř: Sikaflex Floor
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Celkem	680955,00!

Poznámky uchazeče k zadání
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