**MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY**

Inscenace**: CHLAST**

**JEVIŠTĚ: hloubka-9m**

 **mezi portály 8m**

 **za portálem 8m**

 **výška min.-5m**

 **forbína 2-3m**

 **boční jeviště z pohledu diváka na levé straně o velikosti : 4x4m**

 **možný nástup na jeviště z levé i pravé strany.**

 **Tahy - ano**

**ŠATNY: 1 šatna pro herce s tekoucí teplou vodou a sprchou**

 **místnost pro technické složky**

**ZVUK:**

kvalitní P.A. systém frekvenčně vyrovnaný, odpovídající výkonem velikosti daného sálu.

nezávislé výstupy 2x stereo, PA a zadní jeviště

mix:4x vstup pro notebook