**Příloha č. 2 – Podrobná specifikace díla**

**Dílo**

Předmětem díla je provedení zdrsnění žulové dlažby před těmito přechody a lokální předlažba z důvodu vyrovnání povrchu:

**Praha 1:**

Václavské náměstí – Opletalova; Václavské náměstí – směr dolů za Opletalovou; Václavské náměstí – směr dolů Štěpánská; Politických vězňů – Washingtonova – Wilsonova; Dlouhá – Dušní; Dlouhá – Kozí – Masná; Pod Bruskou – Staré zámecké schody; Panská

**Praha 2:**

Plavecká – Pod Slovany; Podskalská – Plavecká; Podskalská – Trojická; Apolinářská; Benátská – Kateřinská; Kateřinská – Pod Větrovem; Benátská – Na Hrádku; Viničná – Kateřinská; Kateřinská – U Nemocnice; Náměstí Míru; Lumírova; Václavská – Resslova; Václavská – Trojanova; Gorazdova – Resslova; Dittrichova – Trojanova

**Praha 4:**

Kovriginova – Gončarenkova; V Horkách – Kloboučnická

**Praha 5:**

Vítězná – Janáčkovo nábřeží; Píseckého – Slávy Horníka; Pod Školou – Nepomucká; Musílkova – Pod Školou

**Praha 6:**

Dejvická – Na Hutích; Dejvická – Kyjevská; Dejvická – Jaselská; Dejvická – Eliášova; Na Větrníku – Na Petřinách

**Praha 9:**

Ke Klíčovu – Čakovická – Nad Klíčovem

**Praha 10:**

Sportovní – Na Kovárně; Sportovní – Žitomírská; Vladivostocká – Na Hroudě; Topolová – Práčská; Dubečská – Na Polníku; Na Hroudě – Na Stezce; Na Hroudě - Průběžná

Součástí bude vypracování DIO.