lllllllllllllllllllllllll

2023007307

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | ...........​.......​.................​.....................................​.....​.......​......​...... |
| IČ: | 00346292 |
| DIČ: | CZ00346292 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600 |

(dále jen „kupující“)

**Trade Wings, spol. s r.o.**

Jméno:

Sídlo:

Jednající:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „prodávající“)

Tovární kolonie 47, 691 41 Břeclav

Bc. Radim Ivan, Dipl. Ekonom, E: ..........................

.......​............​.........​........​............

27739872

CZ27739872,

zapsaná v OŘ, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 55763

KB, a.s. č.ú.: 115-7712700277/0100

1. Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat se zbožím v podobě **taktických vest v počtu 62 ks.** Podrobná specifikace zboží je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2, která jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží s veškerými písemnými doklady, které jsou potřebné k používání tohoto zboží podle čl. 1 této smlouvy kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje, jako svého zřizovatele, za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy.
3. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, zavazuje prodávající splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **45-ti dní** od účinnosti kupní smlouvy, a to v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího dle záhlaví této smlouvy.
4. Závazek prodávajícího ke splnění jeho závazku k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nebo jeho části se pak považuje za splněný po faktickém předání a převzetí tohoto zboží prostého všech vad na základě písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.
5. Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
6. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši:

3 200,00 Kč bez DPH / ks, tzn. 3 872,00 Kč včetně DPH / ks,

celkem za 62 ks je cena 198 400 Kč bez DPH, tzn. 240 064 Kč včetně DPH.

Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

1. Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy nebo její část je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nebo jeho části způsobem podle čl. 4 této smlouvy, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na e-mail .................................. ​...​.................................... Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P23V00003022.** Součástí faktury bude rovněž kopie podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
2. S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 24 měsíců ode dne splnění závazku prodávajícího k dodání příslušného zboží. V rámci záruky se prodávající zavazuje, že zboží podle čl. 1 této smlouvy bude mít po dobu uvedené záruční lhůty vlastnosti, které jsou stanoveny právními předpisy nebo technickými normami nebo jsou u zboží tohoto druhu obvyklé, a že bude po dobu záruční lhůty bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení příslušné písemné nebo e-mailové reklamace kupujícího.
3. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
4. Pro případ prodlení se splněním závazku prodávajícího k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH nedodaného zboží podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Pro případ prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Obé strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není nijak dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plné výši. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikace § 2050 na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.
5. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstraňitelné vady resp. výskytu 3 a více vad na jednom kusu zboží, a to i postupné, je kupující oprávněn odstoupit od příslušné dílčí kupní smlouvy podle čl. 3 této smlouvy i od této smlouvy s účinky ex tunc.
6. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. Pro případ tohoto prodlení o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.
7. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovení § 2079 až 2131 násl. občanského zákoníku, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikaci § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.
8. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 19 této smlouvy. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
9. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě číslovaného dodatku.
10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 16.
12. Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
13. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Břeclavi dne 29.09.2023

V Brně dne$

..............​.............. ​...........​.......​................ ​.........................

MUDr. Hana Albrechtová ředitelka **kupující**

Bc. Radim Ivan, dipl. ekonom Jednatel společnosti **prodávající**

Příloha č. 1 Specifikace

Příloha č. 2 Seznam zboží

**Specifikace předmětu plnění  
„Taktické vesty pro výjezdové skupiny“**

***Obecné technické parametry***

Účel: Vesta je ochranný prostředek OPPP II.kategorie zaměstnanců ZZS JMK. Jedná se vý­stražný oděv s vysokou viditelností, který zvýrazňuje horní polovinu trupu bez paží. Je určena pro použití v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost - především za zhoršených pově­trnostních podmínek, snížené viditelnosti v noci a za denního světla a musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 - výstražné oděvy s vysokou viditelností.

* Normy: Výrobek svým provedením je jako celek doplňkem OOPP a materiál tak musí splňovat požadavky ČSN EN 20471 - Oděvy s vysokou viditelností. .Uchazeč předloží pro všechny mate­riály Certifikáty nebo zkušební protokoly o splnění EN ISO 20471.
* Materiál:
* základní materiál (použití přední a zadní díl, vnitřní kapsy) - 100 % polyesterové hed­vábí, barva reflexní červená, osnovní filetový úplet;
* kapsový materiál (použití vnější kapsy a vybrané díly vesty- ramenní a boční přesah) - 85 % polyester + 15 % bavlna, barva reflexní červená;
* reflexní plastový našívací pás - bílý mikroprismatický plastový pás 5 cm a pouze na vertikální ramenní části bílý mikroprismatický plastový pás s potiskem modré hvězdy života 5 cm široký;
* lata ZD a kapsy na pero a kapsa na ID kartu -100 % polyester (nebo 100 % polyester se zátěrem nebo membránou), barva reflexní červená;
* lemovací popruh - 20 mm široký barva černá (po zašití je 1 cm na vrchní straně a 1 cm na vnitřní straně olemované části);
* popruh - barva bílá- šíře 4 cm pro tzv. taktické madlo na vnitřní části ZD;
* ostatní popruhy - barva černá - šíře dle popisu v ZD;
* transparentní fólie - pro okénko na ID kartu;
* velcra v barvě HiVis červené nebo oranžové;

> Reflexní nápis ***..ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE + FUNKCE (ZÁCHRANÁŘ. ŘIDIČ nebo LÉKAŘ)“*** - reflexní nápis je umístěn na zadním dílu v horní části, kde je našita lata v barvě reflexní červené barvě o rozměrech 13,5 cm na výšku a v šířce dle šířky dílu příslušné konfekční velikosti. Nápis je vždy natištěn velkým hůlkovým písmem a je jednobarevný v reflexní stříbrné barvě. Doporučený font písma je bezpatkový Arial. velikost nápisu je dána definovaným prostorem pro nápis v horní části zad. Nápis je vždy pomě­rově vycentrován. Výška písmen je 1,7 cm (+ 0,15 cm). Mezi řádky je mezera 1,7 cm (+ 0,2 cm). Potisk bude v souladu s normou ČSN EN ISO 20471 (retroreflexní vlastnosti nápisu).

* Barva: Základní barva vesty je fluorescenční červená, doplňkové barvy: bílé mikroprismatické plastové našívací retroreflexní pruhy bez hvězdy života (všechny horizontální a pouze na PD vertikální) nebo s hvězdou života (pouze ramenní části ve PD a ZD).
* Technické požadavky - parametry vesty
* Základní podkladový materiál vesty je v barvě fluorescenční červené.
* Složení základního podkladového materiálu: 100 % polyesterové hedvábí.
* Vesta je tvořena předními (dělenými díly) a zadním dílem, který je obloučkem prodloužený o 4 cm oproti přednímu dílu. Přední díly a zadní díl jsou spojeny v místě ramen a boků regulačním systémem řešeným technologií stuhových uzávěrů v HiVis oranžové nebo HiVis červené barvě. Okraje vesty jsou olemovány lemovacím popruhem v barvě černé.
* Na vnitřní straně zadního dílu v horní části je našitý úchyt z bílého 4 centimetrového popruhu v šíři zadního dílu pro případnou záchranu a vytažení osoby, tzv. taktické madlo, které je našité přes obě vrstvy základního úpletu,
* Na levém předním dílu ve spodní části blíže zdrhovadla je našita z vnější strany měchová kapsa, rozměry 12 cm (+/- 0,2 cm) šířka, 16 cm (+/- 0,2 cm) výška, 3 cm (+/- 0,2 cm) hloubka. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora. Přes kapsu a klopu kapsy jsou našity dva retroreflexní pruhy široké 5 cm viz popis níže.

Na levém předním dílu ve spodní části blíže bočního švu je našita z vnější strany měchová kapsa na vysílačku bez klopy, rozměry 8 cm (+/- 0,2 cm) šířka, 16,5 cm (+/- 0,2 cm) výška, 4 cm (+/- 0,2 cm) hloubka. Přes kapsu jsou našity dva retroreflexní pruhy široké 5 cm viz popis níže. Na kapse a uvnitř kapsy našity reflexní červené stuhové uzávěry (mechová část - šíře 4 cm a minimálně o délce 5 cm), pro přichycení poutka na vysílačku. Poutko na vysílačku je tvořené dvěma kulatými pruženkami o průměru 3-5 mm, dlouhými cca 15 cm. Tyto pruženky jsou všity na každé straně mezi černý popruh šíře 4 cm a délky 6 cm na jedné straně a 2,5 cm na druhé straně. Kratší popruh je plně podšitý černým stuhovým uzávěrem (háčková část) a delší je podšitý v délce 4,5 cm stuhovým uzávěrem (háčková část), tak aby volný okraj v délce 1,5 cm byl bez uzávěru pro lepší úchyt.

Na levém předním dílu je umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (minimálně 22 cm), rozdělená na dvě části s dvoucestným zdrhovadlem. Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Taháčky na jezdcích zdrhovadla jsou z černého tkalounu.

Na pravém předním dílu je umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (minimálně 22 cm). Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Taháček na jezdci zdrhovadla je z tkalounu černého.

Vedle zdrhovadla kapsy pravého předního dílu je na prostorové kapse umístěn otevřený otvor na pero, rozměř šířka 3,5 cm (+ 0,2 cm), výška 13,5 cm (+ 0,2 cm) reflexně červené barvy s horním okrajem š cm v černé barvě.

Stejná kapsa na pero je umístěná na levém předním díle mezi retroreflexním pruhem a svislou vnitřní kapsou.

Na pravém předním dílu ve spodní části jsou identické měchové kapsy jako na levém předním dílu našity zrcadlově oproti zdrhovadlu.

Vesta je vybavena regulačním systémem v oblasti ramen a boků. Regulační systém je tvořen přesahem jednotlivých dílů v oblasti ramen a boků, které jsou k sobě dvojitě sepnuty stuhovými uzávěry (tzn. přesahy zadního dílu na ramenou a přesahy předního dílu v bocích jsou dvojité a mezi ně je vložen přesah opačného dílu, který není dvojitý). Regulační systém je z kapsového materiálu a umožňuje jednotlivé velikosti regulovat minimálně o 10 cm po obvodu vesty (přes hrudník a pas) a minimálně o 5 cm po v oblasti ramen (dosahuje se tak rozšíření/prodloužení vesty). Regulace je technologicky řešena tak, aby i v případě nastavení na maximální hodnoty obvodu a délky, byla zachována dostatečná pevnost sepnutí předního a zadního dílu vesty a navržena tak, aby bylo možné používat jednu velikost vesty po celý rok (v maximálním rozmezí např. na zimní bundu, v minimálním rozmezí např. na košili).

Retroreflexní materiál (plný mikroprismatický bílý plastový s potiskem modré hvězdy života ve shodě s normou EN 20 471) je našit v šířce 5 čm přes ramena. Dále retroreflexní pruh (plný mikroprismatický bílý plastový bez potisku v šíři 5 cm) je našit kolem obvodu spodní části vesty, a to konkrétně 1. pruh 5 cm široký, umístěný 5 cm od spodního okraje vesty, následuje 5 cm mezera a 2. pruh 5 cm široký, umístěný ihned nad uvedenou mezerou, na levém i pravém předním dílu svise mezi měchovou kapsou a sedlem a také na zadním díle horizontálně v oblasti horní části lopatek nositele.

Všechny spodní měchové kapsy s patkou jsou zapínané na HiVis oranžové nebo HiVis červené velcro 4 cm široké. Délka velcra je vždy o 2 cm kratší než šířka dané kapsy na kterém je umístěné.

Vesta se fixuje (zapíná) vepředu pomocí černého kostěného zdrhovadla (zoubky 5-6 mm).

Na levém předním dílu vesty (cca 5 cm pod ramenní regulací) je našité poutko z pevné pruženky v barvě černé výška (neboli šířka pruženky) 3 cm (+ 0,2 cm) našité v šíři reflexního pásu (prošití je vertikální). Na pravé straně (cca 2 cm pod ramenní regulací) je kapsa pro ID kartu ve vodorovné rovině zapínaná na stuhový uzávěr (4x2 cm) o celkových rozměrech 12,5 x 8,5 cm (+ 0,2 cm) s vnitřním transparentním fóliovým okénkem o rozměru 9 x 6 cm (- 0,2 cm),

Na zadním dílu v horní části je našita lata v barvě reflexní červené o rozměrech 13,5 cm na výšku a v šířce dle šířky dílu příslušné velikosti s reflexním nápisem Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje + funkce.

Vesta je vybavena na obou ramenou poutky na uchycení vysílačky (jsou to ramenní horizontální černé pevné popruhy šíře 2 cm, délky dle ramenní regulace. Tyto popruhy jsou všité mezi spodní a horní vrstvu vesty a prošité v kraji a pak na šířku reflexního pruhu prismatického). Poutka na konci regulačního systému na ramenech směrem k přednímu dílu s plastovým půlkroužkem o vnitřním průměru 3,5 cm. A tkalounem'v šíři 2,5 cm. V lemování límce zadního dílu našito poutko zavěšovací se zpevněním proti vytržení.

* Nápadné materiály (výstražné materiály) - Základní podkladový materiál vesty, kapsový mate­riál a materiál zadní laty jsou v barvě fluorescenční červené. Výrobky musí být v souladu s nor­mou ČSN EN ISO 20 471. Musí splňovat dané fluorescenční a reflexní vlastnosti, plochy a umístění na oděvu, vzdálenosti, šíři a umístění reflexních pruhů dle uvedené normy. Kromě stan­dardních požadavků se u výstražných OOPP, které jsou vyrobeny z výše uvedených materiálů, požaduje uvádění parametru: „životnost - počet cyklů v praní“. Požaduje se životnost vesty na minimálně 50 běžných pracích cyklů doložené prohlášením dodavatele.
* Reflexní označení (pásy) - pás 5 cm našívací. Reflexní pásek, plný mikroprismatický bílý plastový s potiskem modré hvězdy života a bez potisku — viditelný ve špatných světelných pod­mínkách vhodný pro oděvy s vysokou viditelností. Páska odolná proti povětrnostním vlivům, ne­čistotám. Schválení produktu dle EN ISO 20471: 2013.

Požadované velikosti: Velikostní sortiment ve velikostech S až 4XL.

Šití a nitě:

* Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůso­bovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.
* Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání.
* Barvy nití jsou v odstínu svrchního materiálu, pokud není stanoveno jinak a nesmí narušovat výsledný komfort ani vzhled.
* Zipy (zdrhovadla) a ostatní doplňky
* Povoleny jsou vysoce kvalitní kostěné zipy (plastové). Musí být voleny v přiměřené síle k funkční části.
* Povolená je pouze kvalitní transparentní fólie pro ID kapsu, která je určena pro 50 cyklů praní
* Ostatní náležitosti výrobků

Jednotlivé vesty musí být dodány s následujícími údaji umístěnými na etiketě na vnitřní straně vesty (trvanlivými pro náležitý počet čisticích cyklů):

* název výrobce,
* rok výroby,
* velikost,
* materiálové složení,
* symboly pro údržbu a ošetřování dle ČSN EN ISO 3759
* piktogram o splnění ČSN EN ISO 20471

***Při oblečení vestv nesmí bvt viditelné jakékoliv firemní nebo komerční označení.***

Symboly pro ošetření vesty:


Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kte­rém je viditelně vyznačena velikost zboží. Dodávané kusy vest budou baleny v uzavřených krabi­cích s následujícími údaji:

- název výrobku, prodávající, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby/ a návod k údržbě.

> Ostatní požadavky

* Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv obdržené výrobky technologicky testovat. Prodávající pro účely testování dodá na písemné vyžádání kupujícího vzorek použitého materiálu na OOPP o velikosti min. 0,5 m v plné šíři.
* Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku (posunutí např. kapsičky pro identifikaci, barevné provedení detailu na vý­robku apod.).
* Kupující požaduje, aby výrobky neměly na viditelných místech označení a loga prodávající­ho (tato podmínka se netýká vnitřních částí oděvů, detailů na výrobku - např. taháček u zipu apod.).
* Kupujícímu požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců (viz rámcová kupní smlouva). Záruka počíná v platnost dnem obdržení výrobku na sklad kupujícího

Orientační nákres:



**pevná pruženka 3 cm široká**

**kapsa na ID kartu**

**5 cm**

**4 cm**

**rozměr 8 x 16,5 cm**

**poutko na vysiláčku vnitrní průměr 3,5 cm**

**bílý popruh**

5 trn

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁCHRANÁŘ

5 trn

**POUTKO NA VYSÍLAČKU**

***Materiál a základní sledované minimální parametry:***

1. Vlastnosti základního materiálu (použití přední a zadní díl, vnitřní a vnější kapsy - 100 % polyesterové hedvábí, barva reflexní červená, osnovní filetový úplet s oky o velikosti 1-2 mm vzdálené od sebe 3-4 mm, úplet je ve dvou vrstvách)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UKAZATEL | JEDNOTKA | HODNOTA | ZKUŠEBNÍ METODA |
| **Plošná hmotnost dvou vrstev** | g/m2 | 345 + 5 % | ČSN EN 12127 |
| **sloupek Tažnost**  **řádek** | %  % | min. 65  min. 50 | ČSN 80 0810 |
| Srážlivost v praní sloupek řádek | % % | max. + 2  max. + 2 po 5 praních při  60°C | ČSN EN ISO 3759  ČSN EN ISO 6330  ČSN EN ISO 5077 |
| **Stálobarevnost v praní při 60 °C** | Stupeň | 4-5Z3-4Z4 | ČSNEN ISO 105-C06 |
| **Stálobarevnost v otěru Suchý sloupek**  **řádek Mokrý sloupek**  **řádek** | Stupeň | 4-5  4-5 4-5  4-5 | ČSN EN ISO 105-X12 |
| **Stálobarevnost v potu kyselý alkalický** | Stupeň | 4-5Z4Z4  4-5Z4Z4 | ČSN EN ISO 105-E04 |
| **Stálobarevnost ve vodě** | Stupeň | 4-5Z4/4 | ČSN EN ISO 105-E01 |

1. Vlastnosti kapsového materiálu (použití vnější kapsy a vybrané díly vesty - regulační přesahy a přední sedlo)(85 % polyester + 15 % bavlna, barva reflexní červená)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UKAZATEL | JEDNOTKA | HODNOTA | ZKUŠEBNÍ METODA |
| **Plošná hmotnost** | gZm2 | 310 + 5 % | ČSN EN 12127 |
| **osnova**  **Pevnost v tahu** | N | min. 1500 | ISO 13934-1 |
| **útek** | N | min. 900 |  |
| **Odolnost vůči oděru (Martindale)** |  | > 5.000 | ISO 12947-2 |
| **osnova** | % | max. + 3 | ČSN EN ISO 3759 |
| **útek**  **Srážlivost v praní při 60 °C po 5. praních** | % | max. + 3 | ČSN EN ISO 6330  ČSN EN ISO 5077 |
| **Stálobarevnost v praní při 60 °C** | Stupeň | 4-5Z4Z4 | ČSN EN ISO 105-C06 |
| **Stálobarevnost v otěru** |  |  |  |
| **Suchý Mokrý** | Stupeň | 4  4 | ČSN EN ISO 105-X12 |
| **Stálobarevnost v potu kyselý alkalický** | Stupeň | 4  4 | ČSN EN ISO 105-E04 |
| **Stálost za světla (škála 1-8)** | Stupeň | 4 | ČSN EN ISO 105-B02 |

3. Vlastnosti kapsového materiálu (kapsy na pero a kapsa na ID kartu) a materiálu na zadní díl pro potisk a přířezy pro funkci a služební číslo (100 % polyester nebo 100% polyester se zátěrem nebo membránou, barva reflexní červená a černá pro lem kapsy na pero)

| **P. č.** | **PARAMETR, JEDNOTKA** | **POŽADAVEK** | **ZKUŠEBNÍ NORMA** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Celková plošná hmotnost (g/m2)** | 175 ±20% | ČSN EN 12127 |
| 2. | **Pevnost v tahu (N) - osnova útek** | min. 850  min. 750 | ČSN EN ISO 13934-1 |
| 3. | **Srážlivost v praní při 60°C po 5. praních (%) osnova útek** | max. ± 2  max. ± 2 | ČSN EN ISO 3759  ČSN EN ISO 6330  ČSN EN ISO 5077 |
| 5. | **Hodnota pH vodného výluhu** | 4,5-7,5 | ČSN EN ISO 3071 |
| 6. | **Obsah volného formaldehydu (mg/kg)** | nedetektovatelné | ČSN EN ISO 14184-1 |
| 7. | **Obsah primárných aromatických aminů (mg/l)** | <0,05 | ČSN 62 1156 |
| 8. | **Stálobarevnost (stupeň) na světle**  **- v praní ve vodě v suchém otěru v mokrém otěru v potu alkalickém v potu kyselém** | min. 4 min. 4 min. 4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 | ČSN EN ISO 105-B02 ČSN EN ISO 105-C06 ČSN EN ISO 105-E01 ČSN EN ISO 105-X12  ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E04 |

Ostatní parametry výše neuvedené (základních i doplňkových materiálů) musí splňovat příslušné požadavky ČSN EN ISO 20471. Materiály v kontaktu s pokožkou musí mít prokázánu zdravotní ne­závadnost.

4. Velikostní sortiment:

Kontrolní rozměry pro základní velikostní sortiment:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| A | % obvodu přes pas | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 62-67 | 65-70 | 68-73 | 71-76 |
| B | % obvodu přes prsa | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 62-67 | 65-70 | 68-73 | 71-76 |
| C | Délka vesty | 54-59+4 | 54-59+4 | 57-62+4 | 57-62+4 | 57-62+4 | 60-65+4 | 60-65+4 |
| D | Délka nárameni- ce | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| E | Výška průramku | 28-33 | 28-33 | 31-36 | 31-36 | 31-36 | 34-39 | 37-42 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v cm.

Povolená odchylka od stanovených rozměrů - 3 % až + 4 %.

Kupující si vyhrazuje dodání měřenek v počtu 10 ks. Kupující oznámí prodávajícímu požadované ve­likosti maximálně do 5 pracovních dní ode dne účinnosti smlouvy, a to písemně, na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v kupní smlouvě.

Každý výrobek bude samostatně zabalen a označen tak, aby byla viditelná velikost výrobku.

**Příloha č. 2 Seznam zboží**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Velikost | | | | | | |
| Označení | **S** | **M** | L | **XL** | **2XL** | **3XL** | **4XL** |
| **LÉKAŘ** |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| **ZÁCHRANÁŘ** |  | 10 | 12 | 14 | 12 | **6** *l* |  |
| **ŘIDIČ** |  |  |  |  |  |  |  |

*Poznámka: Kupující nebude vyžadovat dodání měřenek.*