|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných  hodnot parametrů uvedených níže**  *\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů  (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu* | | |
| **Požadované parametry: STANDARDNÍ INFUZNÍ SET** | **Předpokládané množství odběru  za 4 roky - 15 000 ks** | |
| ***Obchodní název a typové označení setu*** | | **Intrafix Safeset** |
| ***Výrobce setu*** | | **B.Braun Melsungen AG** |
| Kompatibilita s výrobcem schválenými nabízenými infuzními pumpami, viz příloha č. 7.2 | ANO | ANO |
| Napichovací hrot dle ISO normy | ANO | ANO |
| DEHP free | ANO | ANO |
| Zavzdušnění s membránovým bakteriálním filtrem | ANO | ANO |
| AIR STOP (proti vniknutí vzduchu do infuzní linky) | ANO | ANO |
| PRIME STOP (hygienické a automatické odvzdušnění) | ANO | ANO |
| Délka hadičky (celková délka setu je min. 180 cm) | min. 180 cm  (uveďte Vaši hodnotu) | ANO 180 cm |
| 15 μm partikulární filtr v kapkové komůrce | ANO | ANO |
| Luer-lock zakončení | ANO | ANO |
| Doba pro použití setu | min. 24hod | ANO |
| ***Zadavatel požaduje, aby spotřební materiál STANDARDNÍ INFUZNÍ SET nebyl v rozporu s doporučeným spotřebním materiálem uvedeným v manuálu výrobce a dodavatele nové infuzní techniky*** | ANO | ANO |