1. ***Noční košile 559 KARINA – dlouhý rukáv***

**Základní popis výrobku:**

Přední a zadní díly noční košile jsou hladké, sešité obnitkovacím stehem. Rukávy jsou hladké, jednošvové, délka rukávů je zakončena cca 20 mm záložkou spodního okraje šitou dvojjehlovým caverlockovým stehem - spodem i vrchem krycím.

Průkrčník je ve tvaru do „ O „ – lemovaný stejným úpletem jako celá košilka. Lemovací paspulka je šitá dvojjehlovým caverlockovým stehem, opět spodem i vrchem krycím.

Spodní okraj je založen cca 20 mm širokou záložkou opět šitou dvojjehlovým spodem i vrchem krycím dvojjehlovým stehem.  
  
Průkrčník, rukávy a spodní část noční košile jsou lemovány texturovanou nití PES 150/1 barva Pantone 17-1350 TP

**Značení výrobku:**

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou   
na ní uvedeny tyto údaje : Název výrobce  
 Označení velikosti výrobku  
 Materiálové složení  
 Symboly ošetřování

**Balení pro distribuci a skladování :**

Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.

**Specifikace dodávky nočních košil pro odsouzené :**

**Materiálová specifikace :**

**Základní materiál - úplet**

Oboulícní úplet v interlokové vazbě 6:2  
Složení 80% Ba + 20% PES.  
Hmotnost – gramáž 195 gr/m2 v rozsahu +/- 10%  
Použitá příze 20tex česaná  
Počet řádků lícní strana 138 +/- 10%  
Počet sloupců / na 10cm/ 116+/- 10%

Barva žlutá **Pantone TCX 12-0721**Změna rozměrů po třech cyklech max +2 až -6 %Stálobarevnost na světle 4 „ v praní 3-4 „ v potu 3-4 „ v otěru za sucha 3-4

**Použité nitě:**120 tex PES  
Texturovaný PES 150/1

   
 **Velikostní tabulka – dámská noční košile 559 KARINA (míry v cm)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CZ** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **2XL** | **3XL** | **4XL** | **5XL** |
|  |  | **CZ** | **40** | **44** | **48** | **52** | **56** | **60** | **64** | **68** |
| **A** | **šířka ramene** | | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| **B** | **šířka zadního dílu** | | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| **C** | **šířka pod průramky** | | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| **D** | **hloubka průramku** | | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| **E** | **délka bočku** | | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| **F** | **délka zadního dílu** | | 119 | 119 | 120 | 120 | 124 | 124 | 125 | 125 |
| **G** | **spodní šířka** | | 69 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| **H** | **délka rukávu dlouhý** | | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| **I** | **horní šířka rukávu** | | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| **J** | **spodní šířka rukávu** | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

1. ***Dámské kalhotky 104 FLÉR***

**Základní popis výrobku:**

Dámské kalhotky „klasického „ střihu z úpletu ze 100% bavlny   
  
Spodní část - klínek : dvouvrstvý klínek je všit obnitkovacím stehem mezi přední a zadní díl.  
  
Nohavičky : do obvodu nohaviček je našita obnitkovacím stehem pruženka o šířce   
 7 mm. Následně je tato pruženka obšita caverlockovým stehem   
 v nohavičkách – rozteč jehly je 5 mm (spodem krycí ).

Bočky : obnitkovacím stehem jsou sešity bočky nohaviček, zároveň se vsunutou  
 tištěnou etiketou - složení materiálu, prací symboly .

Pas kalhotek : obnitkovacím stehem je po obvodu pasu našita pruženka o šířce 15 mm.  
 Následně je tato pruženka obšita caverlockovým stehem spodem krycím  
 stehem – rozteč jehly je 5 mm .

**Značení výrobku:**

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou   
na ní uvedeny tyto údaje : Název výrobce  
 Označení velikosti výrobku  
 Materiálové složení  
 Symboly ošetřování

**Balení pro distribuci a skladování :**

Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.

**Specifikace dodávky dámských kalhotek pro odsouzené :**


**Materiálová specifikace :**

**Základní materiál - úplet**

Jednolícní úplet Single Jersey.  
Složení 100% Bavlna  
Hmotnost – gramáž 145 gr/m2 v rozsahu +/- 5%  
Použitá příze 20tex česaná  
Počet řádků lícní strana 174 +/- 10%  
Počet sloupců / na 10cm/ 140 +/- 10%

Barva bíláZměna rozměrů po třech cyklech max +2 až -6 %Stálobarevnost na světle 4-5

**Použité nitě:**

120 tex PES  
Texturovaný PES 150/1  
Prádlová pruženka 7 a 15 mm  
  
 

**Velikostní tabulka – dámská kalhotky 104 FLÉR (míry v cm)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CZ** | **S** | **M** | **M+** | **L** | **L+** | **XL** | **2XL** | **2XL+** | **3XL** |
|  |  | **CZ** | **42** | **44** | **46** | **48** | **50** | **52** | **54** | **56** | **58** |
| **A** | **př.díl – šíře pasů** | | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| **B** | **př.díl – šíře boků** | | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| **C** | **př.díl – výška bočků** | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 17,5 | 17,5 |
| **D** | **př.díl – výška** | | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| **E** | **zad.díl – šíře pasů** | | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| **F** | **zad.díl – šíře boků** | | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| **G** | **zad.díl – výška** | | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| **H** | **délka klínků** | | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| **I** | **šíře klínků A** | | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| **J** | **šíře klínků B** | | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **K** | **šíře klínků C** | | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **K** | **Rozdíl výšky** | | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

1. ***Dámská podprsenka 10-A***

**Základní popis výrobku:**

Dámská podprsenka bez kostic z úpletu ze 100% bavlny   
  
Košíčky : košíčky podprsenky se skládají z vrchních a spodních dílů, které jsou sešity   
 obnitkovacím stehem . Obnitkovací steh je prošit spodem krycím dvojjehlovým   
 caverlockovým stehem s roztečí 5 mm.

Jednovrstvý spodní díl košíčku je vyráběn v těchto velikostech:  
 75 – A,B,C,D   
 80 – A,B,C  
 85 – A,B  
 90 – A

Dvouvrstvý spodní díl košíčků je u těchto velikostí:  
 75 – E,F  
 80 – D,E,F  
 85 – C,D,E,F  
 90 – B,C,D,E,F  
 95 – B,C,D,E  
 100 – B,C,D

Boční díly košíčků : košíčky a zadní díly podprsenky jsou sešity obnitkovacím stehem. Obnitkovací   
 steh spodem krycím dvojjehlovým caverlockovým stehem s roztečí 5 mm.

Střed podprsenky : střed podprsenky je sešitý jednojehlovým stehem a následně rozložený a prošitý   
 zajišťovacím stehem Zik-zak.

Obvod a vrchní díl podprsenky je olemovaný 10 mm pruženkou.

Ramínko : ramínko je vyrobeno z pruženky , posunovačů a kroužků.

ramínko – šíře pruženky: 12 mm – velikost 75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 85A   
 16 mm – velikost 75D, 75E, 80C, 85B, 90A   
 18 mm – velikost 75F, 80D, 80E, 85C, 90B  
 22 mm – velikost 80F, 85D, 85E, 85F, 90C, 90D, 90E,   
 90F, 95B, 95C, 95D, 95E, 100B, 100C, 100D

ramínko – délka : 52 cm – velikost 75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 85A  
 54 cm – velikost 75D, 75E, 80C, 85B, 90A  
 58 cm – velikost 75F, 80D, 80E, 85C, 90B, 80F, 85D,   
 85E, 85F, 90C, 90D, 90E, 90F, 95B,   
 95C, 95D, 95E, 100B, 100C, 100D

Zapínání zadního dílu se skládá z háčků a oček.

Použité šíře zapínání zadního dílu : 20 mm – velikost 75A, 75B, 75C, 75D, 80A, 80B, 80C 85A  
 38 mm – velikost 75E, 75F, 80D, 80E, 80F, 85B, 85C,   
 90A, 90B  
 57 mm – velikost 85D, 85E, 85F, 90C, 90D, 90E, 90F,   
 95B, 95C, 95D, 95E, 100B, 100C, 100D

**Značení výrobku:**

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita mezi košíčkem a zapínáním na vnitřní straně   
a obsahuje tyto údaje : Název výrobce  
 Označení velikosti výrobku  
 Materiálové složení  
 Symboly ošetřování

**Balení pro distribuci a skladování :**

Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.  
**Specifikace dodávky nočních košil pro odsouzené :**


**Materiálová specifikace :**

**Základní materiál - úplet**

Jednolícní úplet Single Jersey  
Složení 100% Bavlna  
Hmotnost – gramáž 145 gr/m2 v rozsahu +/- 5%  
Použitá příze 20tex česaná  
Počet řádků lícní strana 174 +/- 10%  
Počet sloupců / na 10cm/ 140 +/- 10%

Barva bíláZměna rozměrů po třech cyklech max +2 až -6 %Stálobarevnost na světle 4-5

**Použité nitě:**

120 tex PES  
Texturovaný PES 150/1  
Prádlová pruženka 7 a 15 mm  
  
 

**Velikostní tabulka – dámská podprsenka 10-A (míry v cm)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Velikost** | **75** | **80** | **85** | **90** | **95** | **100** |
| **obvod pod prsy  v cm** | **73 -77** | **78 – 82** | **83 -87** | **88 -92** | **93 -97** | **98 -102** |
| **košíček A** | 87 -89 | 92 -94 | 97 – 99 | 102 – 104 |  |  |
| **košíček B** | 89 – 91 | 94 -96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 -116 |
| **košíček C** | 91 – 93 | 96 -98 | 101 – 103 | 106 – 108 | 111 – 113 | 116 – 118 |
| **košíček D** | 93 – 95 | 98 -100 | 103 -105 | 108 – 110 | 113 – 115 | 118 – 120 |
| **košíček E** | 95 – 97 | 100 -102 | 105 – 107 | 110 – 112 | 115 – 117 |  |
| **košíček F** | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 -109 | 112 – 114 |  |  |

1. ***Pánské trenýrky z bavlněného úpletu 613 OTO*    
    Základní popis výrobku:**

Pánské trenýrky z úpletu single Jersey 100% bavlna - jednobarevný úplet.

**Technologický postup výroby :**  
  
 rozešití : trenýrky jsou obšité obnitkovacím stehem, zároveň se vsunutou tištěnou etiketou (složení materiálu + prací symboly).  
 V předním díle trenýrek je vypracovaný falešný poklopec, kde jsou našité dva knoflíčky.

pas : obnitkovacím stehem je po obvodu našitá pruženka o šířce 25 mm, která je následně založená a obšitá caverlokovým stehem spodem krycím – rozteč jehel je 5 mm.

nohavičky : délka nohaviček založená 20 mm a následně prošitá caverlokovým stehem – rozteč rozpichu jehel je 5 mm

**Značení výrobku:**

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita do zadního dílu a jsou na ní uvedeny tyto   
údaje : název výrobce  
 označení velikosti výrobku  
 materiálové složení  
 symboly ošetřování

**Materiálová specifikace :**

Základní materiál - jednolícní úplet Single Jersey.  
 Složení 100% Bavlna certifikovaná Öko-Tex Standard 100

Hmotnost – gramáž 145 gr/m2 v rozsahu +/- 5%  
 Použitá příze 20tex česaná  
 Počet řádků lícní strana 182 +/- 10%  
 Počet sloupců / na 10cm/ 145 +/- 10%



Barva černáZměna rozměrů po třech cyklech:  
 Po řádcích max -6 %  
 Po sloupcích max -6%Stálobarevnost na světle 4-5

**Použité nitě:**

120 tex PES  
 Texturovaný PES 160/1  
  
   
 Prádlová pruženka šíře 25 mm, 2 knoflíky

**Balení pro distribuci a skladování :**

Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.

**Nákres a vizualizace pánských trenýrek :**  
  
  

**Velikostní tabulka – pánské trenýrky vzor 613 (míry v cm) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | eu | **S** | **M** | **L** | **XL** | **2XL** | **2XL+** | **3XL** | **3XL+** | **4XL** | **4XL+** | **5XL** | **5XL+** |
|  |  | **CZ** | **46** | **48** | **50** | **52** | **54** | **56** | **58** | **60** | **62** | **64** | **66** | **68** |
| **A** | **½ šíře pasů** | | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| **B** | **½ šíře boků** | | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| **C** | **zadní délka** | | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| **D** | **přední délka** | | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| **E** | **obvod nohavičky** | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 |
| **F** | **obvod pruženky v pase (cm)** | | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |

1. ***Pánské spodky dlouhé 737 KEVIN*  
      
    Základní popis výrobku:**

Pánské dlouhé spodky ze 100% bavlny - úplet RIB 1:1.

**Technologický postup výroby :**  
 rozešití : spodky mají v předním díle ušité flatlockovým stehem funkční poklopec, následně jsou overlokovým stehem sešité krokové švy.

pas : obnitkovacím stehem je po obvodu našitá pruženka o šířce 20 mm, která je následně založená a obšitá caverlokovým stehem spodem krycím – rozteč jehel je 5 mm.  
  
 nohavičky : délka nohaviček je ukončená manžetou, která je všitá overlockovým stehem

**Značení výrobku:**

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita do zadního dílu a jsou na ní uvedeny tyto údaje : Název výrobce  
 Označení velikosti výrobku  
 Materiálové složení  
 Symboly ošetřování

**Materiálová specifikace :**

Základní materiál – úplet 100% bavlna RIB 1:1



Složení 100% Bavlna  
 Hmotnost – gramáž 180 gr/m2 v rozsahu +/- 5%  
 Použitá příze 20tex česaná  
 Počet řádků lícní strana 153 +/- 10%  
 Počet sloupců / na 10cm/ 214 +/- 10%

Barva černáZměna rozměrů po třech cyklech max +2 až -6 %Stálobarevnost na světle 4-5 **Použité nitě:**

120 tex PES  
 Texturovaný PES 160/1  
  
 Prádlová pruženka šíře 20 mm,

**Balení pro distribuci a skladování :**

Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **eu** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **2XL** | **2XL+** | **3XL** |
|  |  | **cz** | **46** | **48** | **50** | **52** | **54** | **56** | **58** |
| **A** | **½ šíře pasu** | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| **B** | **½ šíře boků** | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| **C** | **délka** | | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 |
| **D** | **obvod nohavičky** | | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| **E** | **Obvod pruženky v pase (cm)** | | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |

**Velikostní tabulka – pánské spodky (míry v cm)**