# TECHNICKÉ POŽADAVKY:

**JEVIŠTĚ**

* šířka 5 m x hloubka 10 m (mezi stěnami, včetně divácké elevace)

**ZVUK**

* počítač MacPRO přes RME UFX převodník s využitím software Qlab 4, který odbavuje zvuk i video.

**SVĚTLA**

* využívání pultu MA2-light v místě konání