**Minimální technické požadavky**

Uchazeč: [Stimat s.r.o.], IČO: [48170496], se sídlem:Orlická kasárna 1575, PSČ: [564 01], jako účastník výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, pod názvem:

**Dodávka sportovního povrchu pro mobilní ledové kluziště**

tímto čestně a pravdivě prohlašuji, že nabídka splňuje níže uvedené technické požadavky.

Jsou-li v technické specifikaci uvedeny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u těchto výslovně umožňuje nabídnout dodavateli rovnocenné řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek** | **Splnění** | **Odkaz na místo v nabídce pro ověření splnění daného požadavku (vč. strany dokumentu)** |
| Polypropylénová sportovní dlaždice vhodná pro sporty jako florbal, badminton, nohejbal, basketbal, fotbal, volejbal | ANO | Popis-Stilmat outdoor Multisport |
| Min. hmotnost dlaždic min. 3000 gr / m2 plochy | ANO | Technická data – str.1 |
| Dlaždice opatřeny odolnými zámky pro složení | ANO | Popis-Stilmat outdoor Multisport |
| Povrch má certifikaci nezávislé odborné zkušebny | ANO | ITC |
| Materiál je v souladu s ČSN a platnými zákony | ANO | ITC Certifikát |
| Protiskluzová odolnost za mokra min. 60 % | ANO | Technická data - str.1 |
| Protiskluzová odolnost za sucha min. 90 % | ANO | Technická data - str.1 |
| Relativní výška odrazu míče min. 95 % | ANO | Technická data - str.1 |
| Absorpce nárazu dle normy EN 14808 min. 35 % a max. 55 % | ANO | Technická data - str.1 |
| Absorpce vody dle normy EN 12616 min. 200 mm/hod. |  | Technická data - str.1 |
| Barva dlaždic světle modrá bez lajnování | ANO | Viz vzorek díl. prvku v obálce nabídk |
| Povrch se zajištěním vlastního odvodnění | ANO | Popis-Stilmat outdoor Multisport |
| Povrch odolný vůči povětrnostním vlivům a UV rezistentní | ANO | ITC Certifikát – str.4 |
| Povrch je kompatibilní s technologií chlazení se skladbou geotextilie 200 g / m2, fólie 02 mm, systémový rošt pro potrubí – plástev 40 mm vysoký ve kterém jsou vedeny vroubkované trubky o průměru 20 mm | ANO | Viz reference akce „Město Třeboň“ |

V [Žamberku] dne [02.10.2023]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obchodní firma uchazeče**

jméno a příjmení osoby jednající za uchazeče a funkce