|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEZNAM FIGUR** |  |  |  |
| Kód: | 202069 |  |  |
| **Stavba:** | **REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA** |  |  |
| Datum: | 02.07.2021 |  |  |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| **D.1.1/ D.1.1.1** | **Architektonicko-stavební řešení - Chotěšovský dům** |  |  |
| **ko** |  | **m2** | **174,375** |
|  | 1np |  | 0,000 |
|  | A.107 |  | 0,000 |
|  | 2,05\*7,29 |  | 14,945 |
|  | A.107.a |  | 0,000 |
|  | 2,05\*4,74 |  | 9,717 |
|  | A.107.b |  | 0,000 |
|  | 2,05\*8,73 |  | 17,897 |
|  | A.112 |  | 0,000 |
|  | (0,6+2,0+0,6)\*7,18 |  | 22,976 |
|  | A.113 |  | 0,000 |
|  | 2,05\*9,24 |  | 18,942 |
|  | A.114.a |  | 0,000 |
|  | 2,05\*7,1 |  | 14,555 |
|  | A.114.b |  | 0,000 |
|  | 2,05\*7,25 |  | 14,863 |
|  | A.116 |  | 0,000 |
|  | 1,5\*5,44 |  | 8,160 |
|  | A.205 |  | 0,000 |
|  | 1,5\*4,42 |  | 6,630 |
|  | A.308.a |  | 0,000 |
|  | 1,5\*4,24 |  | 6,360 |
|  | A.308.b |  | 0,000 |
|  | 1,5\*5,57 |  | 8,355 |
|  | kuchyňské linky |  | 0,000 |
|  | 1,5\*(0,6+2+0,6+0,6+1,8+0,6+0,6+1,8+0,6+0,6+4,85+3,0+0,6+0,6+1,2+0,6) |  | 30,975 |
| ko | Součet |  | 174,375 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 781413111 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 174,375 |
| 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 174,375 |
| 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 174,375 |
| **lešení** |  | **m2** | **1 213,000** |
| lešení | 956+75+20\*9,1 |  | 1 213,000 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 1 213,000 |
| 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 218 340,000 |
| 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 1 213,000 |
| 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1 213,000 |
| 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 218 340,000 |
| 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1 213,000 |
| **Pa1** |  | **m2** | **38,800** |
| Pa1 | 38,8 |  | 38,800 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 169,152 |
| 771531801 | Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty | m2 | 147,472 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| **Pa10** |  |  | **2,800** |
| Pa10 | 2,8 |  | 2,800 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně | m2 | 30,246 |
| 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 8,654 |
| 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 0,280 |
| 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 18,226 |
| 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 18,226 |
| 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,807 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 111,840 |
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 111,840 |
| 777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 2,800 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 62852254 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | m2 | 119,697 |
| 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 29,024 |
| **Pa11** |  |  | **26,730** |
| Pa11 | 26,73 |  | 26,730 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 597,080 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 597,080 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa12** |  |  | **3,180** |
| Pa12 | 3,18 |  | 3,180 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou nepružnou | m2 | 12,470 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 28,430 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 597,080 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 597,080 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa12a** |  |  | **3,410** |
| Pa12a | 3,41 |  | 3,410 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou nepružnou | m2 | 12,470 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 28,430 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 597,080 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 597,080 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa13** |  |  | **5,880** |
| Pa13 | 5,88 |  | 5,880 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou nepružnou | m2 | 12,470 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 28,430 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa14** |  |  | **12,570** |
| Pa14 | 12,57 |  | 12,570 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 8,654 |
| 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 3,753 |
| 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2,822 |
| 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2,585 |
| 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,807 |
| 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 29,280 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním | m3 | 2,628 |
| 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 111,840 |
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 111,840 |
| 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 29,280 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 183,393 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 762525104 | Položení podlahy z palubek | m2 | 12,570 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 775541191 | Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu | m2 | 12,570 |
| 2837230R | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 70mm | m2 | 29,866 |
| 62852254 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | m2 | 119,697 |
| **Pa15** |  |  | **16,710** |
| Pa15 | 16,71 |  | 16,710 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 8,654 |
| 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 3,753 |
| 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2,822 |
| 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2,585 |
| 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,807 |
| 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 29,280 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním | m3 | 2,628 |
| 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 111,840 |
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 111,840 |
| 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 29,280 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 183,393 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 2837230R | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 70mm | m2 | 29,866 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| 62852254 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | m2 | 119,697 |
| **Pa16** |  |  | **8,620** |
| Pa16 | 8,62 |  | 8,620 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| **Pa17** |  |  | **103,950** |
| Pa17 | 103,95 |  | 103,950 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 113105112 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC | m2 | 113,343 |
| 594111R | Kladení valounové dlažby, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého | m2 | 99,620 |
| 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 103,950 |
| 965022131 | Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2 | m2 | 40,578 |
| **Pa19** |  |  | **87,540** |
| Pa19 | 87,54 |  | 87,540 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 113106122 | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 82,661 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 772521150 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm | m2 | 82,661 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 82,661 |
| **Pa2** |  |  | **31,310** |
| Pa2 | 31,31 |  | 31,310 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 113105112 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC | m2 | 113,343 |
| 594111R | Kladení valounové dlažby, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého | m2 | 99,620 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 965022131 | Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2 | m2 | 40,578 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| **Pa20** |  |  | **73,590** |
| Pa20 | 73,59 |  | 73,590 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 267,716 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 775510952 | Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2 | kus | 37,092 |
| 775511820 | Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt | m2 | 117,902 |
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 305,400 |
| 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 305,400 |
| 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 305,400 |
| 775591931 | Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování | m2 | 305,400 |
| 775591941 | Oprava podlah dřevěných - pastování | m2 | 305,400 |
| **Pa21** |  |  | **65,930** |
| Pa21 | 65,93 |  | 65,930 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 183,393 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 169,113 |
| 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 267,716 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 597,080 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 597,080 |
| 6051610R | podlahová prkna hoblovaná do tl. 30 mm | m3 | 5,327 |
| **Pa22** |  |  | **50,050** |
| Pa22 | 50,05 |  | 50,050 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 267,716 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 775510952 | Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2 | kus | 37,092 |
| 775511820 | Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt | m2 | 117,902 |
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 305,400 |
| 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 305,400 |
| 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 305,400 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 775591931 | Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování | m2 | 305,400 |
| 775591941 | Oprava podlah dřevěných - pastování | m2 | 305,400 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 597,080 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 597,080 |
| **Pa23** |  |  | **3,250** |
| Pa23 | 3,25 |  | 3,250 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 28,430 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa24** |  |  | **15,590** |
| Pa24 | 15,59 |  | 15,590 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 111,840 |
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 111,840 |
| 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše | m2 | 15,590 |
| 712363002 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepidlem | m | 10,393 |
| 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 15,590 |
| 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 15,590 |
| 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 15,590 |
| 713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 15,590 |
| 772528122 | Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm | m2 | 15,590 |
| 28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový | m3 | 3,742 |
| 5838133R | deska dlažební žula řezaná tl 4 cm do 0,48m2 | m2 | 15,590 |
| 62852254 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | m2 | 119,697 |
| 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 29,024 |
| **Pa25** |  |  | **17,450** |
| Pa25 | 17,45 |  | 17,450 |
| **Použití figury:** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa26** |  |  | **80,810** |
| Pa26 | 80,81 |  | 80,810 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 183,393 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 169,113 |
| 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 267,716 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 775511820 | Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt | m2 | 117,902 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 597,080 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 597,080 |
| 6051610R | podlahová prkna hoblovaná do tl. 30 mm | m3 | 5,327 |
| **Pa27** |  |  | **12,110** |
| Pa27 | 12,11 |  | 12,110 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm | m2 | 101,960 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa28** |  |  | **84,250** |
| Pa28 | 84,25 |  | 84,250 |
| **Použití figury:** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 305,400 |
| 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 305,400 |
| 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 305,400 |
| 775591931 | Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování | m2 | 305,400 |
| 775591941 | Oprava podlah dřevěných - pastování | m2 | 305,400 |
| **Pa29** |  |  | **11,010** |
| Pa29 | 11,01 |  | 11,010 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 952902141 | Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky | m2 | 22,320 |
| **Pa3** |  |  | **41,550** |
| Pa3 | 41,55 |  | 41,550 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 169,152 |
| 771531801 | Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty | m2 | 147,472 |
| 952902241 | Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky | m2 | 52,180 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| **Pa30** |  |  | **170,130** |
| Pa30 | 170,13 |  | 170,130 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 183,393 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 169,113 |
| 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 267,716 |
| 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů | m2 | 170,130 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 597,080 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 597,080 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 6051610R | podlahová prkna hoblovaná do tl. 30 mm | m3 | 5,327 |
| **Pa31** |  |  | **4,460** |
| Pa31 | 4,46 |  | 4,460 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 28,430 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa32** |  |  | **31,320** |
| Pa32 | 31,32 |  | 31,320 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa33** |  |  | **99,330** |
| Pa33 | 99,33 |  | 99,330 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 952902041 | Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky | m2 | 99,330 |
| **Pa34** |  |  | **99,330** |
| Pa34 | 99,33 |  | 99,330 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 99,330 |
| 713291132 | Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií | m2 | 99,330 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 183,393 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 169,113 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm | m2 | 99,330 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 597,080 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 597,080 |
| 6051610R | podlahová prkna hoblovaná do tl. 30 mm | m3 | 5,327 |
| **Pa35** |  |  | **10,630** |
| Pa35 | 10,63 |  | 10,630 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 952902241 | Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky | m2 | 52,180 |
| **Pa36** |  |  | **11,310** |
| Pa36 | 11,31 |  | 11,310 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 952902141 | Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky | m2 | 22,320 |
| **Pa37** |  |  | **97,510** |
| Pa37 | 97,51 |  | 97,510 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 183,393 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 169,113 |
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 305,400 |
| 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 305,400 |
| 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 305,400 |
| 775591931 | Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování | m2 | 305,400 |
| 775591941 | Oprava podlah dřevěných - pastování | m2 | 305,400 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 597,080 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 597,080 |
| 6051610R | podlahová prkna hoblovaná do tl. 30 mm | m3 | 5,327 |
| **Pa38** |  |  | **26,850** |
| Pa38 | 26,85 |  | 26,850 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 267,716 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa39** |  |  | **29,960** |
| Pa39 | 29,96 |  | 29,960 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 267,716 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Pa4** |  |  | **80,570** |
| Pa4 | 80,57 |  | 80,570 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 113106122 | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 82,661 |
| 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně | m2 | 30,246 |
| 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 12,086 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 772521150 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm | m2 | 82,661 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 82,661 |
| **Pa40** |  |  | **118,520** |
| Pa40 | 118,52 |  | 118,520 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 18,226 |
| 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 18,226 |
| 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,807 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 267,716 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| 6051214R | hranol stavební řezivo I jakost | m3 | 32,645 |
| **Pa41** |  |  | **14,400** |
| Pa41 | 14,4 |  | 14,400 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 636211421 | Doplnění dlažby z cihel pl do 4 m2 naplocho | m2 | 4,320 |
| 965031131 | Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 | m2 | 4,320 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| **Pa43** |  |  | **89,850** |
| Pa43 | 89,85 |  | 89,850 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm | m2 | 101,960 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 635211131 | Násyp pod podlahy z perlitu | m3 | 13,478 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 303,882 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 169,152 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| **Pa44** |  |  | **68,170** |
| Pa44 | 68,17 |  | 68,170 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 68,170 |
| 762524108 | Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku | m2 | 68,170 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 455,535 |
| 771531801 | Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty | m2 | 147,472 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 6051610R1 | podlahová prkna hoblovaná tl. 50 mm P+D | m2 | 71,579 |
| 63148102 | deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 60mm | m2 | 68,170 |
| **Pa5** |  |  | **87,040** |
| Pa5 | 87,04 |  | 87,040 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 85,300 |
| 635211421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 | m3 | 85,300 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 169,152 |
| 771531801 | Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty | m2 | 147,472 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| **Pa6** |  |  | **10,880** |
| Pa6 | 10,88 |  | 10,880 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně | m2 | 30,246 |
| 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 8,654 |
| 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2,822 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2,585 |
| 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,807 |
| 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 1,088 |
| 772521140 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm | m2 | 10,880 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 58381335 | deska dlažební žula řezaná tl 3cm do 0,48m2 | m2 | 10,880 |
| **Pa7** |  |  | **3,770** |
| Pa7 | 3,77 |  | 3,770 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 8,654 |
| 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 3,753 |
| 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2,822 |
| 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2,585 |
| 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,807 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním | m3 | 2,628 |
| 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 111,840 |
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 111,840 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 28,430 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| 62852254 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | m2 | 119,697 |
| **Pa8** |  |  | **4,480** |
| Pa8 | 4,48 |  | 4,480 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně | m2 | 30,246 |
| 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 8,654 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 3,753 |
| 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2,822 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním | m3 | 2,628 |
| 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 111,840 |
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 111,840 |
| 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4,480 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 28,430 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 112,294 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 98,816 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| 62852254 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | m2 | 119,697 |
| **Pa9** |  |  | **17,520** |
| Pa9 | 17,52 |  | 17,520 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 873,120 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 153,530 |
| 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 147,550 |
| 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 334,220 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 279,710 |
| 59761409 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 402,490 |
| **Sa1** |  | **m2** | **263,609** |
| Sa1 | 151,2\*1/cos(55)"Sa1 včetně Sa7 |  | 263,609 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765114021 | Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho | m2 | 624,877 |
| 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 1 370,800 |
| 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 624,877 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 718,239 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 1 077,359 |
| 63148106 | deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm | m2 | 1 439,340 |
| **Sa2** |  | **m2** | **239,705** |
| Sa2 | 21\*1/cos(35)+25\*1/cos(40)+54\*1/cos(45)+85\*1/cos(36)"Sa2 |  | 239,705 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765114021 | Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho | m2 | 624,877 |
| 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 1 370,800 |
| 76316172R1 | SDK podkroví deska 1xDF 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | m2 | 613,488 |
| 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 624,877 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 718,239 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 1 077,359 |
| 63148106 | deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm | m2 | 1 439,340 |
| **Sa3** |  | **m2** | **56,921** |
| Sa3 | (20+32)\*1/cos(24)"Sa3 |  | 56,921 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci | m2 | 93,362 |
| 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 1 370,800 |
| 76316172R1 | SDK podkroví deska 1xDF 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | m2 | 613,488 |
| 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | m2 | 93,362 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 718,239 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 1 077,359 |
| 63148106 | deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm | m2 | 1 439,340 |
| **Sa4** |  | **m2** | **121,563** |
| Sa4 | 104,2\*1/cos(31)"Sa4 |  | 121,563 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765114021 | Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho | m2 | 624,877 |
| 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 1 370,800 |
| 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 624,877 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 718,239 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 1 077,359 |
| 63148106 | deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm | m2 | 1 439,340 |
| **Sa5** |  | **m2** | **32,839** |
| Sa5 | 30\*1/cos(24)"Sa5 |  | 32,839 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci | m2 | 93,362 |
| 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | m2 | 93,362 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 718,239 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 1 077,359 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| **Sa6** |  | **m2** | **3,602** |
| Sa6 | 3,6\*1/cos(2)"Sa6 |  | 3,602 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci | m2 | 93,362 |
| 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 1 370,800 |
| 76316172R1 | SDK podkroví deska 1xDF 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | m2 | 613,488 |
| 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | m2 | 93,362 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 718,239 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 1 077,359 |
| 63148106 | deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm | m2 | 1 439,340 |
| **D.1.1/ D.1.1.2** | **Architektonicko-stavební řešení - Gerlachovský dům** |  |  |
| **lešení** |  | **m2** | **553,000** |
| lešení | 553"lešení |  | 553,000 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 553,000 |
| 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 99 540,000 |
| 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 553,000 |
| 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 553,000 |
| 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 99 540,000 |
| 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 553,000 |
| **malby** |  | **m2** | **2 384,372** |
|  | stropy |  | 0,000 |
|  | 343,46 |  | 343,460 |
|  | klenby |  | 0,000 |
|  | 258,402 |  | 258,402 |
|  | stěny |  | 0,000 |
|  | 482,971+1366,239 |  | 1 849,210 |
|  | odpočet restaurovaných ploch |  | 0,000 |
|  | -(28,82+15,82+22,06) |  | -66,700 |
| malby | Součet |  | 2 384,372 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 384,372 |
| 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 384,372 |
| 784181011 | Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 384,372 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 784312021 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2 384,372 |
| **Pb1** |  |  | **6,700** |
| Pb1 | 6,7 |  | 6,700 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 218,117 |
| 771531801 | Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty | m2 | 144,167 |
| 952902241 | Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky | m2 | 32,870 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| **Pb10** |  |  | **16,830** |
| Pb10 | 16,83 |  | 16,830 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 952902041 | Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky | m2 | 16,830 |
| **Pb11** |  |  | **7,700** |
| Pb11 | 7,7 |  | 7,700 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 113106122 | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 24,630 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |
| 772521150 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm | m2 | 24,630 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| **Pb12** |  |  | **15,960** |
| Pb12 | 15,96 |  | 15,960 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 952902141 | Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky | m2 | 26,610 |
| **Pb13** |  |  | **3,340** |
| Pb13 | 3,34 |  | 3,340 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 113106122 | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 24,630 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 772521150 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm | m2 | 24,630 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| **Pb14** |  |  | **119,230** |
| Pb14 | 119,23 |  | 119,230 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 141,560 |
| **Pb15** |  |  | **22,330** |
| Pb15 | 22,33 |  | 22,330 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 141,560 |
| **Pb16** |  |  | **31,990** |
| Pb16 | 31,99 |  | 31,990 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |
| 636211421 | Doplnění dlažby z cihel pl do 4 m2 naplocho | m2 | 20,664 |
| 965031131 | Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 | m2 | 20,664 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| **Pb17** |  |  | **27,900** |
| Pb17 | 27,9 |  | 27,900 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| **Pb18** |  |  | **66,030** |
| Pb18 | 66,03 |  | 66,030 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 775510952 | Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2 | kus | 35,862 |
| 775511820 | Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt | m2 | 35,862 |
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 238,850 |
| 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 238,850 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 238,850 |
| 775591931 | Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování | m2 | 119,540 |
| 775591941 | Oprava podlah dřevěných - pastování | m2 | 119,540 |
| **Pb19** |  |  | **3,640** |
| Pb19 | 3,64 |  | 3,640 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální | m2 | 3,640 |
| 772528122 | Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 70 mm | m2 | 3,640 |
| 58381335 | deska dlažební žula řezaná tl 3cm do 0,48m2 | m2 | 15,579 |
| **Pb2** |  |  | **57,260** |
| Pb2 | 57,26 |  | 57,260 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 218,117 |
| 771531801 | Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty | m2 | 144,167 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| **Pb20** |  |  | **26,170** |
| Pb20 | 26,17 |  | 26,170 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 113106122 | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 24,630 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |
| 772521150 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm | m2 | 24,630 |
| 952902241 | Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky | m2 | 32,870 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| 58381335 | deska dlažební žula řezaná tl 3cm do 0,48m2 | m2 | 15,579 |
| **Pb21** |  |  | **9,770** |
| Pb21 | 9,77 |  | 9,770 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 56,469 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 56,469 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 56,469 |
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 238,850 |
| 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 238,850 |
| 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 238,850 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 141,920 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 141,920 |
| 611899R | hoblovaná podlahová prkna (rozměry budou upřesněny dle zjištěného stavu) | m3 | 1,522 |
| **Pb22** |  |  | **53,510** |
| Pb22 | 53,51 |  | 53,510 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 775510952 | Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2 | kus | 35,862 |
| 775511820 | Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt | m2 | 35,862 |
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 238,850 |
| 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 238,850 |
| 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 238,850 |
| 775591931 | Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování | m2 | 119,540 |
| 775591941 | Oprava podlah dřevěných - pastování | m2 | 119,540 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 141,920 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 141,920 |
| **Pb23** |  |  | **36,890** |
| Pb23 | 36,89 |  | 36,890 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |
| 636211421 | Doplnění dlažby z cihel pl do 4 m2 naplocho | m2 | 20,664 |
| 965031131 | Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 | m2 | 20,664 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| **Pb24** |  |  | **28,820** |
| Pb24 | 28,82 |  | 28,820 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 56,469 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 56,469 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 56,469 |
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 238,850 |
| 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 238,850 |
| 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 238,850 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 141,920 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 141,920 |
| 965081413 | Bourání podlah litých xylolitových plochy přes 1 m2 | m2 | 78,640 |
| 611899R | hoblovaná podlahová prkna (rozměry budou upřesněny dle zjištěného stavu) | m3 | 1,522 |
| **Pb25** |  |  | **80,720** |
| Pb25 | 80,72 |  | 80,720 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 56,469 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 56,469 |
| 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 56,469 |
| 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 238,850 |
| 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 238,850 |
| 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 238,850 |
| 611899R | hoblovaná podlahová prkna (rozměry budou upřesněny dle zjištěného stavu) | m3 | 1,522 |
| **Pb26** |  |  | **11,630** |
| Pb26 | 11,63 |  | 11,630 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 113106122 | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 24,630 |
| 632452441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm | m2 | 14,751 |
| 772521150 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm | m2 | 24,630 |
| 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 14,751 |
| 58381335 | deska dlažební žula řezaná tl 3cm do 0,48m2 | m2 | 15,579 |
| **Pb27** |  |  | **9,070** |
| Pb27 | 9,07 |  | 9,070 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 632452441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm | m2 | 14,751 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 218,117 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 771531801 | Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty | m2 | 144,167 |
| 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 14,751 |
| **Pb28** |  |  | **18,100** |
| Pb28 | 18,1 |  | 18,100 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 56,469 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 56,469 |
| 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 56,469 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 141,920 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 141,920 |
| 965081413 | Bourání podlah litých xylolitových plochy přes 1 m2 | m2 | 78,640 |
| 611899R | hoblovaná podlahová prkna (rozměry budou upřesněny dle zjištěného stavu) | m3 | 1,522 |
| **pb29** |  |  | **28,470** |
| pb29 | 28,47 |  | 28,470 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 632452441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm | m2 | 14,751 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 218,117 |
| 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 14,751 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 28,470 |
| **Pb3** |  |  | **8,410** |
| Pb3 | 8,41 |  | 8,410 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 13,760 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 218,117 |
| 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 8,410 |
| **Pb30** |  |  | **31,720** |
| Pb30 | 31,72 |  | 31,720 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 56,469 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 56,469 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 56,469 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 218,117 |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 141,920 |
| 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 141,920 |
| 965081413 | Bourání podlah litých xylolitových plochy přes 1 m2 | m2 | 78,640 |
| 611899R | hoblovaná podlahová prkna (rozměry budou upřesněny dle zjištěného stavu) | m3 | 1,522 |
| **Pb31** |  |  | **109,430** |
| Pb31 | 109,43 |  | 109,430 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 218,117 |
| 771531801 | Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty | m2 | 144,167 |
| **Pb4** |  |  | **5,350** |
| Pb4 | 5,35 |  | 5,350 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 632902111 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem | m2 | 13,760 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 218,117 |
| **Pb5** |  |  | **33,260** |
| Pb5 | 33,26 |  | 33,260 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 113106122 | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 24,630 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |
| 772521150 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm | m2 | 24,630 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 1,996 |
| 979054442 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC | m2 | 9,978 |
| **Pb6** |  |  | **42,760** |
| Pb6 | 42,76 |  | 42,760 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 41,097 |
| 771531007 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 218,117 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 771531801 | Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty | m2 | 144,167 |
| 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 12,331 |
| **Pb7** |  |  | **19,100** |
| Pb7 | 19,1 |  | 19,100 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 63511142R | Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny (bez dodání hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2 | m3 | 1,146 |
| 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 56,469 |
| 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 5,730 |
| 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 56,469 |
| 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 5,730 |
| 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 56,469 |
| 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 5,730 |
| 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení | m3 | 0,365 |
| **Pb8** |  |  | **7,720** |
| Pb8 | 7,72 |  | 7,720 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 952902141 | Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky | m2 | 26,610 |
| **Pb9** |  |  | **2,930** |
| Pb9 | 2,93 |  | 2,930 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 942,740 |
| 952902141 | Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky | m2 | 26,610 |
| **Sb1** |  | **m2** | **183,222** |
| Sb1 | 134\*1/cos(43)"Sb1 |  | 183,222 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765111849 | Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti | m2 | 202,284 |
| 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 183,222 |
| 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 183,222 |
| 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 268,869 |
| 76316172R1 | SDK podkroví deska 1xDF 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | m2 | 268,869 |
| 765111851 | Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30° | m2 | 202,284 |
| 765113912 | Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50° | m2 | 249,931 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 765114065 | Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty | m2 | 202,284 |
| 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | m2 | 287,931 |
| 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 287,931 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 393,188 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 589,782 |
| 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 311,869 |
| 28329302 | páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 4x15 mm | m | 247,500 |
| 283765R | deska izolační PIR 1250 x 625 x 80mm | m2 | 192,383 |
| **Sb2** |  | **m2** | **19,062** |
| Sb2 | 13\*1/cos(47)"Sb2 |  | 19,062 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765111849 | Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti | m2 | 202,284 |
| 765111851 | Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30° | m2 | 202,284 |
| 765113912 | Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50° | m2 | 249,931 |
| 765114065 | Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty | m2 | 202,284 |
| 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | m2 | 287,931 |
| 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 287,931 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 393,188 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 589,782 |
| 28329302 | páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 4x15 mm | m | 247,500 |
| **Sb3** |  | **m2** | **67,593** |
| Sb3 | 67,5\*1/cos(3) |  | 67,593 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | m2 | 105,257 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 393,188 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 589,782 |
| **sb4** |  | **m2** | **85,647** |
| sb4 | 36,5\*1/cos(40)+(11,5+7,5)\*1/cos(60)"Sb4 |  | 85,647 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765114021 | Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho | m2 | 85,647 |
| 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 306,479 |
| 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 268,869 |
| 76316172R1 | SDK podkroví deska 1xDF 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | m2 | 268,869 |
| 765111821 | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti | m2 | 85,647 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 765111831 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30° | m2 | 85,647 |
| 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | m2 | 287,931 |
| 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 287,931 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 393,188 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 589,782 |
| 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 311,869 |
| 63148106 | deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm | m2 | 390,683 |
| **Sb5** |  | **m2** | **37,664** |
| Sb5 | 37,2\*1/cos(9) |  | 37,664 |
| **Použití figury:** |  |  |  |
| 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | m2 | 105,257 |
| 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 393,188 |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 589,782 |