|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 k SoD | |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pavel Smékal – REPA, s.r.o. , Ústecká 217/18, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry** | | | | | | |
|  |  | Zapsaná v OR: MS v Praze, odd.C, vložka 108948 | | | | |  |  |
|  |  | **IČ: 27369633, DIČ: CZ27369633** | | | |  |  |  |
|  |  | email: xxxxx@volny.cz tel. 283 850 435-6 | | | | | | |
|  |  | email: xxxxx@volny.cz | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cenový rozpis prací na opravy povrchů po výměně okenních otvorových prvků,** | | | | | | | | |
| **v objektu ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MJ | Množst. | Cena/j. | Celkem |
| **Pavilon V - přízemí** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **WC dívky: výměra: 25,8 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvorových prvků vč. dotčených ploch** | | | | | |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | m2 |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba +3A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních a vnitřních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | | |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
| nátěr ÚT těles | |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **4458** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WC chlapci: výměra: 30,3 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvor. prvků vč. dotčených ploch** | | | | | |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | m2 |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat. plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních a vnitřních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | | |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
| nátěr ÚT těles | |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **4574** |
| **Hala před terasou u skleníku : výměra: 121,7 m2 bez nátěru soklů** | | | | | | |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvor. prvků vč. dotčených ploch** | | | | | |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou - ostatní plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr 2x vstupních zárubní (nový vstup do družiny) | | | | |  |  |  |  |
| 1xzáklad, 1x vrchní emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
| vyspravení podkladu soklu | | |  |  | m2 |  |  |  |
| oprava soklu - nátěr | |  |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **16268** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2x boční chodby - v prostoru před vchodem do školních družin** | | | | | |  |  |  |
| **výměra : 97,30 m2, bez nátěru soklů** | | | |  |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvor. prvků vč. dotčených ploch** | | | | | |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku +nová plocha -dveřní zazdívky 11+6 | | | | | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení podkladu soklu | | |  |  | m2 |  |  |  |
| oprava soklu-nátěr - v případě zazdívky původ.vstupů | | | | |  |  |  |  |
| do družiny | |  |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **23722** |
| **místnost č. 39 - úklid - výměra:20,5 m2** | | | |  |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvor. prvků vč. dotčených ploch** | | | | | |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **3466** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **místnost č. 40 - sklad školníka - výměra: 20,5 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvor. prvků vč. dotčených ploch** | | | | | |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **3466** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **místnost č. 36 - dílna školníka - výměra: 37 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvor. prvků vč. dotčených ploch** | | | | | |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **4558** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavilon V - 1. patro** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 52 - ředitelna , výměra 72,6 m2** | | | |  |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní + zárubní do míst. zástup.ředitele | | | | | |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **5886** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 51 - zástupce ředitele , výměra 66,2 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní | | |  |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **4774** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **místnost č. 51 - vnitřní sklad , výměra 43,4 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní | | |  |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **3416** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **místnost č. 51 - vnitřní prostor hlasatelny , výměra 33,60 m2** | | | | | |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní | | |  |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **3077** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **místnost č. 50 - hospodářka , výměra 64,90 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní | | |  |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **5693** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **místnost - sborovna , výměra 128,50 m2** | | | |  |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba - strop - podhled děrovaný sololit na dřev.roštu | | | | |  |  |  |  |
| materiál Eternal bílý mat | | |  |  | m2 |  |  |  |
| malba - stěny - + 3 A ton bílý | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní | | |  |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18463 |
| **Sociální zařízení - učitelé , výměra 57,20 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní do kuchyňky z chodby u | | | | |  |  |  |  |
| ředitelny a nátěr zárubně z kuchyňky do šatny | | | | |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **5935** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **místnost č. II - školní družina , výměra 38,40 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvorov.prvků včetně** | | | | |  |  |  |  |
| **dotčených ploch** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní | | |  |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **4864** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **místnost č. 43 - ekonomka školy , výměra 20,6 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvorov.prvků včetně** | | | | |  |  |  |  |
| **dotčených ploch** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní | | |  |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **2702** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WC dívky , výměra 98,4 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malby po výměně otvorov.prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních a průchozích zárubní | | | |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
| nátěr ÚT těles | |  |  |  | kpl |  |  |  |
| nátěr ÚT rozvodu | |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **9830** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WC chlapci , výměra 87,6 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malby po výměně otvorov.prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba +3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních a průchozích zárubní | | | |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
| nátěr ÚT těles | |  |  |  | kpl |  |  |  |
| nátěr ÚT rozvodu | |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **8970** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavilon V - 2. patro** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sklad : výměra: 26,5 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvorových prvků vč.** | | | | |  |  |  |  |
| **dotčených ploch** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **3445** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 70 - kabinet češtiny : výměra: 44,80 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvorových prvků vč.** | | | | |  |  |  |  |
| **dotčených ploch** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **5896** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 69 - kabinet matematiky: výměra: 89,60 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **8450** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 68 - jazyková učebna: výměra: 164,40 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **12549** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 67 - učebna 5 B : výměra: 47,70 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvor. prvků vč. dotčwných ploch** | | | | | |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **5751** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kabinet výtvarné výchovy: výměra: 89,60 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **9024** |
| **Chodba : výměra: 45,60 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Oprava malby po výměně otvorových prvků vč.** | | | | |  |  |  |  |
| **dotčených ploch** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **5109** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WC dívky , výměra 98,4 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malby po výměně otvorov.prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních a průchozích zárubní | | | |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
| nátěr ÚT těles | |  |  |  | kpl |  |  |  |
| nátěr ÚT rozvodu | |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **9830** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WC chlapci , výměra 87,6 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malby po výměně otvorov.prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních a průchozích zárubní | | | |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
| nátěr ÚT těles | |  |  |  | kpl |  |  |  |
| nátěr ÚT rozvodu | |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **9050** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výměna dveří Pavilon V - 2. patro** | | | |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 73** | |  |  |  |  |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  | 0 |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **380** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 74** | |  |  |  |  |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  | 0 |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **380** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 75 ( VIII A)** | | |  |  |  |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  | 0 |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **380** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 76 ( jazyková učebna)** | | | |  |  |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  | 0 |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **380** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 77 ( sklad učebnic)** | | |  |  |  |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  | 0 |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **380** |
| **Pavilon V - 3. patro** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **WC dívky , výměra 98,4 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malby po výměně otvorov.prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních a průchozích zárubní | | | |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
| nátěr ÚT těles | |  |  |  | kpl |  |  |  |
| nátěr ÚT rozvodu | |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **9830** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WC chlapci , výměra 87,6 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malby po výměně otvorov.prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou-ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních a průchozích zárubní | | | |  |  |  |  |  |
| 1x základ, 1x vrchn. emal.synt. odstín višeň) | | | | | ks |  |  |  |
| nátěr ÚT těles | |  |  |  | kpl |  |  |  |
| nátěr ÚT rozvodu | |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **8964** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 83 - pracovna přírodopisu , výměra 49,90 m2** | | | | |  |  |  |  |
| Oprava malby po výměně otvorových prvků vč. | | | | |  |  |  |  |
| dotčených ploch | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
| demontáž PVC hrany a PVC z nášlapné plochy včetně | | | | |  |  |  |  |
| vyříznutí dřev.záklopu u stupínku | | | |  | kpl |  |  |  |
| doplnění roštu vč. nového záklopu (nášlap.plochy) | | | | | kpl |  |  |  |
| dodávka a montáž ochranné PVC hrany a PVC krytiny, | | | | |  |  |  |  |
| příbuzný vzor | |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **11877** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 84 - Kabinet přírodopisu , výměra 89,90 m2** | | | | |  |  |  |  |
| Malba po výměně otvorových prvků | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| emal.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **7653** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. průchozí kabinet k přírodopisu , výměra 89,90 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **7272** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. průchozí kabinet k přírodopisu , výměra 89,90 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **7272** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 85 - pracovna chemie - výměra 174,60 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| email.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **13610** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Místnost č. 86 - kabinet chemie - výměra 138,80 m2** | | | | |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  |  |
| email.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **10363** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výměna dveří VII. A** | |  |  |  |  |  |  |  |
| nátěr vstupních zárubní (1xzáklad,1xvrch. | | | |  |  |  |  | 0 |
| email.synt. odstín višeň) | | |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **380** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavilon U 2 - 1. patro** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Učebna 5 A - výměra 160,7 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **13017** |
| **Učebna 9 A - výměra 172,5 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **14862** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Učebna 4 A - výměra 164,40 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malba po výměně otvorových prvků** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **14595** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavilon U 1- přízemí** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Učebna II. B - výměra 164,40 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malba celé třídy** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **13033** |
| **Učebna IV. B - výměra 164,40 m2** | | | |  |  |  |  |  |
| **Malba celé třídy** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **12047** |
| **Opravy maleb** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Učebna I. B - výměra 15 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| oprava povrchu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **744** |
| **Oprava maleb** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Učebna III. B - výměra 15 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| oprava povrchu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **744** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavilon U 1 - 1. patro** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Učebna II. A - výměra 164,40 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Malba celé třídy** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **11223** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Učebna III. A - výměra 164,40 m2** | | | |  |  |  |  |  |
| **Malba celé třídy** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **12088** |
| **Učebna I. A - výměra 42,5 m2** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Oprava malby** | |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton barevný | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **3485** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Učebna I. C oprava malby sloupu - výměra 6 m2** | | | | |  |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| malba Primalex Plus ton bílý | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **294** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Malba schodiště z pavilonu U 1 do spojovacího pavilonu V - 1. patro** | | | | | | |  |  |
| **výměra 85,60 m2 bez nátěru soklů** | | | |  |  |  |  |  |
| lokální proškrábnutí prasklin a trhlinek | | | |  | mb |  |  |  |
| lokální oškrábání malby | | |  |  | m2 |  |  |  |
| omytí podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení prasklin a trhlinek | | |  |  | mb |  |  |  |
| penetrace podkladu | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| úprava podkladu - stěrka glet | | |  |  | m2 |  |  |  |
| vysprávka podkladu malíř.masou ostat.plocha | | | | | m2 |  |  |  |
| provedení pačoku | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| malba + 3 A ton bílý | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| oprava soklu - nátěr | |  |  |  | m2 |  |  |  |
| vyspravení podkladu soklu | | |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **10675** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ostatní náklady** | |  |  |  |  |  |  |  |
| přikrývací materiál: igelit.folie | | | |  | ks |  |  |  |
|  |  | igelit.folie | |  | ks |  |  |  |
|  |  | podlahové plachty | |  | ks |  |  |  |
|  |  | lepící pásky | |  | ks |  |  |  |
|  |  | lepící pásky | |  | ks |  |  |  |
| odnos a nakládka směs.odpadu, použitého přikrýv.mater. | | | | | |  |  |  |
| a obalů z použ.materiálů vč. odpadu z truhlář.prací | | | | | kpl |  |  |  |
| odvoz a likvidace směs.a kombin.odpadu a použitého | | | | |  |  |  |  |
| přikrývacího materiálu a obalů z použ. materiálů vč. | | | | |  |  |  |  |
| demont.dveř.křídel | |  |  |  | kpl |  |  |  |
| průběžné a finální úklidové práce | | | |  | kpl |  |  |  |
| přesun hmot 3% | |  |  |  | kpl |  |  |  |
| Doprava |  |  |  |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  | **mezisoučet** | |  |  |  | **45897** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **celkem bez DPH** | |  |  |  | **435051** |
|  |  |  | **DPH 21%** |  |  |  |  | **91361** |
|  |  |  | **celkem s DPH** | |  |  |  | **526412** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 14.7.2017 | | |  | Pavel Smékal, jednatel společnosti | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |