**DODATEK Č. 12 SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené mezi oběma smluvními stranami dne 25.10.2011:

 **I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Městská část Praha – Zličín**

Tylovická 207

155 21 Praha – Zličín

IČ: 00241881

zastoupená: JUDr. Martou Koropeckou, starostkou MČ Praha - Zličín

(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel:**

**Luděk Sekyra**

Mladých 226/1

155 21 Praha 5 – Zličín

IČ: 62611437

(dále jen *zhotovitel*)

1. **Předmět smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2011 takto:

1. v příloze č. 1 smlouvy se text vypouští a nahrazuje se novým zněním.

**III.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3. Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí a souhlasí s tím, že údaje v této smlouvě uvedené budou zveřejněny dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Ke zveřejnění této smlouvy je objednatel jakožto orgán státní správy ze zákona povinen.

V Praze dne 1.11.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… ………………………………………

 JUDr. Marta Koropecká Luděk Sekyra

 starostka

***Příloha č. 1***

# Plán zimní údržby

**Úvod**

MČ Praha-Zličín odpovídá na základě:

* zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
* vyhlášky hl.m. Prahy č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací, v platném znění,
* vyhlášky min. dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění,
* nařízení č. 18/2010 Sb. hl.m. Prahy o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, v platném znění

za sjízdnost a schůdnost vybraných komunikací na území MČ Praha-Zličín.

PZÚ schválený Radou MČ Praha – Zličín dne 30.10.2023 je zpracován podle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a výše uvedených vyhlášek.

*Termín zahájení*: 1.11.2023

*Termín ukončení*: 31.3.2024

Vznikne-li zimní povětrnostní situace mimo výše uvedený termín, postupuje se při odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

*Provádění zimní údržby řídí štáb*: předseda (starostka MČ)

členové (tajemnice, vedoucí odboru FOPRI, předseda komise územního rozvoje a dopravy)

Operativně řídí průběh ZÚ – odbor FOPRI.

Odsouhlasení fakturačních podkladů, tj. věcné správnosti provádí odbor FOPRI.

Výkony při ZÚ jsou zajišťovány na základě uzavřených smluv nebo objednávek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období do 30.11. bude odstraněno spadané listí a zajištěna funkčnost odvodnění komunikací.

**Zajišťování schůdnosti na chodnících (vyhl. č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění)**

Schůdnost je nutno zajistit tak jak určuje vyhláška.

Závady ve schůdnosti se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi, a to

1. u chodníků širších než 2m, v šíři nejméně 1,5m
2. u chodníků, jejichž šířka je do 2m, v šíři nejméně 1m
3. u chodníků, jejichž šířka je do 1m, pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje k obrubníku).

Schůdnost chodníků se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály.

Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uložených pod povrchem chodníku.

K posypu je zakázáno používat chlorid sodný, chlorid vápenatý a jejich směsi, škváru, popel a inertní materiál se zrny většími než 8mm.

Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

**Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti**

Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Chodníky jsou rozděleny do dvou pořadí důležitosti

1. 1. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hl. m. Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací
2. 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti jsou:

* 1. 1. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu v době od 7.00 do 17.00, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti. Jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin
	2. 2. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu v době od 7.00 do 17.00, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Na mapě, která je součástí tohoto plánu ZÚK, jsou vyznačeny chodníky:

1. pořadí - červenou čarou se žlutým podbarvením,

2. pořadí - červenou čarou.

**Nedílnou součástí plánu zimní údržby je**

- Seznam udržovaných chodníků

- Mapa s grafickým vyznačením udržovaných chodníků a jejich pořadí

**Seznam udržovaných chodníků**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zličín** | **výměra v m2** | **šířka v m** | **délka v m** | **povrch** |
| Hrozenkovská (Tyl.–Křivat) | 195 | 1,5 |  130 | asfalt |
| Hrozenkovská (Na R.-V Písk) | 177 | 1,5 |  118 | zámková dlažba, asfalt |
| Hrozenkovská (V Písk.-Tyl) | 618 | 1,5 |  412 | asfalt |
| Hrozenkovská (Na R.-Ned) |  63 | 1,5 |  42 | asfalt, zámková dlažba |
| Za Radostí |  30 | 1,5 |  20 | zámková dlažba, schody |
| Strojírenská (Dolň.-ž.př.) | 435 | 1,5 | 290 | zámková dlažba |
| Strojírenská (zast. směr Řepy) | 17 | 1,0 | 17 | beton. panely, štěrk |
| Nedašovská (u zdrav. Střediska) | 147 | 1,5 | 98 | asfalt |
| Nedašovská (před č.p. 355/356) | 45 | 1,5 | 30 | asfalt |
| Nedašovská (před č.p. 353/354) | 45 | 1,5 | 30 | asfalt |
| Nedašovská (před č.p. 351/352) | 45 | 1,5 | 30 | asfalt |
| Nedašovská (před č.p. 349/350) | 48 | 1,5 | 32 | asfalt |
| Milotická | 99 | 1,5 | 66 | zámková dlažba |
| Hevlínská – Křivatcová | 192 | 1,5 | 128 | zámková dlažba |
| Hevlínská | 114 | 1,0 | 114 | zámková dlažba |
| **celkem Zličín** | **2270** |  |   |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sobín** | **výměra v m2** | **šířka v m** | **délka v m** | **povrch** |
| Hostivická | 1392 | 1,5 | 928 | zámková dlažba |
| **celkem Sobín** | **1392** |  |  |  |

***Celkem MČ 3662 m2***