*Pokyny k vyplnění přílohy č. 1d: Účastník vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulce označené žlutě. V případě hodnoty ANO/NE účastník uvede hodnotu ANO nebo NE. Pokud účastník uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na Zboží. V ostatních případech účastník uvede konkrétní hodnotu. Např. je-li požadován výkon motoru min. 70 kW, uvede účastník konkrétní hodnotu např. 70 kW. Účastník doplní název výrobce, obchodní označení a typ Zboží.*

**Příloha 1d - Technické parametry Zboží**

**Dodávkový elektromobil kategorie N1 – 1 kus**

Zadavatel požaduje, aby Zboží splňovalo minimálně následující technické parametry (minimální úroveň).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: | MAXUS | |
| Obchodní označení: | eDELIVER 9 | |
| Typ: | L3H2 | |
| **Základní parametry podvozku a karoserie vozidla** | |  |
| užitečné zatížení min. 900 kg | | 1085 kg |
| maximální rychlost min. 80 km \* h-1 | | 100 km |
| elektrický dojezd WLTP kombinovaný min. 180 km | | 180 km |
| délka nákladového prostoru vozidla min. 3 400 mm | | 3.413 mm |
| výška nákladového prostoru min. 1 700 mm | | 1.792 mm |
| levostranné řízení | | ANO |
| kapacita baterií min. 50 kWh | | 51,5 kWh |
| možnost rychlonabíjení z veřejné dobíjecí sítě | | ANO |
| protiskluzná podlaha nákladového prostoru | | ANO |
| boční dveře nákladového prostoru plné, posuvné, pravé | | ANO |
| zadní dveře plné dvoukřídlé | | ANO |
| barva karoserie bílá | | ANO |
| **Pomocné prvky řízení** | |  |
| ABS, ESP, BSD | | ANO |
| **Motor** | |  |
| elektromotor | | ANO |
| min. výkon 50 kW | | 70 kW |
| **Další vybavení** | |  |
| klimatizace | | ANO |
| multifunkční volant s ovládáním pro rádio a telefon | | ANO |
| handsfree | | ANO |
| tempomat | | ANO |
| vyhřívaná zpětná zrcátka sklopná, nastavitelná | | ANO |
| přední mlhové světlomety | | ANO |
| elektrické ovládání oken přední | | ANO |
| parkovací senzory vzadu | | ANO |
| 2 místa k sezení vedle řidiče | | ANO |
| vyhřívaná sedadla | | ANO |
| tažné zařízení pro bržděný přívěs min. 1 500 kg | | 1.500 kg |
| rampa s výstražným zábleskovým světlem oranžové barvy na střeše vozidla | | ANO |
| povinná výbava | | ANO |
| Vozidlo neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES (hodnota ANO=vozidlo splňuje podmínku, hodnota NE= vozidlo nesplňuje podmínku). | | ANO |