|  |  |
| --- | --- |
| Financováno | NÁRODNÍ |
| Evropskou unií | PLÁN |
| NextGeräerai'i0DE•lJ | OBNOVY |
| Příloha č. 1 - Technická Specifikace |
| Fotoaparáty |
| Parametr | Minimální požadované parametry | Nabídka uchazeče |
| Typ fotoaparátu | Uveďte přesnou značku a model nabízeného fotoaparátu | Canon EOS RP + RF 24-105 mm / 4-7,1 IS STM |
| Typ fotoaparátu | Digitální bezzrcadIovka/DigitáInĺ zrdcadiovka/ Kompakt s výměnným objektivem | Kompakt s výměnným objektivem |
| Obrazový snímač | minimálně technologie CMOS nebo obdobná či lepší technologie | CMOS nebo obdobná či lepší technologie |
| Velikost obrazového snímače | minimálně 23.5.mm x 15,6 mm, Full Frame | Full Frame |
| Rozlišení obrazového snímače | minimálně 20 MPX | 26,2 MPX |
| Poměr stran snímače | přesně 3 : 2 | 3:02 |
| Rychlost seriového snímání | minimálně 5 sn./s | 5 sn./s |
| Objektiv | minimální ohnisková vzdálenost v rozsahu 18 mm 130 mm, min. crop faktor 1,5x, výměnný | 24405 mm, 1,5x crop factor |
| Typ objektivu | Zoom: minimální rozsah 24 - 50 mm | 24-105 mm |
| Typ paměťového média | minimálně jeden z uvedených typů: SD / SDHC / SDXC | jeden SD / SDHC/ SDXC (UHS-I) slot |
| Rozlišení fotografií | minimálně 5 500 x 4000 PX | 6240X4160 PX |
| Rozlišení hledáčku | minimálně 2360000 PX | 2360000 |
| Rozlišení displeje v bodech | minimálně 1040000 PX | 1040000 |
| Rozlišení videa | minimálně 4K UHD (3840x2160 PX) | 4K UHD {3840x2160) |
| Materiál těla fotoaparátu  | odolný, např. hořčík, kov apod. | hořčík |
| Provoz a napájení | nabíječka a akumulátor jsou součástí dodávky, minimálně 250 snímků na nabití | ano |
| Blesk | vestavěný blesk nebo možnost připojení externího blesku - specifikujte vlastnost nabízeného výrobku | bez vestavěného blesku, možnost připojeni externího blesku pomocí hol-shoe patice |
| Záruka | minimálně 2 roky zaregistrovaná u výrobce nebo garantovaná autorizovaným servisním střediskem | 2 letá záruka |

Doplnit/a: Kateřina Podhorová

Dne: 2. října 2023