Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku plastových oken a dveří od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 32leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Našim plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme záruku 72 měsíců.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz
Zadavatel	:
Chráněné bydlení Naplno 

Telefon  	:    
E-mail    	 
Stavba 	: Chráněné bydlení
Cenová nabídka: P313890A
ze dne 6.11.2023
Zpracoval	:
Radek Gazdík
PKS okna 
Dobrovodská 2054/53 
370 01 České Budějovice

Telefon 	: 723 120 370 	
E-mail	: gazdik.pksokna@seznam.cz
IČO:06921736

Datum založení	: 6.11.2023

strana č. 1 / 5

Cenová nabídka: P313890A ze dne 6.11.2023

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

1
1 ks
IntNr:
DZ10174

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	76MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	2 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé
Krytky:          Bílé
Výplň:	2 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	1500mm x 970mm
Hmotnost:	52 Kg
Poznámka:
DÝBLY H+L+P!
15.391,00
15.391,00
- Klika okenní bílá

2
1 ks
IntNr:
DZ10174

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	76MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	2 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé
Krytky:          Bílé
Výplň:	2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	1500mm x 970mm
Hmotnost:	52 Kg
Poznámka:
DÝBLY H+L+P!
15.600,00
15.600,00
- Klika okenní bílá

______________________________________________________________________________________________________________________
strana č. 2 / 5

Cenová nabídka: P313890A ze dne 6.11.2023

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

3
10,00 m
IntNr:
DZ690
Montáž vč. Dopravy, demontáž, bez systému PKS3
Položky: 1, 2

5.400,00

4
1 celk
Podbourání oken,vnitřní začištění + dodělání obkladu, vnější oprava fasády, malování

14.900,00

5
1 ks
IntNr:
0

0,00
0,00

6
1 ks
IntNr:
0

0,00
0,00

7
1 ks
IntNr:
0

0,00
0,00

8
1 ks
IntNr:
0

0,00
0,00

Celková cena

51.291,00 Kč

Celková cena bez DPH

51.291,00 Kč

DPH 15%

7.694,00 Kč

Celková cena

58.985,00 Kč
PROČ ZVOLIT PRÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory
Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.	

32 let zkušeností
Oknům se věnujeme již 32 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok. 

Servis a záruka
K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma
Jsme od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:
______________________________________________________________________________________________________________________
strana č. 3 / 5

Cenová nabídka: P313890A ze dne 6.11.2023
Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

Systém PKS 3 obsahuje:                                               
(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku                          
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky                    
- interiérovou fólii                                                 
- montáž interiérové folie                                           

Pokud je použita páska s perlinkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)                

Upozornění: 
Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.              

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.                  

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!
Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany,polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2301
______________________________________________________________________________________________________________________
strana č. 4 / 5

Cenová nabídka: P313890A ze dne 6.11.2023
Platnost cenové nabídky je dána obchodními sděleními PKS okna a.s. zasílanými elektronicky na e-mail
uvedený v rámcové smlouvě o podmínkách dodávek zboží.                                                            

S přátelským pozdravem

Radek Gazdík
______________________________________________________________________________________________________________________
strana č. 5 / 5