Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č. 3/23/6100/069

**Specifikace Díla:**

Předmětem Díla je rekonstrukce dvou stávajících přechodů pro chodce a úprava navazujících ploch vozovky a chodníků.

BESIP – podrobná specifikace:

Bude provedena rekonstrukce dvou stávajících přechodů pro chodce a úprava navazujících ploch vozovky a chodníků.

Rozsah akce:

Chodník v délce cca 38 m a proměnné šířce mezi 3,63 - 5,6 m.

Vozovka v délce 18 m a šířce cca 10 m.

Povrch vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11S a povrch chodníků bude z litého asfaltu MA 8 a z vápencové mozaiky.

Podrobnější popis viz. projektová dokumentace.

Požadovaná životnost opravy: 20 let