Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č. 3/23/6000/086

**Specifikace Díla:**

Předmětem Díla jsou opravu vozovky NN 321 (Živanická – Bystrá). V rámci stavby bude odfrézováno 9 cm povrchu komunikace s lokálními sanacemi a sanacemi krajnic. Následně budou položeny asfaltové vrstvy zpět. Projekt počítá s pročištěním stávajících příkopů a násypových svahů.

Rozsah akce: oprava povrchu cca 1640 m x cca proměnná šířka mezi 5-6 m

Vozovka: komunikace s asfaltovým povrchem

Délka: cca 1640 m

Šířka: 5-6 m

Plocha chodníku: cca 9200 m2 ;;

Specifikace požadovaných stavebních úprav vozovky:

- Odstranění stávajícího povrchu

- Oprava Lokálních trhlin a poruch

- Sanace krajnic

- spojovací postřik povrchu

- Pokládka podkladní vrstvy

- Spojovací postřik povrchu

- Pokládka obrusné vrstvy

- Úprava přilehlých krajnic

- Pročištění stávajících příkopů

Požadovaná životnost opravy: 20 let