*Pokyny k vyplnění přílohy č. 1a: Účastník vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulce označené žlutě. V případě hodnoty ANO/NE účastník uvede hodnotu ANO nebo NE. Pokud účastník uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na Zboží. V ostatních případech účastník uvede konkrétní hodnotu. Např. je-li požadován výkon motoru min. 45 kW, uvede účastník konkrétní hodnotu např. 50 kW. Účastník doplní název výrobce, obchodní označení a typ Zboží.*

**Příloha 1a - Technické parametry Zboží**

**Osobní elektromobil kategorie M1 – 2 kusy**

Zadavatel požaduje, aby Zboží splňovalo minimálně následující technické parametry (minimální úroveň).

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce: | ***OPEL*** |
| Obchodní označení: | MOKKA-e |
| Typ: |  |
| **Základní parametry podvozku a karoserie vozidla**  |  |
| maximální rychlost min. 80 km \* h-1  | 150 km/hod |
| elektrický dojezd WLTP kombinovaný min. 200 km  | 338 km |
| rozvor náprav min. 2 400 mm  | 2557 |
| objem zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly min. 600 l  | 1060 |
| levostranné řízení  | ANO |
| kapacita baterií min. 25 kWh | 50 kWh |
| rychlonabíjení z veřejné dobíjecí sítě  | ANO |
| pětidveřová karoserie  | ANO |
| min. 4 místa k sezení | ANO-5ti místná |
| barva karoserie bílá  | ANO |
| **Pomocné prvky řízení**  |  |
| ABS, ESP | ANO |
| **Motor**  |  |
| elektromotor | ANO |
| výkon min. 45 kW | 100 kW |
| **Další vybavení**  |  |
| jednofázová nabíječka pro nabíjení 230 V min. 2,3 kW  | 7,4 kW |
| kabel nabíjení Wallbox  | ANO-viz nabídka |
| klimatizace | ANO-automatická |
| multifunkční volant s ovládáním pro rádio a telefon  | ANO |
| handsfree | ANO |
| tempomat  | ANO |
| střešní nosič  | ANO viz nabídka |
| vyhřívaná zpětná zrcátka sklopná, nastavitelná | ANO |
| přední mlhové světlomety  |

|  |
| --- |
| ANO-Sada Park&Go |

 |
| elektrické ovládání oken přední, zadní  | ANO |
| parkovací senzory vzadu  | ANO  |
| zadní opěradlo sklopné  | ANO- 40/60 |
| povinná výbava  | ANO |
| Vozidlo neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES (hodnota ANO=vozidlo splňuje podmínku, hodnota NE= vozidlo nesplňuje podmínku). | ANO |