*Pokyny k vyplnění přílohy č. 1b: Účastník vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulce označené žlutě. V případě hodnoty ANO/NE účastník uvede hodnotu ANO nebo NE. Pokud účastník uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na Zboží. V ostatních případech účastník uvede konkrétní hodnotu. Např. je-li požadován výkon motoru min. 70 kW, uvede účastník konkrétní hodnotu např. 70 kW. Účastník doplní název výrobce, obchodní označení a typ Zboží.*

**Příloha 1b - Technické parametry Zboží**

**Dodávkový elektromobil kategorie N1 – 1 kus**

Zadavatel požaduje, aby Zboží splňovalo minimálně následující technické parametry (minimální úroveň).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: | ***OPEL*** | |
| Obchodní označení: | VIVARO-e | |
| Typ: | V | |
| **Základní parametry podvozku a karoserie vozidla** | |  |
| užitečné zatížení min. 900 kg | | 926 |
| maximální rychlost min. 80 km \* h-1 | | 130 km/hod |
| elektrický dojezd WLTP kombinovaný min. 200 km | | 231 |
| levostranné řízení | | ANO |
| kapacita baterií min. 50 kWh | | 50 KWh |
| palubní nabíječka 10 kW, 3fázová | | ANO – 11kW |
| možnost rychlonabíjení z veřejné dobíjecí sítě | | ANO |
| dělící příčka za první řadou sedadel | | ANO |
| délka nákladového prostoru vozidla min. 2 500 mm | | 2512 |
| výška nákladového prostoru min. 1 200 mm | | 1220 |
| protiskluzná podlaha nákladového prostoru | | ANO-viz nabídka |
| boční dveře nákladového prostoru plné, posuvné, pravé | | ANO |
| zadní dveře prosklené dvoukřídlé | | ANO |
| barva karoserie bílá | | ANO |
| **Pomocné prvky řízení** | |  |
| ABS, ESP, asistent rozjezdu do kopce | | ANO |
| **Motor** | |  |
| elektromotor | | ANO |
| min. výkon 70 kW | | 100 kW |
| **Další vybavení** | |  |
| klimatizace | | ANO- manuální |
| multifunkční volant s ovládáním pro rádio a telefon | | ANO |
| handsfree | | ANO |
| tempomat | | ANO |
| vyhřívaná zpětná zrcátka sklopná, nastavitelná | | ANO |
| přední mlhové světlomety | | ANO-Sada Viditelnost |
| elektrické ovládání oken přední | | ANO |
| parkovací senzory vzadu | | ANO |
| 2 místa k sezení vedle řidiče | | ANO |
| vyhřívané sedadlo řidiče | | ANO viz nabídka |
| tažné zařízení pro bržděný přívěs min. 1 000 kg | | ANO viz nabídka |
| rampa s výstražným zábleskovým světlem oranžové barvy na střeše vozidla | | ANO viz nabídka |
| povinná výbava | | ANO |
| Vozidlo neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES (hodnota ANO=vozidlo splňuje podmínku, hodnota NE= vozidlo nesplňuje podmínku). | | ANO |