*Pokyny k vyplnění přílohy č. 1c: Účastník vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulce označené žlutě. V případě hodnoty ANO/NE účastník uvede hodnotu ANO nebo NE. Pokud účastník uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na Zboží. V ostatních případech účastník uvede konkrétní hodnotu. Např. je-li požadován výkon motoru min. 100 kW, uvede účastník konkrétní hodnotu např. 120 kW. Účastník doplní název výrobce, obchodní označení a typ Zboží.*

**Příloha 1c - Technické parametry Zboží**

**Osobní elektromobil kategorie M1 – 1 kus**

Zadavatel požaduje, aby Zboží splňovalo minimálně následující technické parametry (minimální úroveň).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: | ***OPEL*** | |
| Obchodní označení: | COMBO-e | |
| Typ: | E | |
| **Základní parametry podvozku a karoserie vozidla** | |  |
| maximální rychlost min. 80 km \* h-1 | | 135 |
| elektrický dojezd WLTP min. 200 km | | 285 |
| rozvor náprav min. 2 750 mm | | 2785 |
| objem zavazadlového prostoru celkový min. 2 000 l | | 2126 |
| levostranné řízení | | ANO |
| kapacita baterií min. 50 kWh | | 50 kWh |
| dobíjení min. 100 kW u veřejné dobíjecí sítě | | 100 kW |
| pětidveřová karoserie typu combi | | ANO |
| 2 pár dveří posuvných po obou stranách | | ANO-viz nabídka |
| min. 4 místa k sezení | | 5 míst |
| zadní dveře prosklené dvoukřídlé | | ANO-viz nabídka |
| barva karoserie bílá | | ANO |
| **Pomocné prvky řízení** | |  |
| ABS, ESP, asistent pro rozjezd do kopce | | ANO-všechny |
| **Motor** | |  |
| elektromotor | | ANO |
| min. výkon 100 kW | | 100 kW |
| **Brzdový systém** | |  |
| kotoučové brzdy přední i zadní náprava | | ANO |
| **Další vybavení** | |  |
| min. jednofázová palubní nabíječka | | ANO 7,4 kW |
| dobíjecí kabel pro běžnou zásuvku 230 V | | ANO |
| klimatizace | | ANO |
| multifunkční volant s ovládáním pro rádio a telefon | | ANO |
| handsfree | | ANO |
| tempomat | | ANO |
| tažné zařízení | | ANO-pevné viz nabídka |
| multifunkční palubní počítač | | ANO |
| vyhřívaná zpětná zrcátka sklopná, nastavitelná | | ANO |
| tónovaná skla vozidla přední, boční, zadní | | ANO |
| centrální zamykání | | ANO-s dálkovým ovládáním |
| přední mlhové světlomety | | ANO-Sada Comfort |
| elektrické ovládání oken přední | | ANO |
| parkovací senzory vzadu | | ANO- Sada Comfort |
| zadní opěradlo dělené, sklopné | | ANO |
| rampa s výstražným zábleskovým světlem oranžové barvy na střeše vozidla | | ANO-viz nabídka |
| povinná výbava | | ANO |
| Vozidlo neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES (hodnota ANO=vozidlo splňuje podmínku, hodnota NE= vozidlo nesplňuje podmínku). | | ANO |