**Rekonstrukce bočního schodiště v Domově Sosna**

**Technologicky postup**

* odstranění stávající nášlapné PVC vrstvy schodiště
* odstranění skleněných výplní zábradlí
* zámečnická úprava stávajícího zábradlí vč. nátěru zábradlí
* instalace výplňových desek na zábradlí (náhrada odstraněných skleněných výplní)
* opláštění schodiště ze spodní strany a z boku sádrokartonovou konstrukcí
* montáž nové nášlapné vrstvy schodiště včetně schodišťových lišt
* opláštění kanalizační stoupačky
* drobné opravy omítek
* stavební úprava stávajícího parapetu a osazení parapetní desky
* výmalba prostor