|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| **OS Sokolov - tiskové služby - Tabulka k nacenění** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Sazba za černobílou kopii/tisk formát A4** | **Sazba za barevnou kopii/tisk formát A4** | **Přepočtené náklady na tisk za 1 rok** |  |
| **Požadovaný typ** | **Specifikovat zařízení, které se bude dodávat / instalovat** | **Číslo kanceláře** | **Průměr tisků A4 černobílé/měsíc** | **Průměr tisků A4 barevné/měsíc** | **Cena za jednotku bez DPH** | **Cena za jednotku bez DPH** | **Cena bez DPH** |  |
| Typ 4 | PA 5500x | 319 | 3000 | — | 0,3 | — | 10 800,00 Kč |  |
| Typ 3 | MA 5500ifx | 323 | 3800 | — | 0,3 | — | 13 680,00 Kč |  |
| Typ 3 | MA 5500ifx | 223 | 2400 | — | 0,3 | — | 8 640,00 Kč |  |
| Typ 4 | PA 5500x | 221 | 4250 | — | 0,3 | — | 15 300,00 Kč |  |
| Typ 3 | MA 5500ifx | 345 | 3100 | — | 0,3 | — | 11 160,00 Kč |  |
| Typ 3 | MA 5500ifx | 214 | 4050 | — | 0,3 | — | 14 580,00 Kč |  |
| Typ 1 | TASKalfa 5004i | 119 | 11500 | — | 0,25 | — | 34 500,00 Kč |  |
| Typ 1 | TASKalfa 5004i | 119 | 9000 | — | 0,25 | — | 27 000,00 Kč |  |
| Typ 2 | TASKalfa 4054ci | 119 | 9350 | 70 | 0,25 | 1,5 | 29 310,00 Kč |  |
| Typ 2 | TASKalfa 4054ci | 119 | 6350 | 80 | 0,25 | 1,5 | 20 490,00 Kč |  |
| Typ 3 | MA 5500ifx | 112 | 2000 | — | 0,3 | — | 7 200,00 Kč |  |
| Typ 5 | TASKalfa 4054ci | 332 | 750 | 900 | 0,25 | 1,5 | 18 450,00 Kč |  |
| Typ 4 | PA 5500x | chodba 4.NP | 5000 | — | 0,3 | — | 18 000,00 Kč |  |
| Typ 1 | TASKalfa 5004i | 120 | 1400 | — | 0,25 | — | 4 200,00 Kč |  |
| Typ 3 | MA 5500ifx | 316 | 500 | — | 0,3 | — | 1 800,00 Kč |  |
| Typ 3 | MA 5500ifx | 118 | 1550 | — | 0,3 | — | 5 580,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 68000 | 1050 |  |  | 240 690,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Průměr černobílých a barevných tisků za měsíc, je vypočten ze skutečně najetých kopií jednotlivých zařízení v daných kancelářích za období od 1.1.2023 do 30.9.2023** | | | | | | | | |
| Tisk stránky formátu A3 je považován za tisk dvou stran formátu A4. | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkové náklady na 1 rok ze všech zařízení uvedených v tomto listu přepočtené dle nabídnuté ceny za tisky shora** | | |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH: |  | 240 690,00 Kč |  |  |  |  |  |
|  | Sazba DPH |  | 21% |  |  |  |  |  |
|  | Výše DPH: |  | 50 544,90 Kč |  |  |  |  |  |
|  | Cena s DPH: |  | **291 234,90 Kč** |  |  |  |  |  |

Typ 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální technické požadavky na multifunkční stroj formátu A3 černobílý tisk pro větší skupiny** | |
| **Požadované parametry** | **MFP A3 - TASKalfa 5004i + DP-7150 + PF-7150 + Scan Extension kit A** |
| Technologie tisku: | laser nebo LED nebo voděodolný inkoust - černobílé tisky |
|  | Odolnost tisku proti rozmazání, otěru, zvýrazňovačům, UV záření, blednutí |
| Formát tisku: | A6-A3 |
| Kvalita tisku: | min. 1200dpi |
| Rychlost simplexního tisku pro ČB tisk dle ISO/IEC 24734: | min. 32 stran/minutu formát A4 |
| Tisk první strany v režimu připraveno (Ready Mode): | maximálně do 6s |
| Podporované formáty: | běžné A5, A4 s gramáží do 100g/m2, A3 s gramáží do 200g/m2 |
| Podavač originálů: | se dvěma posuvnými postranními vodítky pro nastavení šířky media na min. 50 listů A5/A4/A3 s gramáží 80g/m2, 20 listů A3 s gramáží 180g/m2 |
| Zásobník papíru: | 1x A4 min. 500 listů s gramáží 80g/m2  1x A3 min. 500 listů s gramáží 80g/m2 (dále rozšíření 2x 1500 listů A4) - viz stolek o řádku níže |
| Stolek/zásobníky: | Přídavný zásobník 2x 1500 listů A4, na kolečkách |
| Paměť: | 2 GB RAM, 25 GB SSD |
| Oboustranný tisk: | ANO/Automatický |
| Výstupní zásobník: | Kapacita nejméně 500 listů A4, 100 listů A3 (80g/m2) |
| Finišer | - není požadován - |
| Rozhraní zařízení pro připojení k PC: | LAN 10/100Mbit (1Gbit/s není podmínkou), USB |
| Dotykový displej: | Ano, požadován min. 9" |
| Ovladače: | Přímá podpora PCL6, PostScript |
|  | Podpora univerzálních ovladačů pro funkci tiskárny do OS Windows 7 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Win2k8 32/64bit, Win2k8 R2, 2012, 2012 R2 (32/64bit), 2016/64bit |
| Přechod tiskárny z úsporného režimu (Power Save Mode) do režimu připraveno (Ready Mode) | maximálně do 20s |
| Management zařízení: | Vestavěný webový management zařízení s možností sledování stavu, podpora centrální konfigurace z prostředí MS Windows |
| Vypnuté bezdrátové rozhraní, pokud je v zařízení k dispozici (např. NFC, Bluetooth, WiFi) |
| Podpora autentizace IEE802.1x, IP Sec, SSL, Kerberos, LDAP over SSL (LDPAS) |
| Podpora SNMP min. ve verzi 2.0, možnost změnit hodnotu community string Public a Private |
| Podpora protokolou NTLM v. 2 |
| Podpora vytváření/zálohování/kopírování/obnovy profilů v rámci driverů pro případ instalace zařízení na printserver pro formáty papíru, číslo zásobníku, druh papíru) s podporou dynamického přenosu jakýkoliv změn na jednotlivé stanice |
| Možnost zálohy a obnovy a přenášení konfigurace stroje přes webové rozhraní v Internet Exploreru či aplikaci na jiné zařízené shodného typu. |
| Skenování: | Možnost skenovat ze skla a oboustranně z podavače (tj. duplexní sken) |
| Možnost skládaného skenování (něco ze skla + něco z podavače a to vše složit do jednoho vytvořeného souboru) z ovládacího panelu zařízení |
| Automatické pojmenování naskenovaných dokumentů tak, aby název naskenovaného dokumentu byl jednoznačný a vždy jedinečný v rámci současného skenování několika zařízení do stejné sdílené složky |
| Možnost skenovat do e-mailů prostřednictvím SMTP připojení |
| Možnost nadefinovat jednotlivé profily pro skenování do určených sdílených složek (SMB protokol) s autentizací pomocí protokolu NTLMv2 v prostředí Active Directory OS Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012R2, 2016 |
| Možnost nastavovat ve skenovacích profilech autentizaci ke sdílení prostřednictvím lokálního účtu a doménového účtu dle potřeby. Tato autentizaci musí být ve vybraném profilu nastavitelná každá samostatně, tj. nezávisle na jiném profilu |
| Možnost uspořádat nabídku nadefinovaných profilů (dle zadaného pořadového čísla nebo dle abecedního uspořádání položek), nikoliv podle okamžiku vytvoření nabídky v zařízení |
|  |
| Možnost přiřadit klávesu pro rychlý výběr z číselníku profilů |
| Skenování přímo ze zařízení přes SMB protokoly do formátů jpg, pdf |
| Barevné skenování 24bit, skenování do 256 stupňů šedi |
| Skenování rozlišením 200DPI, 300DPI |
| OCR recognition pro výstup v PDF, Word s českými znaky |
| Zařízení musí tisknout ve stávajícím prostředí (Oracle Forms ) s dodanými drivery. | |
| Nabídky na displeji ovládacího panelu v češtině | |
| Podpora sdílení tiskárny přes USB na Windows 7- 32/64bit, Windows 10/64bit | |
| Záznamová zařízení - HDD, SSD, SD karty, CF karty umístěné ve strojích zůstávají majetkem Okresního soudu Sokolov a musí být z uvedených zařízení demontovány a to jak při ukončení smlouvy, tak i v případě odvozu stroje pro jeho případnou opravu mimo budovu Okresního soudu Sokolov. | |
| Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. | |
|  |  |
|  |  |
| **Součástí dodávky je dodání 1ks náhradního toneru ke každému stroji** | |

Typ 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální technické požadavky na multifunkční stroj formátu A3 barevný tisk pro větší skupiny** | |
| **Požadované parametry** | **MFP A3 - TASKalfa 4054ci + DP-7150 + PF-7150 + Scan Extension kit A** |
| Technologie tisku: | laser nebo LED nebo voděodolný inkoust - černobílé tisky a barevné tisky |
|  | Odolnost tisku proti rozmazání, otěru, zvýrazňovačům, UV záření, blednutí |
| Formát tisku: | A6-A3 |
| Kvalita tisku: | min. 1200dpi |
| Rychlost simplexního tisku pro ČB tisk dle ISO/IEC 24734: | min. 40 stran/minutu formát A4 |
| Tisk první strany v režimu připraveno (Ready Mode): | maximálně do 7s |
| Podporované formáty: | běžné A5, A4 s gramáží do 100g/m2, A3 s gramáží do 200g/m2 |
| Podavač originálů: | se dvěma posuvnými postranními vodítky pro nastavení šířky media na min. 140 listů A5/A4/A3 s gramáží 80g/m2, 25 listů A3 s gramáží 180g/m2 |
| Zásobník papíru: | 1x A4 min. 500 listů s gramáží 80g/m2  1x A3 min. 500 listů s gramáží 80g/m2 (dále rozšíření 2x 1500 listů A4) - viz stolek o řádku níže |
| Stolek/zásobníky: | Přídavný zásobník 2x 1500 listů A4, na kolečkách |
| Paměť: | 4 GB RAM, 64 GB SSD nebo 320 GB HDD |
| Oboustranný tisk: | ANO/Automatický |
| Výstupní zásobník: | Kapacita nejméně 500 listů A4, 100 listů A3 (80g/m2) |
| Finišer | - není požadován - |
| Rozhraní zařízení pro připojení k PC: | LAN 10/100Mbit (1Gbit/s není podmínkou), USB |
| Dotykový displej: | Ano, požadován min. 9" |
| Ovladače: | Přímá podpora PCL6, PostScript |
|  | Podpora univerzálních ovladačů pro funkci tiskárny do OS Windows 7 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Win2k8 32/64bit, Win2k8 R2, 2012, 2012 R2 (32/64bit), 2016/64bit |
| Přechod tiskárny z úsporného režimu (Power Save Mode) do režimu připraveno (Ready Mode) | maximálně do 20s |
| Management zařízení: | Vestavěný webový management zařízení s možností sledování stavu, podpora centrální konfigurace z prostředí MS Windows |
| Vypnuté bezdrátové rozhraní, pokud je v zařízení k dispozici (např. NFC, Bluetooth, WiFi) |
| Podpora autentizace IEE802.1x, IP Sec, SSL, Kerberos, LDAP over SSL (LDPAS) |
| Podpora SNMP min. ve verzi 2.0, možnost změnit hodnotu community string Public a Private |
| Podpora protokolou NTLM v. 2 |
| Podpora vytváření/zálohování/kopírování/obnovy profilů v rámci driverů pro případ instalace zařízení na printserver pro formáty papíru, číslo zásobníku, druh papíru) s podporou dynamického přenosu jakýkoliv změn na jednotlivé stanice |
| Možnost zálohy a obnovy a přenášení konfigurace stroje přes webové rozhraní v Internet Exploreru či aplikaci na jiné zařízené shodného typu. |
| Skenování: | Možnost skenovat ze skla a oboustranně z podavače (tj. duplexní sken) |
| Možnost skládaného skenování (něco ze skla + něco z podavače a to vše složit do jednoho vytvořeného souboru) z ovládacího panelu zařízení |
| Automatické pojmenování naskenovaných dokumentů tak, aby název naskenovaného dokumentu byl jednoznačný a vždy jedinečný v rámci současného skenování několika zařízení do stejné sdílené složky |
| Možnost skenovat do e-mailů prostřednictvím SMTP připojení |
| Možnost nadefinovat jednotlivé profily pro skenování do určených sdílených složek (SMB protokol) s autentizací pomocí protokolu NTLMv2 v prostředí Active Directory OS Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012R2, 2016 |
| Možnost nastavovat ve skenovacích profilech autentizaci ke sdílení prostřednictvím lokálního účtu a doménového účtu dle potřeby. Tato autentizaci musí být ve vybraném profilu nastavitelná každá samostatně, tj. nezávisle na jiném profilu |
| Možnost uspořádat nabídku nadefinovaných profilů (dle zadaného pořadového čísla nebo dle abecedního uspořádání položek), nikoliv podle okamžiku vytvoření nabídky v zařízení |
|  |
| Možnost přiřadit klávesu pro rychlý výběr z číselníku profilů |
| Skenování přímo ze zařízení přes SMB protokoly do formátů jpg, pdf |
| Barevné skenování 24bit, skenování do 256 stupňů šedi |
| Skenování rozlišením 200DPI, 300DPI |
| OCR recognition pro výstup v PDF, Word s českými znaky |
| Zařízení musí tisknout ve stávajícím prostředí (Oracle Forms ) s dodanými drivery. | |
| Nabídky na displeji ovládacího panelu v češtině | |
| Podpora sdílení tiskárny přes USB na Windows 7- 32/64bit, Windows 10/64bit | |
| Záznamová zařízení - HDD, SSD, SD karty, CF karty umístěné ve strojích zůstávají majetkem Okresního soudu Sokolov a musí být z uvedených zařízení demontovány a to jak při ukončení smlouvy, tak i v případě odvozu stroje pro jeho případnou opravu mimo budovu Okresního soudu Sokolov. | |
| Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. | |
|  |  |
| **Součástí dodávky je dodání 1sady náhradních tonerů ke každému stroji** | |

Typ 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální technické požadavky na multifunkční stroj formátu A4 černobílý tisk** | |
| **Požadované parametry** | **MFP A4 - MA 5500ifx** |
| Technologie tisku: | laser nebo LED nebo voděodolný inkoust - černobílé tisky |
|  | Odolnost tisku proti rozmazání, otěru, zvýrazňovačům, UV záření, blednutí |
| Formát tisku: | A5-A4 |
| Kvalita tisku: | min. 600dpi |
| Rychlost simplexního tisku pro ČB tisk dle ISO/IEC 24734: | min. 45 stran/minutu formát A4 |
| Rychlost kopírovánípři použití ADF a rozlišení 600x600dpi dle normy ISO/IEC 24734 | minimálně 45 ČB stran A4/min |
| Tisk první strany v režimu připraveno (Ready Mode): | maximálně do 10s |
| Podporované formáty: | běžné A5, A4 papíry s gramáží do 100g/m2 |
| Podavač originálů: | se dvěma posuvnými postranními vodítky pro nastavení šířky media na min. 100 listů A5/A4 s gramáží 80g/m2 |
| Stolek | není požadován - zařízení bude umístěno na stole |
| Standardní zásobníky minimálně: | v součtu na 500 listů s gramáží 80g/m2 (do součtu se nepočítá multi bypass zásobník) |
| Oboustranný tisk: | ANO/Automatický |
| Výstupní zásobník: | Kapacita nejméně 250 listů A4 |
| Finišer | - není požadován - |
| Dotykový displej: | NENÍ požadován |
| Rozhraní zařízení pro připojení k PC: | LAN 10/100Mbit (1Gbit/s není podmínkou), USB |
| Ovladače: | Přímá podpora PCL6, PostScript |
|  | Podpora univerzálních ovladačů pro funkci tiskárny do OS Windows 7 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Win2k8 32/64bit, Win2k8 R2, 2012, 2012 R2 (32/64bit), 2016/64bit |
| Přechod tiskárny z úsporného režimu (Power Save Mode) do režimu připraveno (Ready Mode) | maximálně do 25s |
| Management zařízení: | Vestavěný webový management zařízení s možností sledování stavu, podpora centrální konfigurace z prostředí MS Windows |
| Vypnuté bezdrátové rozhraní, pokud je v zařízení k dispozici (např. NFC, Bluetooth, WiFi) |
| Podpora autentizace IEE802.1x, IP Sec, SSL, Kerberos, LDAP over SSL (LDPAS) |
| Podpora SNMP min. ve verzi 2.0, možnost změnit hodnotu community string Public a Private |
| Podpora protokolou NTLM v. 2 |
| Podpora vytváření/zálohování/kopírování/obnovy profilů v případě instalace zařízení na printserver pro formáty papíru, číslo zásobníku, druh papíru) s podporou dynamického přenosu jakýkoliv změn na jednotlivé stanice |
| Možnost zálohy a obnovy a přenášení konfigurace stroje přes webové rozhraní v Internet Exploreru či aplikaci na jiné zařízené shodného typu. |
| Skenování: | Možnost skenovat ze skla a oboustranně z podavače (tj. duplexní sken) |
| Možnost skládaného skenování (něco ze skla + něco z podavače a to vše složit do jednoho vytvořeného souboru) z ovládacího panelu zařízení |
| Automatické pojmenování naskenovaných dokumentů tak, aby název naskenovaného dokumentu byl jednoznačný a vždy jedinečný v rámci současného skenování několika zařízení do stejné sdílené složky |
| Možnost skenovat do e-mailů prostřednictvím SMTP připojení |
| Možnost nadefinovat jednotlivé profily pro skenování do určených sdílených složek (SMB protokol) s autentizací pomocí protokolu NTLMv2 v prostředí Active Directory OS Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012R2, 2016 |
| Možnost nastavovat ve skenovacích profilech autentizaci ke sdílení prostřednictvím lokálního účtu a doménového účtu dle potřeby. Tato autentizaci musí být ve vybraném profilu nastavitelná každá samostatně, tj. nezávisle na jiném profilu |
| Možnost uspořádat nabídku nadefinovaných profilů (dle zadaného pořadového čísla nebo dle abecedního uspořádání položek), nikoliv podle okamžiku vytvoření nabídky v zařízení |
|  |
| Možnost přiřadit klávesu pro rychlý výběr z číselníku profilů |
| Skenování přímo ze zařízení přes SMB protokoly do formátů jpg, pdf |
| Barevné skenování 24bit, skenování do 256 stupňů šedi |
| Skenování rozlišením 200DPI, 300DPI, 600DPI |
|  |
| Zařízení musí tisknout ve stávajícím prostředí (Oracle Forms ) s dodanými drivery. | |
| Nabídky na displeji ovládacího panelu v češtině | |
| Podpora sdílení tiskárny přes USB na Windows 7- 32/64bit, Windows 10/64bit | |
| Záznamová zařízení - HDD, SSD, SD karty, CF karty umístěné ve strojích zůstávají majetkem Okresního soudu Sokolov a musí být z uvedených zařízení demontovány a to jak při ukončení smlouvy, tak i v případě odvozu stroje pro jeho případnou opravu mimo budovu Okresního soudu Sokolov. | |
| Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. | |
|  |  |
| **Součástí dodávky je dodání 1ks náhradního toneru ke každému stroji** | |

Typ 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální technické požadavky na tiskárnu** | |
| **Požadované parametry** | **Tiskárna A4 (s možností tisku na obálky) - PA 5500x** |
| Technologie tisku: | laser nebo LED nebo voděodolný inkoust - černobílé tisky |
|  | Odolnost tisku proti rozmazání, otěru, zvýrazňovačům, UV záření, blednutí |
| Kvalita tisku: | min. 1200dpi |
| Rychlost simplexního tisku pro ČB tisk dle ISO/IEC 24734: | min. 50stran A4/min |
|  |  |
| Tisk první strany v režimu připraveno (Ready Mode): | maximálně do 10s |
| Podporované formáty: | A6-A5, Obálky C6 (114x162mm), C5 (162x229mm) |
|  |  |
| Standardní zásobníky: | otevřený (např. boční) zásobník na minimálně 100listů papíru gramáže 80g/m2. Podavač musí mýt posuvné lišty nastavitelné pro výše uvedené obálky |
| Oboustranný tisk: | Ano, automatický pro běžné listy (obálky se budou tisknout pouze jednostranně) |
| Výstupní zásobník: | Kapacita nejméně 300 listů A4 |
|  |  |
| Rozhraní zařízení pro připojení k PC: | LAN 100Mbit (1Gbit/s není podmínkou), USB |
| Ovladače: | Přímá podpora PCL6, PostScript |
|  | Podpora univerzálních ovladačů pro funkci tiskárny do OS Windows 7 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Win2k8 32/64bit, Win2k8 R2, 2012, 2012 R2 (32/64bit), 2016/64bit |
| Přechod tiskárny z úsporného režimu (Power Save Mode) do režimu připraveno (Ready Mode) | maximálně do 25s |
| Management zařízení: | Vestavěný webový management zařízení s možností sledování stavu, podpora centrální konfigurace z prostředí MS Windows |
| Vypnuté bezdrátové rozhraní, pokud je v zařízení k dispozici (např. NFC, Bluetooth, WiFi) |
| Podpora autentizace IEE802.1x, IP Sec, SSL, Kerberos, LDAP over SSL (LDPAS) |
| Podpora SNMP min. ve verzi 2.0, možnost změnit hodnotu community string Public a Private |
| Podpora protokolou NTLM v. 2 |
| Podpora vytváření/zálohování/kopírování/obnovy profilů v případě instalace zařízení na printserver pro formáty papíru, číslo zásobníku, druh papíru) s podporou dynamického přenosu jakýkoliv změn na jednotlivé stanice |
|  |
| Možnost zálohy a obnovy a přenášení konfigurace stroje přes webové rozhraní v Internet Exploreru či aplikaci na jiné zařízené shodného typu. |
| Zařízení musí tisknout ve stávajícím prostředí (Oracle Forms ) s dodanými drivery. | |
| Nabídky na displeji ovládacího panelu v češtině | |
| Podpora sdílení tiskárny přes USB na Windows 7- 32/64bit, Windows 10/64bit | |
| Záznamová zařízení - HDD, SSD, SD karty, CF karty umístěné ve strojích zůstávají majetkem Okresního soudu Sokolov a musí být z uvedených zařízení demontovány a to jak při ukončení smlouvy, tak i v případě odvozu stroje pro jeho případnou opravu mimo budovu Okresního soudu Sokolov. | |
| Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. | |
|  |  |
|  |  |
| **Součástí dodávky je dodání 1ks náhradního toneru ke každému stroji** | |

Typ 5

|  |  |
| --- | --- |
| Rychlost simplexního tisku pro ČB tisk dle ISO/IEC 24734: | min. 40 stran/minutu formát A4 |
| Tisk první strany v režimu připraveno (Ready Mode): | maximálně do 7s |
| Podporované formáty: | běžné A5, A4 s gramáží do 100g/m2, A3 s gramáží do 200g/m2 |
| Podavač originálů: | se dvěma posuvnými postranními vodítky pro nastavení šířky media na min. 140 listů A5/A4/A3 s gramáží 80g/m2, 25 listů A3 s gramáží 180g/m2 |
| Zásobník papíru: | 1x A4 min. 500 listů s gramáží 80g/m2  1x A3 min. 500 listů s gramáží 80g/m2 (dále rozšíření 2x 1500 listů A4) - viz stolek o řádku níže |
| Stolek/zásobníky: | Přídavný zásobník 2x 1500 listů A4, na kolečkách |
| Paměť: | 4 GB RAM, 32 GB SSD |
| Oboustranný tisk: | ANO/Automatický |
| Výstupní zásobník: | Kapacita nejméně 500 listů A4, 100 listů A3 (80g/m2) |
| Finišer | - není požadován - |
| **FAX** | **je požadován FAXOVÝ MODUL** |
| Rozhraní zařízení pro připojení k PC: | LAN 10/100Mbit (1Gbit/s není podmínkou), USB |
| Dotykový displej: | Ano, požadován min. 9" |
| Ovladače: | Přímá podpora PCL6, PostScript |
|  | Podpora univerzálních ovladačů pro funkci tiskárny do OS Windows 7 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Win2k8 32/64bit, Win2k8 R2, 2012, 2012 R2 (32/64bit), 2016/64bit |
| Přechod tiskárny z úsporného režimu (Power Save Mode) do režimu připraveno (Ready Mode) | maximálně do 20s |
| Management zařízení: | Vestavěný webový management zařízení s možností sledování stavu, podpora centrální konfigurace z prostředí MS Windows |
| Vypnuté bezdrátové rozhraní, pokud je v zařízení k dispozici (např. NFC, Bluetooth, WiFi) |
| Podpora autentizace IEE802.1x, IP Sec, SSL, Kerberos, LDAP over SSL (LDPAS) |
| Podpora SNMP min. ve verzi 2.0, možnost změnit hodnotu community string Public a Private |
| Podpora protokolou NTLM v. 2 |
| Podpora vytváření/zálohování/kopírování/obnovy profilů v rámci driverů pro případ instalace zařízení na printserver pro formáty papíru, číslo zásobníku, druh papíru) s podporou dynamického přenosu jakýkoliv změn na jednotlivé stanice |
| Možnost zálohy a obnovy a přenášení konfigurace stroje přes webové rozhraní v Internet Exploreru či aplikaci na jiné zařízené shodného typu. |
| Skenování: | Možnost skenovat ze skla a oboustranně z podavače (tj. duplexní sken) |
| Možnost skládaného skenování (něco ze skla + něco z podavače a to vše složit do jednoho vytvořeného souboru) z ovládacího panelu zařízení |
| Automatické pojmenování naskenovaných dokumentů tak, aby název naskenovaného dokumentu byl jednoznačný a vždy jedinečný v rámci současného skenování několika zařízení do stejné sdílené složky |
| Možnost skenovat do e-mailů prostřednictvím SMTP připojení |
| Možnost nadefinovat jednotlivé profily pro skenování do určených sdílených složek (SMB protokol) s autentizací pomocí protokolu NTLMv2 v prostředí Active Directory OS Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012R2, 2016 |
| Možnost nastavovat ve skenovacích profilech autentizaci ke sdílení prostřednictvím lokálního účtu a doménového účtu dle potřeby. Tato autentizaci musí být ve vybraném profilu nastavitelná každá samostatně, tj. nezávisle na jiném profilu |
| Možnost uspořádat nabídku nadefinovaných profilů (dle zadaného pořadového čísla nebo dle abecedního uspořádání položek), nikoliv podle okamžiku vytvoření nabídky v zařízení |
|  |
| Možnost přiřadit klávesu pro rychlý výběr z číselníku profilů |
| Skenování přímo ze zařízení přes SMB protokoly do formátů jpg, pdf |
| Barevné skenování 24bit, skenování do 256 stupňů šedi |
| Skenování rozlišením 200DPI, 300DPI |
| OCR recognition pro výstup v PDF, Word s českými znaky |
| Zařízení musí tisknout ve stávajícím prostředí (Oracle Forms ) s dodanými drivery. | |
| Nabídky na displeji ovládacího panelu v češtině | |
| Podpora sdílení tiskárny přes USB na Windows 7- 32/64bit, Windows 10/64bit | |
| Záznamová zařízení - HDD, SSD, SD karty, CF karty umístěné ve strojích zůstávají majetkem Okresního soudu Sokolov a musí být z uvedených zařízení demontovány a to jak při ukončení smlouvy, tak i v případě odvozu stroje pro jeho případnou opravu mimo budovu Okresního soudu Sokolov. | |
| Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. | |
|  |  |
| **Součástí dodávky je dodání 1sady náhradních tonerů ke každému stroji** | |